|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produkt:** | **Mobilní pódium – Základní deska** |  |  |

**Provedení:** Vhodné pro všechny druhy pódií, např. pro hudebníky, kapely, orchestry, pro divadelní i konferenční prostředí

**Technický popis:** Modulové pódium složené ze 24 standartních plošin o rozměrech 2x1 m. Povrch s protiskluzovou vrstvou.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozměry:** | Počet plošin | 24 | **Referenční obrázek:** |
|  | Rozměry jedné desky | 200 x 100 x 9 cm |  |

Max. hmotnost desky 35 kg

 Nosnost do 750 kg/ m²



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Produkt:** | **Teleskopické pódiové nohy** |

**Provedení:** Teleskopická podpěra

**Technický popis:** Výškově nastavitelná podpěra z mat. hliníku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozměry:** | Počet podpěr | 96 | **Referenční obrázek:** |

Nastavitelná délka 40-60 cm

 Rozměry 60 x 60 mm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produkt:** | **Pódiové schůdky** |  |  |

**Provedení:** Dva schůdky z hliníku. Odolný vůči povětrnostním vlivům a vhodný i pro venkovní použití.

**Technický popis:** Povrch s protiskluzovou vrstvou. Schůdky jsou univerzální pro výšku pódia 40-60 cm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozměry:** | Max. šířka | 100 cm | **Referenční obrázek:** |

Max. hmotnost 20 kg

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produkt:** | **Krycí látka NIVTEC** |  |  |

**Provedení:** Textilní clona pro pódium těžko zapálitelný DIN 4102 B1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozměry:** | Max. délka | 60 cm | **Referenční obrázek:** |

Délka 40 m

**Materiály:** Gramáž textilu 350 g/ m²