**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   20. 10. 2020    13:11:38    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **625** | km: **123,944**  Katastrální území: Horní Tošanovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 456169,264 |
| *X =* | 1120002,146 |
| *Nadm. výška* | 363,708 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v povrchu příjezdové cesty: v místě starého přejezdu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **557** | km: **124,199**  Katastrální území: Horní Tošanovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 455954,986 |
| *X =* | 1119862,799 |
| *Nadm. výška* | 362,900 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu silničního nadjezdu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   20. 10. 2020    13:11:38    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **558** | km: **124,457**  Katastrální území: Horní Tošanovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 455708,527 |
| *X =* | 1119784,843 |
| *Nadm. výška* | 363,579 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | měřický hřeb - kámen M2 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **559** | km: **124,651**  Katastrální území: Horní Tošanovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 455515,514 |
| *X =* | 1119764,677 |
| *Nadm. výška* | 363,582 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | měřický hřeb - kámen M2 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   20. 10. 2020    13:11:38    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **560** | km: **124,883**  Katastrální území: Horní Tošanovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 455283,895 |
| *X =* | 1119787,506 |
| *Nadm. výška* | 365,058 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | křížek - kámen M2 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **561** | km: **125,066**  Katastrální území: Horní Tošanovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 455111,527 |
| *X =* | 1119845,587 |
| *Nadm. výška* | 367,068 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | zajišťovací značka |
| *Poznámka:* | ryska - stará zajišťovací značka: přeurčený původní bod z r.2006 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   20. 10. 2020    13:11:38    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 4/9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **626** | km: **125,250**  Katastrální území: Horní Tošanovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 454940,685 |
| *X =* | 1119915,126 |
| *Nadm. výška* | 367,253 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v povrch silnice: v místě přejezdu, ZNIČEN - nový asfalt (Pavel Vlček 4/2019) | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **563** | km: **125,491**  Katastrální území: Horní Tošanovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 454722,432 |
| *X =* | 1120017,968 |
| *Nadm. výška* | 366,948 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: starý základ drátovodu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   20. 10. 2020    13:11:38    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 5/9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **564** | km: **125,715**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 454512,456 |
| *X =* | 1120103,471 |
| *Nadm. výška* | 369,621 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | křížek - kámen M2 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **04** | odb. výh. 101 PZ Nošovice - Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **566** | km: **126,202**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 454085,115 |
| *X =* | 1120302,721 |
| *Nadm. výška* | 365,673 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   20. 10. 2020    13:11:38    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 6/9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **567** | km: **126,476**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453820,962 |
| *X =* | 1120414,908 |
| *Nadm. výška* | 361,633 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **649** | km: **126,679**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453632,448 |
| *X =* | 1120488,731 |
| *Nadm. výška* | 361,512 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu lampy | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 13. 6. 2019 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM116-127 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   20. 10. 2020    13:11:38    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 7/9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Hnojník | |
| *Číslo bodu:* | **569** | km: **126,847**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453483,547 |
| *X =* | 1120571,215 |
| *Nadm. výška* | 361,383 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu návěstidla S2: mezi kolejemi | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **570** | km: **127,091**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453260,765 |
| *X =* | 1120670,494 |
| *Nadm. výška* | 360,686 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   20. 10. 2020    13:11:38    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 8/9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **571** | km: **127,309**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 453064,601 |
| *X =* | 1120764,346 |
| *Nadm. výška* | 359,261 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **572** | km: **127,640**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 452760,084 |
| *X =* | 1120894,364 |
| *Nadm. výška* | 357,464 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | důlek |
| *Poznámka:* | důlek - ocelový profil v betonovém základu: profil tvaru "I" ve starém základu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   20. 10. 2020    13:11:38    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 9/9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **573** | km: **127,892**  Katastrální území: Hnojník | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 452517,103 |
| *X =* | 1120947,686 |
| *Nadm. výška* | 356,790 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse mostu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2531** | Frýdek-Místek (mimo) - Český Těšín (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Hnojník - Český Těšín | |
| *Číslo bodu:* | **574** | km: **128,101**  Katastrální území: Střítež | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 452309,599 |
| *X =* | 1120911,123 |
| *Nadm. výška* | 357,001 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | NE |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu: starý základ drátovodu | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Olomouc, pracoviště Ostrava | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2531KM117-137 | | |