Protokol o výškovém vyrovnání sítě                                        Str:   1
Lokalita: Def                                Etapa:  1  Síť:  1  Datum: 01.02.2021
----------------------------------------------------------------------------------

Rozbor vyrovnání výškové sítě
-----------------------------

Počet převýšení použitých ve vyrovnání: ........................ 6
Počet nadbytečných veličin: .................................... 5
Jednotková střední chyba aposteriori: .......................... 0.6533
Kritická hodnota chí-kvadrát pro test 1: ....................... 1.4880
Pravděpodobnost, že na základě testu 1 bude 
přesnost označena za nedodrženou neoprávněně: .................. 5.0 %

Počet podmínek pro regularizaci: ............................... 0
Počet řádků matice lineárniho modelu: .......................... 6
Počet sloupců matice lineárniho modelu: ........................ 1
Defekt matice: ................................................. 0
Vypočtená hodnota počtu nadbytečných veličin: .................. 5.00000
Odhad jedn. stř. ch. při vyloučení podezřelého měření: ......... 0.4883
Index nejpodezřelejšího měření: ................................ 1
Použitá standardní odchylka sigma .............................. 1.0000
Na základě statistického testu 1 nelze přesnost měření prohlásit
za nedodrženou (na hladině významnosti 5.0 %).


Informace o vyrovnání převýšení
-------------------------------

   Typ           CB1           CB2   Hodnota AprStr       L    VNorm  Oprava Apost Vyrovnaná    FC
   1            4002          4001    -0.295   21.4 !   20.8   0.970     21   0.0     -0.274  1.000 [1,7]
   2            4002          4003     4.368   41.8      4.6   0.508     20  15.0      4.388  0.640 [1,8]
   3            4003          4002    -4.419   41.8     45.7   0.780     30  15.0     -4.388  0.640 [1,10]
   4            4003          4004     0.371   24.7     22.2   0.355      7  15.0      0.378  0.391 [1,11]
   5            4004          4003    -0.388   24.7     -4.6   0.544     11  15.0     -0.378  0.391 [1,13]
   6            4004          4005     1.937   26.4    -10.9  -0.414    -11   0.0      1.926  1.000 [1,14]
Protokol o výškovém vyrovnání sítě                                        Str:   2
Lokalita: Def                                Etapa:  1  Síť:  1  Datum: 01.02.2021
----------------------------------------------------------------------------------


CB1, CB2 ........ čísla bodů, mezi nimiž bylo měřeno převýšení (z CB1 na CB2).
hodnota ......... hodnota měřeného převýšení (jednotky jsou [m]).
AprStr .......... velikost apriorní střední chyby zadané v modelu sítě [mm]
! ............... vyskytující se u převýšení označuje nejpodezřelejší převýšení.
> ............... vyskytující se u převýšení označuje opravy vybočující z testu 3.
Kritická hodnota testu 3 činí 1.96, a to při hladině významnosti 5.0 %.
L ............... velikost odchylky mezi hodnotou měřenou a odvozenou z výšek [mm]
VNorm ........... normalizovaná oprava (slouží k testovaní odlehlých hodnot, je bez rozměru
Oprava .......... oprava [mm]
Aposter ......... velikost střední chyby vyrovnané veličiny [mm].
Vyrovnaná ....... vyrovnaná hodnota veličiny.
FC .............. faktor přínosu veličiny pro vyrovnání (bez rozměru).
FC = 1.0 - nepotřebná, 0.25 - normální potřeba, 0.0 - nezbytná veličina bez kontroly


Vyrovnané výšky bodů
--------------------


            CB        Z [m]         MZ

          4003      528.626       15.0
                      0.015


CB ............ Číslo bodu
Z ............. Vyrovnaná výška Z [m]
MZ ............ Střední chyba ve výšce Z [mm]

Konec seznamu bodů

Konec protokolu o výškovém vyrovnání sítě.
