Protokol o polohovém vyrovnání sítě                                       Str:   1
Lokalita: Def                                Etapa:  1  Síť:  1  Datum: 01.02.2021
----------------------------------------------------------------------------------

Rozbor vyrovnání polohové sítě
------------------------------

Počet veličin použitých ve vyrovnání: .......................... 12
Počet nadbytečných veličin: .................................... 7
Jednotková střední chyba aposteriori: .......................... 4.3733
Kritická hodnota chí-kvadrát pro test 1: ....................... 1.4176
Pravděpodobnost, že na základě testu 1 bude 
přesnost označena za nedodrženou neoprávněně: .................. 5.0 %

Počet podmínek pro regularizaci: ............................... 0
Počet řádků matice lineárniho modelu: .......................... 12
Počet sloupců matice lineárniho modelu: ........................ 5
Defekt matice: ................................................. 0
Vypočtená hodnota počtu nadbytečných veličin: .................. 7.00000
Odhad jedn. stř. ch. při vyloučení podezřelého měření: ......... 3.6390
Index nejpodezřelejšího měření: ................................ 1
Jednotková stř. ch. jen z délkových veličin: ................... 4.9197
Jednotková stř. ch. jen z nedélkových veličin: ................. 2.5553
Použitá standardní odchylka sigma .............................. 1.0000
Na základě statistického testu 1 se přesnost měření pokládá za
nedodrženou (na hladině významnosti 5.0 %).


Informace o vyrovnání měřených veličin
--------------------------------------

   Typ           CB1           CB2           CB3   Hodnota AprStr       L    VNorm  Oprava Apost Vyrovnaná    FC
   1 D          4002          4001                  81.252    2.2 !   13.9   6.418>    14   0.0     81.266  1.000 [1,7]
   2 S          4002          4001        ST0001    0.0000   23.5     -0.0  -2.895>   -62  10.0   399.9938  0.574 [1,7]
   3 D          4002          4003                 206.764    2.4      6.5   3.265>     7   1.2    206.771  0.520 [1,8]
   4 S          4002          4003        ST0001  210.1229    9.3     49.7   2.895>    10   8.7   210.1239  0.066 [1,8]
   5 D          4003          4002                 206.757    2.4     12.9   6.298>    13   1.2    206.771  0.520 [1,1]
   6 S          4003          4002        ST0002    0.0000    9.3    -16.8  -1.711     -4   9.0   399.9996  0.029 [1,10]
   7 D          4003          4004                 104.177    2.2      5.0   1.950      4   1.2    104.181  0.475 [1,1]
   8 S          4003          4004        ST0002  208.2491   18.4     65.6   1.711     15  16.2   208.2506  0.120 [1,11]
   9 D          4004          4003                 104.167    2.2     14.6   7.064>    13   1.2    104.181  0.475 [1,1]
  10 S          4004          4003        ST0003    0.0000   18.4     -9.7  -2.364>   -28  13.9   399.9972  0.244 [1,13]
  11 D          4004          4005                 114.919    2.2      3.1   1.379      3   0.0    114.922  1.000 [1,1]
  12 S          4004          4005        ST0003  229.4616   16.6     -0.0   2.364>    23  13.4   229.4639  0.195 [1,14]
Protokol o polohovém vyrovnání sítě                                       Str:   2
Lokalita: Def                                Etapa:  1  Síť:  1  Datum: 01.02.2021
----------------------------------------------------------------------------------


Písmeno v prvém sloupci rozlišuje typ veličiny: D-délka, S-Směr, A-Azimut, U-úhel
CB1, CB2, CB3 ... čísla bodu. U délek a azimutů nemá CB3 smysl.
U směrů CB3 označuje číslo osnovy směrů.
hodnota ......... hodnota měřené veličiny (jednotky jsou [g] nebo [m]).
AprStr .......... velikost apriorní střední chyby zadané v modelu sítě [cc nebo mm]
! ............... vyskytující se u veličiny označuje nejpodezřelejší veličinu.
> ............... vyskytující se u veličiny označuje opravy vybočující z testu 3.
Kritická hodnota testu 3 činí 1.96, a to při hladině významnosti 5.0 %.
L ............... velikost odchylky mezi hodnotou měřenou a odvozenou ze souřadnic [cc nebo mm]
VNorm ........... normalizovaná oprava (slouží k testování odlehlých hodnot, je bez rozměru
Oprava .......... oprava [cc nebo mm]
Aposter ......... velikost střední chyby vyrovnané veličiny [cc nebo mm].
Vyrovnaná ....... vyrovnaná hodnota veličiny (jednotky jsou [g] nebo [m]).
FC .............. faktor přínosu veličiny pro vyrovnání (bez rozměru).
FC = 1.0 - nepotřebná, 0.25 - normální potřeba, 0.0 - nezbytná veličina bez kontroly


Vyrovnané souřadnice bodů
-------------------------


            CB      Y [m]         X [m]    MY    MX    MP HlSmer   A     B    Třída

          4003  625951.742   992836.870   1.3   1.8   2.2   176   1.9   1.2     1
                     0.003       -0.006
Protokol o polohovém vyrovnání sítě                                       Str:   3
Lokalita: Def                                Etapa:  1  Síť:  1  Datum: 01.02.2021
----------------------------------------------------------------------------------



CB ............ Číslo bodu
Y ............. Vyrovnaná souřadnice Y [m]
X ............. Vyrovnaná souřadnice X [m]
MY ............ Střední chyba v souřadnici Y [mm]
MX ............ Střední chyba v souřadnici X [mm]
MP ............ Střední polohová chyba [mm]
HlSmer......... Hlavní směr chybové elipsy (jižník osy A) [g]
A ............. Velikost hlavní poloosy chybové elipsy [mm]
B ............. Velikost vedlejší poloosy chybové elipsy [mm]
Třída ......... Třída přesnosti pro jednotlivý bod (optimisticky)
Tyto hodnoty nejsou spolehlivé, protože není dodržena přesnost měření


Test tříd přesnosti
Upozornění: vzhledem k nedodržení základní přesnosti měřeni (Test1) a malému
počtu nadbytečných měření jsou následujicí údaje pouze informativní.
Počet nových souřadnic v síti určených: ........................ 2
Průměrná střední kvadratická souřadnicová chyba souboru bodů: .. 0.002
Třída přesnosti, pro níž celá síť vyhovuje: .................... 1
Počet bodů (procentuálně), jež mají střední chybu < základní: .. 1 (100.0 %)
Poměr průměrné střední chyby vůči základní: .................... 0.08
Základní střední chyba pro danou třídu přesnosti: .............. 0.0200
Kritická hodnota poměru středních chyb pro test 2: ............. 1.7308
Pravděpodobnost, že na základě testu 2 bude 
síť zařazana do horší třídy přesnosti neoprávněně: .............. 5.0 %

Konec seznamu bodů

Konec protokolu o polohovém vyrovnání sítě.
