**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Praha**  -   12. 08. 2020    12:00:51    -   Hanuš, Jiří | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0691** | Kralupy nad Vltavou (mimo) - Kralupy nad Vltavou předm. (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **2** |  | |
| *Číslo bodu:* | **511** | km: **0,930**  Katastrální území: Kralupy nad Vltavou | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 748883,722 |
| *X =* | 1025364,715 |
| *Nadm. výška* | 179,005 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v patce TV 332: TUDU 069102, ML 0811\_036 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 1. 1. 2009 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | zak.č. G90272C29003 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0691** | Kralupy nad Vltavou (mimo) - Kralupy nad Vltavou předm. (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **2** |  | |
| *Číslo bodu:* | **3010** | km: **1,186**  Katastrální území: Kralupy nad Vltavou | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 749125,766 |
| *X =* | 1025441,121 |
| *Nadm. výška* | 179,498 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 50°14'10.2259" |
| *Longitude* | E 14°17'59.86788" |
| *El. High* | 224.306 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonu: TUDU 069102, ML 0811\_036 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 1. 1. 2009 - | | |
| *Transformační klíč:* | 0801-Kralupy n\_V (SŽG Praha, 2007) | | |
| *Původ bodu:* | zak.č. G90272C29003 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Praha**  -   12. 08. 2020    12:00:51    -   Hanuš, Jiří | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0691** | Kralupy nad Vltavou (mimo) - Kralupy nad Vltavou předm. (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **2** |  | |
| *Číslo bodu:* | **512** | km: **1,350**  Katastrální území: Kralupy nad Vltavou | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 749254,181 |
| *X =* | 1025550,610 |
| *Nadm. výška* | 180,963 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen |
| *Poznámka:* | kámen s měřickým hřebem: TUDU 069102, ML 0811\_036 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 1. 1. 2009 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | zak.č. G90272C29003 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0691** | Kralupy nad Vltavou (mimo) - Kralupy nad Vltavou předm. (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **02** | Kralupy nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou předměstí | |
| *Číslo bodu:* | **513** | km: **1,576**  Katastrální území: Mikovice u Kralup nad Vltavou | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 749365,688 |
| *X =* | 1025742,364 |
| *Nadm. výška* | 181,944 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen |
| *Poznámka:* | kámen s hřebem | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 20. 11. 2017 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29141 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole  Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: szg0000plznt180.szg.szdc.cz : 5432  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Praha**  -   12. 08. 2020    12:00:51    -   Hanuš, Jiří | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0801** | Praha Masarykovo nádraží st.4 (m.) - Děčín hl.n. (včetně) | |
| *Definiční úsek:* | **F3** | žst. Kralupy nad Vltavou | |
| *Číslo bodu:* | **542** | km: **437,619**  Katastrální území: Kralupy nad Vltavou | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 748694,078 |
| *X =* | 1025335,280 |
| *Nadm. výška* | 178,186 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonové zídce | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 1. 1. 2009 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | zak.č. G90272C29003 | | |