**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Praha**  -   28. 11. 2022    08:14:28    -   Hanuš, Jiří | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Straky - Čachovice | |
| *Číslo bodu:* | **561** | km: **10,399**  Katastrální území: Všejany | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702417,509 |
| *X =* | 1028842,229 |
| *Nadm. výška* | 206,088 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen |
| *Poznámka:* | kámen s měřickým hřebem nová výška 11/2020 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 22. 2. 2010 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29007 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Straky - Čachovice | |
| *Číslo bodu:* | **3061** | km: **10,698**  Katastrální území: Vlkava | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702512,406 |
| *X =* | 1028558,089 |
| *Nadm. výška* | 205,067 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 50°15'51.81139" |
| *Longitude* | E 14°57'12.77561" |
| *El. High* | 249.154 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen |
| *Poznámka:* | kámen s měřickým hřebem | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 22. 2. 2010 - | | |
| *Transformační klíč:* | 0931-Nymburk-Luštěnice | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29007 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Praha**  -   28. 11. 2022    08:14:28    -   Hanuš, Jiří | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Straky - Čachovice | |
| *Číslo bodu:* | **3060** | km: **10,902**  Katastrální území: Vlkava | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702608,356 |
| *X =* | 1028376,929 |
| *Nadm. výška* | 204,481 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 50°15'57.22412" |
| *Longitude* | E 14°57'6.78882" |
| *El. High* | 248.581 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | kámen M2 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 22. 2. 2010 - | | |
| *Transformační klíč:* | 0931-Nymburk-Luštěnice | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29007 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **14** | Straky - Čachovice | |
| *Číslo bodu:* | **524** | km: **11,125**  Katastrální území: Čachovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702697,052 |
| *X =* | 1028164,239 |
| *Nadm. výška* | 203,966 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb nová výška 11/2020 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 2. 9. 2008 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29007 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Praha**  -   28. 11. 2022    08:14:28    -   Hanuš, Jiří | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Čachovice | |
| *Číslo bodu:* | **707** | km: **11,394**  Katastrální území: Čachovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702726,604 |
| *X =* | 1027906,764 |
| *Nadm. výška* | 204,355 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu lampy č.2 | | |
| *Vyhotovil:* | Hrdlička s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 30. 11. 2020 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G731Z7218024 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Čachovice | |
| *Číslo bodu:* | **708** | km: **11,585**  Katastrální území: Čachovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702729,756 |
| *X =* | 1027715,660 |
| *Nadm. výška* | 204,478 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu lampy č.7 | | |
| *Vyhotovil:* | Hrdlička s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 30. 11. 2020 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G731Z7218024 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Praha**  -   28. 11. 2022    08:14:28    -   Hanuš, Jiří | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 4/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Čachovice | |
| *Číslo bodu:* | **706** | km: **11,700**  Katastrální území: Čachovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702710,358 |
| *X =* | 1027600,990 |
| *Nadm. výška* | 204,059 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M1 |
| *Poznámka:* | žulový kámen M1 s hřebem původně GB č.526 | | |
| *Vyhotovil:* | Hrdlička s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 30. 11. 2020 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G731Z7218024 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **C1** | žst. Čachovice | |
| *Číslo bodu:* | **709** | km: **11,801**  Katastrální území: Čachovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702724,204 |
| *X =* | 1027499,986 |
| *Nadm. výška* | 205,592 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v nájezdu na rampu | | |
| *Vyhotovil:* | Hrdlička s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 30. 11. 2020 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G731Z7218024 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Praha**  -   28. 11. 2022    08:14:28    -   Hanuš, Jiří | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 5/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Čachovice - Luštěnice-Újezd | |
| *Číslo bodu:* | **710** | km: **12,023**  Katastrální území: Čachovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702702,904 |
| *X =* | 1027278,735 |
| *Nadm. výška* | 204,000 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v bet.základu zarážedla | | |
| *Vyhotovil:* | Hrdlička s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 30. 11. 2020 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G731Z7218024 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Čachovice - Luštěnice-Újezd | |
| *Číslo bodu:* | **711** | km: **12,179**  Katastrální území: Čachovice | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702702,632 |
| *X =* | 1027123,175 |
| *Nadm. výška* | 203,843 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu lampy č.21 | | |
| *Vyhotovil:* | Hrdlička s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 30. 11. 2020 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G731Z7218024 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Praha**  -   28. 11. 2022    08:14:28    -   Hanuš, Jiří | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 6/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Čachovice - Luštěnice-Újezd | |
| *Číslo bodu:* | **562** | km: **12,414**  Katastrální území: Vlkava | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702706,412 |
| *X =* | 1026888,001 |
| *Nadm. výška* | 204,832 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen |
| *Poznámka:* | kámen s měřickým hřebem | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 22. 2. 2010 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29007 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Čachovice - Luštěnice-Újezd | |
| *Číslo bodu:* | **563** | km: **12,681**  Katastrální území: Vlkava | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702692,141 |
| *X =* | 1026620,837 |
| *Nadm. výška* | 204,321 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen |
| *Poznámka:* | kámen s měřickým hřebem nová výška 11/2020 | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 22. 2. 2010 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29007 | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Praha**  -   28. 11. 2022    08:14:28    -   Hanuš, Jiří | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 7/7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Čachovice - Luštěnice-Újezd | |
| *Číslo bodu:* | **3071** | km: **12,739**  Katastrální území: Vlkava | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702713,551 |
| *X =* | 1026563,525 |
| *Nadm. výška* | 208,814 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 50°16'54.98376" |
| *Longitude* | E 14°56'49.67665" |
| *El. High* | 252.893 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | kámen M2+OTZ (TB 1403-57) | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 22. 2. 2010 - | | |
| *Transformační klíč:* | 0931-Nymburk-Luštěnice | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29007 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **0931** | Nymburk hl.n. (mimo) - Mladá Boleslav hl.n. (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **06** | Čachovice - Luštěnice-Újezd | |
| *Číslo bodu:* | **564** | km: **12,900**  Katastrální území: Vlkava | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 702695,785 |
| *X =* | 1026401,874 |
| *Nadm. výška* | 205,117 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | kámen |
| *Poznámka:* | kámen s měřickým hřebem | | |
| *Vyhotovil:* | SŽG Praha, pracoviště Praha | | |
| *Platnost (od – do):* | 22. 2. 2010 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272C29007 | | |