# Technické požadavky (podmínky) předmětu plnění

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem akce: **NŮŽKOVÁ PLOŠINA VČETNĚ PŘEPRAVNÍKU** je nákup stroje a přípojného vozidla určeného pro potřebu správy elektrotechniky a energetiky při údržbě železničních nádraží a prostranství za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele;
* Nabízený (dodávaný) stroj požaduje zadavatel zakázky nový a nepoužitý. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ stroje“, jakož i přípojného vozidla.

## 2. Specifikace stroje a přípojného vozidla

* 1x zvedací nůžková plošina;
* 1x přípojné vozidlo kategorie O2 za účelem převozu stroje.

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list a záruční list stroje;
* Návod k použití, údržbě a obsluze stroje;
* Prohlášení o shodě výrobku;
* Revizní zprávu zdvihacího zařízení;
* Revizní zprávu elektroinstalace zdvihacího zařízení;
* Záruka na jakost po dobu 24 měsíců;
* ORV (případně COC list) přípojného vozidla;
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku u objednatele;
* Provádění předepsaných servisních úkonů dodavatelem v ceně stroje a v intervalech předepsaných výrobcem stroje na základě jeho servisního plánu obsahující výměny provozních kapalin a filtrů (olejových náplní hydraulických systémů a okruhů včetně jejich filtrů, výměny filtrů vzduchových a likvidaci odpadů v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a jeho pozdějším znění, seřízení pracovních částí stoje zaručujících bezpečnost obsluhy a stroje);
* Servisní středisko dodavatele (případně jeho servisního partnera) dostupné v okruhu do 100 km od provozního střediska SEE Olomouc (Jeremenkova 267/11,   
  779 00 Olomouc). Náklady na dopravu do/z místa servisního střediska v případě využití služeb servisu nese zadavatel. Dodavatel uvede v nabídce (v níže připojených tabulkách této přílohy) adresu servisního střediska.

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel **doplní v úvodu model (typ) výrobků**
* Dodavatel **uvede** u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů uchazeč uvede ANO/NE, zda splňuje / nesplňuje požadavek zadavatele, případně doplní požadovanou informaci.
* Uvedené parametry a výbava případně další požadavky jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota, nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NŮŽKOVÁ PLOŠINA** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE (uveďte HODNOTY, případně ANO / NE)** |
| **NABÍZENÝ STROJ – NŮŽKOVÁ PLOŠINA:**  **(TOVÁRNÍ OZNAČENÍ)** | **x** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| Pohon nůžkové plošiny pomocí akumulátorů | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Napětí akumulátorů | 24 V DC | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počet 12 V akumulátorů | max. 2 ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Proporcionální ovládání | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nosnost pracovní plošiny | min. 225 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Možný počet osob v koši v interiéru | min. 2 osoby | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Možný počet osob v koši v exteriéru | min. 1 osoba | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální pracovní výška | min. 7.5 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální výška podlahy plošiny | min. 5.5 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šířka koše | min. 0.75 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka koše | min. 1.4 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka koše při roztažení | min. 2.0 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní délka | max. 1.5 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní šířka | max. 0.85 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní výška | max. 2.0 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní výška (se složeným zábradlím) | max. 1.65 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Světlá výška plošiny | min. 70 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní hmotnost | max. 1.200 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rychlost pojezdu ve složeném stavu | min. 4 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rychlost pojezdu při maximálním zdvihu plošiny | min. 0,5 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pohon kol pomocí elektro-motorů | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vnitřní rádius otáčení plošiny | 0 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vnější rádius otáčení plošiny | max. 1,5 m | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stoupavost plošiny | min. 25 % | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pneumatiky neznačkující | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Průměr kol včetně pneumatik | min. 250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Přívod el. přípojky do pracovního koše | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Proudový chránič el. přípojky v pracovním koši | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zábleskový maják na obou stranách plošiny | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Odnímatelný ovládací panel | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dvojitý nůžkový mechanismus plošiny | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nouzové spouštění plošiny | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nouzové odbrzdění plošiny | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počítadlo motohodin | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zvuková signalizace při manipulaci s plošinou | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Integrované kapsy v rámu plošiny pro VZV | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Servisní středisko v dosahu 100 km od sídla provozního střediska OE Olomouc (Jeremenkova, 779 00 Olomouc\* | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| \* počítáno podle webové aplikace Google mapy, výběr: nejrychlejší varianta trasy | |  |
|  |  |  |
| **PŘÍPOJNÉ VOZIDLO PRO PŘEVOZ NŮŽKOVÉ PLOŠINY** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO VOZIDLA (uveďte HODNOTY, případně ANO / NE)** |
| **NABÍZENÉ PŘÍPOJNÉ VOZIDLO:**  **(TOVÁRNÍ OZNAČENÍ)** | **x** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| Kategorie bržděného přípojného vozidla | O2 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počet náprav | 1 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Ocelová nájezdová rampa pro nájezd nůžkové plošiny | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulicky sklopná náprava pro snížení nájezdového úhlu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zesílená konstrukce podlahy pro převoz nůžkové plošiny | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Celková hmotnost | max. 1.800 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Užitečná nosnost | min. 1.350 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šířka ložné plochy | min. 1.500 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka ložné plochy | min. 2.500 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Bočnice z AL plechu o výšce min. 100 mm | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Upínací oka zapuštěná v misce podlahy | min. 8 ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Box na nářadí a vázací prostředky | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rezervní kolo včetně držáku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Opěrné kolo | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Schválená konstrukční rychlost | min. 100 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| ORV (případně COC protokol) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |