TÚ 1281, km 6,381-9,485 - Ivančice (mimo) – Oslavany (včetně):

Výňatek z technické zprávy: Železniční bodové pole bylo velmi poničeno, zaměření bylo konzultováno se správcem ŽBP. Podrobné body byly měřeny v 2 a 3.tř.př., po drážní hranici, stav k roku 2018, nutno ověřit soulad se současným stavem v terénu.

Předán: výkres DGN zpracovaný v MGEO verze projektu 200128.0, textový seznam souřadnic a protokol kontroly SŽ. Formální správnost dat je v pořádku. Kontrolní program hlásí 6 chyb v textech s vazbou – jde o dva propustky, které nebyly nalezeny. Dále je nahlášeno překročení délky segmentu osy koleje (více než 25 m, méně než 50 m), což ve skutečnosti v tomto případě není chyba – v roce 2018, kdy se zakázka měřila, bylo v tehdy platném předpise SŽDC M20/MP006 povoleno 50 m v ose koleje.

Hrabcová, 17.8.2020