TÚ 1281, km 5,00-6,38 – žst. Ivančice:

Výňatek z technické zprávy:

Pro zaměření požadovaného úseku byly použity body ŽBP zřízené v roce 2004. Podrobné body byly měřeny z pomocných měřických bodů, určených ze stávajícího ŽBP, s ohledem na zhotovení mapy ve 3D. Osa koleje byla měřena vždy na rozchodku přímo z bodů ŽBP.

Použité přístroje: Totální stanice TRIMBLE 3601

Souřadnicový systém a přesnost určení podrobných bodů: S-JTSK, Bpv, 3. třída přesnosti.

Podrobné body byly měřeny v 3.tř.př., po drážní hranici, stav k roku 2011.

Předán: výkres DGN zpracovaný v MGEO verze projektu 200128.0, textový seznam souřadnic a protokol kontroly SŽ. Formální správnost dat je v pořádku, kontrolní program hlásí překročení délky segmentu osy koleje (více než 25 m), což ve skutečnosti v tomto případě není chyba – v roce 2011, kdy se zakázka měřila, ještě nebyl předpis MP006 vytvořen.

Hrabcová, 17.8.2020