**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup mechanizace pro údržbu zeleně u OŘ Praha 2023“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Mobilní štěpkovač | * Typ pojezdu - integrovaná kola * Výkon motoru - min. 14 HP * Startér - elektrostartér * Maximální průměr dřevní hmoty - min. 120 mm * Podavač - automatický s nastavitelnou rychlostí * Objem palivové nádrže - min. 6,5l * Palivo - benzín * Počítadlo motohodin * Rozměry stroje:   Celková šířka - max. 1 000 mm  Celková délka - max. 2 900 mm  Celková výška - max. 1 800 mm   * Celková hmotnost stroje - max. 350 kg * Tažná oj |  |  |
| Mulčovač | * Typ mulčovače - cepákový * Výkon - min. 7000 m2/h * Šířka záběru - min. 100 cm * Typ převodovky - hydrostatická * Regulace pojezdu vpřed v rozsahu - min. 0 – 10 km/hod * Regulace pojezdu vzad v rozsahu - min. 0 – 5 km/hod * Maximální plocha pro mulčování - neomezená * Startování - elektrostartér a záložní ruční * Palivo - benzín Natural 95 * Žací ústrojí - hřídel s výkyvnými noži * Výška travin a náletů - min. 1 m * Výška strniště nastavitelná - min. 4-12 cm * Kola s pneumatikami - min. 19x8 palců * Celková hmotnost zařízení - max. 220 kg |  |  |
| Profesionální pásový štěpkovač | * Typ pojezdu - pasový * Výkon motoru - min. 18 HP * Elektrostartér - ano * Maximální průměr dřevní hmoty - min. 120 mm * Výkon – kapacita štěpkování - min. 6 m3/hod. * Počet nožů - min. 20 ks * Pohon nožového ústrojí - elektromagnetická spojka * Rychlost posuvu materiálu - min. 20 m/min * Pracovní šířka štěpeného materiálu - min. 450 mm * Objem palivové nádrže - min. 15 l * Rozměry stroje:   Celková šířka - max. 1 000 mm  Celková délka - max. 2 100 mm  Celková výška - max. 1 500mm   * Celková hmotnost stroje - max. 550 kg |  |  |
| Sekačka pro velké plochy | * Typ motoru - Kapalinou chlazený, diesel * Výkon motoru - min. 16 kW * Objem palivové nádrže - min. 20 l * Maximální rychlost jízdy - min. 15 km/h * Kontrola pojezdu - vpřed / vzad – pedál * Typ brzd - kotoučové * Typ řízení - hydraulické, otočný volant * Velikost kol předních - min. 16 palců * Velikost kol zadních - min. 22 palců * Ukazatel stavu paliva - na přístrojové desce * Počítadlo hodin a otáčkoměr * Světlá výška stroje bez žacího ústrojí - min. 170 mm * Typ pohonu žacího ústrojí - převodovka z ozubených kol v olejové lázni * Spojka pohonu žacího ústrojí - elektromagnetická * Záběr žacího ústrojí - min. 120 cm * Způsob zdvihu žacího ústrojí - hydraulicky * Výška zdvihu žacího ústrojí - min. 150 mm * Výška sešení v rozsahu - 25 – 100 mm * Počet nožů žacího ústrojí - min. 2 * Objem sběrného koše - min. 550 l * Senzor naplnění sběrného koše - ano * Sběrný koš s výklopnou výškou - min. 1,9 m * Rozměry stroje:   Celková šířka - max. 1 300 mm  Celková délka - max. 3 400 mm  Celková výška - max. 2 250 mm   * Celková hmotnost bez paliva - max. 1 000 kg |  |  |
| Vysavač na listí závěsný | * Typ vysavače - závěsný (např. na bočnici vozidla) * Výkon motoru - min. 15 kW * Objem dopravovaného vzduchu - min. 80 m3/min * Palivo - benzín Natural 95 * Objem palivové nádrže - min. 10 l * Startování - elektrostartér * Délka sacího potrubí - min. 6 m * Průměr sacího potrubí - min. 220 mm * Rozměry stroje:   Celková šířka - max. 900 mm  Celková délka - max. 1 000 mm (bez hadice)  Celková výška - max. 1 500 mm   * Celková hmotnost bez paliva - max. 200 kg (včetně hadice) |  |  |

\*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě a proškolení obsluhy v místě plnění.