DSP (Projektová dokumentace pro stavební povolení) „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc**“ byla zkomprimována (zabalena) a rozdělena do více souborů (max. 300MB) pomocí programu 7zip.

Komprimovaná DSP je rozdělena do souborů – 2ks.

Pro opětovné rozbalení je nutno stáhnout všechny soubory:

P6532 – Dokumentace stavby.zip.001

P6532 – Dokumentace stavby.zip.002

Opětovné sloučení a rozbalení komprimovaných souborů je možno provést za pomoci softwaru – např. 7-Zip (Freeware), WinRAR (Shareware), WinZip (Shareware) apod.