Příloha č. 2 c)

Technická specifikace zakázky

„Sanace skalního zářezu v km 140,400 – 140,600 v úseku Hodkovice nad Mohelkou – Rychnov u Jablonce nad Nisou“

Datum vydání: 29. 6. 2023

1. Identifikační údaje
   1. Rozhodující výkony: celkové očištění skalního zářezu, zajištění stability skalního zářezu instalací celoplošně kotvené ocelové sítě, lokální kotvení rizikových skalních bloků a zřízení záchytného plotu.
   2. Místo stavby: traťový úsek Hodkovice nad Mohelkou – Rychnov u Jablonce nad Nisou km 140,400 – 140,600
   3. Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa tratí Liberec, Nádraží 459/1a, 460 07 Liberec.
   4. Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/hod.
   5. Provozní zatížení: 5. řád.
   6. Traťová třída zatížení: C3.
2. Stávající stav – popis
   1. Skalní zářez km 140,400 – 140,600 vpravo
      1. Jedná se o skalní zářez v km 140,400 – 140,600 v traťovém úseku Hodkovice nad Mohelkou – Rychnov u Jablonce nad Nisou, na pozemku parc. č. 1534/1, k.ú. Pelíkovice. Trať je v této části vedena pravým obloukem. Výška skalní stěny dosahuje v maximu až 23 metrů. Pravostranný zářez vykazuje v připovrchové partii značný stupeň rozvolnění s vysokým stupněm mechanického zvětrání.
3. Požadavky a specifikace

**Popis požadovaných prací:**

1. **Skalní zářez km 140,400 – 140,600 vpravo**
   * 1. Bude provedeno očištění pravostranného skalního zářezu včetně likvidace odpadu. Dále bude provedena sanace pomocí celoplošně kotvených ocelových sítí, lokální kotvení rizikových skalních bloků a zřízení záchytného plotu. Rozsah sanace skalního zářezu bude určen projektovou dokumentací.
   1. **PŘÍLOHY**

Neobsazeno.

**Zpracovatel:** Jiří Desenský, DiS., tel.: 601 260 913, e-mail: Desensky@spravazeleznic.cz