**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup sekací techniky pro údržbu zelně u OŘ Praha 2023 “**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zboží** | **Požadované technické parametry** | **Výrobce \*** | **Model**  **(typ, označení) \*** |
|
| **Sekačka pro velké plochy** | * Typ motoru: Kapalinou chlazený, diesel * Výhon motoru: min. 16 kW * Objem palivové nádrže: min. 20 l * Maximální rychlost jízdy: min. 15 km/h * Kontrola pojezdu: vpřed / vzad – pedál * Typ brzd: kotoučové * Typ řízení: hydraulické, otočný volant * Velikost kol předních: min. 16 palců * Velikost kol zadních: min. 22 palců * Ukazatel stavu paliva: ano na přístrojové desce * Počítadlo hodin a otáčkoměr: ano * Světlá výška stroje baz žacího ústrojí: min. 170 mm * Typ pohonu žacího ústrojí: převodovka z ozubených kol v olejové lázni * Spojka pohonu žacího ústrojí: elektromagnetická * Záběr žacího ústrojí: min. 120 cm * Způsob zdvihu žacího ústrojí: hydraulicky * Výška zdvihu žacího ústrojí: min. 150 mm * Výška sešení v rozsahu: 25 – 100 mm * Počet nožů žacího ústrojí: min. 2 * Objem sběrného koše: min. 550 l * Senzor naplnění sběrného koše: ano * Rozměry stroje: * Celková šířka max. 1 300 mm * Celková délka max. 3 400 mm * Celková výšky max. 2 250 mm * Celková hmotnost bez paliva max. 870 kg |  |  |

\*doplní dodavatel