**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup zahradní techniky pro OŘ Praha 2023“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zboží** | **Požadované technické parametry pro každý modul lešení** | | **Výrobce \*** | **Model**  **(typ, označení) \*** |
|
| Profesionální pásový štěpkovač | * Typ pojezdu * Výkon motoru * Elektrostartér * Maximální průměr dřevní hmoty * Výkon – kapacita štěkování * Počet nožů * Pohono nožového ústrojí * Rychlost posuvu materiálu * Pracovní šířka štěpení materiálu * Objem palivové nádrže * Rozměry stroje:   + Celková šířka   + Celková délka   + Celková výška   + Celková hmotnost stroje | pásový  min. 18 HP  ano  min. 120 mm  min. 6 m3/hod.  min. 20 ks  elektromagnetická spojka  min. 20 m/min  min. 450 mm  min. 15 l  max. 1 000 mm  max. 2 100 mm  max. 1 500 mm  max. 550 kg |  |  |
| Vysavač na listí závěsný | * Typ vysavače * Výkon motoru * Objem dopravovaného vzduchu * Palivo * Objem palivové nádrže * Starotování * Délka secího potrubí * Průměr sacího potrubí * Rozměry stroje:   + Celková šířka   + Celková délka   + Celková výška   + Celková hmotnost bez paliva | závěsný (např. na bočnici vozidla)  min. 15 kW  min. 80 m3/min  benzín Natural 95  min. 10 l  elektrostartér  min. 6 m  min. 220 mm  max. 900 mm  max. 1 000 mm (bez hadice)  max. 1 500 mm  max. 200 kg (včetně hadice) |  |  |
| Mulčovač | * Typ Mulčovače * Výkon * Šířka záběru * Typ převodovky * Regulace pojezdu vpřed v rozashu * Redulace pojezdu vzad v rozsahu * Maximální plocha pro mulčování * Startování * Palivo * Žací ústrojí * Výška travin a náletů * Výška strniště nastavitelná * Kola s pneumatikami * Celková hmotnost zařízení | cepákový  min. 7000 m2/h  min. 100 cm  hydrostatická  min. 0-10 km/hod  min. 0-5 km/hod  neomezená  elektrostartér a záložní ruční  benzín Natural 95  hřídel s výkyvnými noži  min. 1 m  min. 4-12 cm  min. 19x8 palců  max. 220 kg |  |  |
| Mobilní štěpkovač | * Typ pojezdu * Výkon motoru * Startér * Maximální průměr dřevní hmoty * Podavač * Objem palivové nádrže * Palivo * Počítadlo motohodin * Rozměry stroje:   + Celková šířka   + Celková délka   + Celková výška   + Celková hmotnost stroje * Ostatní vybavení: | integrovaná kola  min. 14 HP  elektrostartér  min. 120 mm  automatický s nastavitelnou rychlostí  min. 6,5 l  benzín  ano  max. 1 000 mm  max. 2 900 mm  max. 1 800 mm  max. 350 kg  tažná oj |  |  |

Součástí dodávky výše uvedeného zboží je také doprava a proškolení obsluhy v místě plnění a záruka min. 24 měsíců.

\*doplní dodavatel