**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup celokřižovatkové výhybky“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3, Část 1 s názvem Technické parametry Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zboží** | **Požadované technické parametry** | | **Výrobce \*** |
|
| **Celokřižovatková výhybka** | Označení  Druh konstrukce  Soustava železničního svršku  Úhel odbočení  Poloměr odbočení  Typ závěrů  Typ pražců  Druh upevnění  Druh jednoduchých srdcovek  Druh dvojité srdcovky  Povrchově kalené díly výhybek  Díly za výhybku (souprava přechodových podkladnic)  Koncové vrtání na jeden otvor  Dodatečné zařízení pro snížení  přestavných odporů | C49-1:9-190-zl-ČZp-b-KS-SK-K0  celá křižovatková  S49 - 2. generace  1:9  190 m  čelisťové  betonové  pružné  SK s kovaným klínem  SK s kovaným klínem  K0 – celoperlitizovaná výměna  ano  ano  ano |  |

\*doplní dodavatel

Poznámka:

Dodavatelem výhybky bude provedeno základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje do jednoho měsíce, a to na základě výzvy objednatele. Výhybka bude obsahovat přípravu pro vložení 4 ks LIS umístěných v poloze v souladu se stávajícím stavem výhybky č. 30ab v žst. Praha Krč.

Doplňující informace:

Výhybka bude vložena jako náhrada za stávající výhybku č. 30ab v žst. Praha Krč.