**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup lokační sady pro OŘ Praha 2023“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zboží** | **Požadované technické parametry pro každý modul lešení** | **Výrobce \*** | **Model**  **(typ, označení) \*** |
|
| Kabelový lokátor | * LCD displej s automatickým podsvícením * Zvuková a vizuální signalizace při detekci kabelu * Výměnný akumulátor * Kabelový lokátor bez možnosti vyhledávání markerů * Lokátor s vestavěným GPS modulem * Pořizování náměrů, možnost zaznamenávání GPS souřadnic vyhledávaného kabelového vedení * Možnost trasování liniového vedení nebo použití sondy * Trasovací funkce příslušenství: Kleště lokátoru, Stetoskopy, Kleště CD/CM * Funkce vyhledávání:   Aktivní trasovací režimy – Peak, Peak+, Guidance, Broad peak, Null //  Pasivní trasovací režimy – Power, Radio, CPS, CATV, Pasivní vyhýbání   * Maximální požadovaná pracovní hloubka: Kabel – 30m, Sonda – 19m * Citlivost lokátoru min.: 5µA (33kHz) * Přesnost měření hloubky: +/- 3% * Přesnost trasování: +/- 5% hloubky * Pracovní frekvence sond: 512Hz, 640Hz, 8kHz, 33kHz * Možnost regulace citlivosti * Možnost bezdrátového připojení pomocí Bluetooth |  |  |

Součástí dodávky výše uvedeného zboží je také doprava a proškolení obsluhy v lokalitě vybrané zadavatelem a záruka min. 24 měsíců. Lokátor bude dodán včetně vysílače, tašky, vysílacích kleští, akumulátorů Li-Ion pro přijímač a vysílač (vč. nabíječů) a zařízení s možností identifikace kabelu ve svazku.

\*doplní dodavatel