|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Prostřednictvím E-ZAK** |
| Naše zn. | 8816/2023-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 3/1 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 1. srpna 2023 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc:

**Náhrada přejezdu P4902 v km 297,908 trati Česká Třebová – Praha**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

**PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:**

V technické zprávě se uvádí následující: „Před zahájením výstavby je nutno nechat jednotlivými správci vytýčit stávající inženýrské sítě.“

Ve výkazu výměr postrádáme položku pro vytyčení sítí. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Vytýčení stávajících inženýrských sítí je zahrnuto v položce „POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ“ v rámci všeobecného objektu SO 98-98.

**Dotaz č. 2:**

**PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:**

Ve výkazu se nachází následující položky:



V technické zprávě se uvádí: **„**Kabely, které jsou v RD pouze propojeny na svorkovnici, budou propojeny v nové kabelové skříni (SKP)“. Chápeme správně, že položky č. 15 a 16 jsou určeny pro venkovní kabelovou skříň?

**Odpověď:**

Ano, jedná se o položky týkající se venkovní kabelové skříně.

**Dotaz č. 3:**

**PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:**

V technické zprávě se uvádí: „Nová skříň bude umístěna v místě stávajícího RD, případně v jeho blízkosti.“

Kabelové schéma č. 2.002 zobrazuje následující:

Obsah obrázku text, diagram, Písmo, Paralelní

Popis byl vytvořen automaticky

Dle kabelového schématu se předpokládá vybudovat kabely s délkou 1032m. Ve výkazu výměr postrádáme položky pro dodávku a montáž nových kabelů a k tomu potřebných zemní prací v odpovídajícím množství. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Délky uvedené u kabelů na výkresu „Kabelové schéma“ vedoucích do kabelové skříně SKP jsou uvedeny chybně.

Skutečná délka propojovacích kabelů a příslušný počet spojek bude vycházet z přesného umístění skříně SKP. V případě, že kabelová skříň bude umístěna v místě dnešního zakončení příslušných kabelů na svorkovnici (tak je navrženo), budou délky propojovacích kabelů v max. délce do 3m, případně nulové. Do výkazu výměr byly doplněny položky dodávky a montáže kabelů, včetně zemních prací. (položky č.34, 35, 36, 37, 39 a 40).

Stejné je to se spojkami. Pokud budou stávající kabely dostatečně dlouhé, budou zakončeny v nové venkovní kabelové skříni bez prodloužení. Ve výkazu je uveden maximální počet spojek.

**Dotaz č. 4:**

**PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:**

Ve výkazu výměr postrádáme položky pro zemní práce (např. výkopu pro novou spojku výpichu TK příp. dalších kabelů). Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Položka byla doplněna do soupisu prací PS 11-01-31 (položka č.38).

**Dotaz č. 5**

**PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:**

Ve výkazu výměr postrádáme položky pro demontáž stávající kabelizace viz kabelové schéma č. 2.002. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

Stávající venkovní kabelové rozvody zůstávají uloženy v zemi. Položka „demontáž kabelových tras“ není potřeba.

**Dotaz č. 6:**

**PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:**

V technické zprávě se uvádí:

„ „


Chápeme správně, že kabel DOK 24 vláken bude zrušen v předmětné stavbě? Pokud ano, ve výkazu výměr postrádáme položky pro demontáž tohoto kabelu a k tomu odpovídající množství zemní prací.

**Odpověď:**

Kabel DOK 24 nebude rušen v rámci této stavby!

**Dotaz č. 7:**

**PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:**

V technické zprávě se uvádí:

„

“

Chápeme správně, že veškeré případné činnosti související s kabelem ČDT DOK 72 vl. si řeší sám zadavatel/investor?

**Odpověď:**

Ano.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo zadavatelem provedeno **doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne **7. 8. 2023** na den **9. 8. 2023.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha: doplněný soupis prací PS 11-01-31**

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace