TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOUNICOVA 26,BRNO

Nová špaletová okna dvůr 2.NP

Použité materiály :

Materiál : smrk lepený hranol

Zasklení : vnitřní 4 mm do sklenářského tmelu

Zasklení : venkovní 4 - 8 - 4 mm s meziskelním rámečkem SWC šedý, minimální Uw = 1,4 W/m2.K

Kování : olivy a půlolivy REPASE ,ostatní kování surová mosaz- záskočky, dorazy. Ozdobné návleky v barvě RAL 8014 . Závěsy TRIA + návleky UR 25

Barva oken : RAL 8014

Dřevěný kastl : lepená spárovka masiv smrk

Parapet vnitřní : masiv SM v barvě oken

Lišty kolem oken : dřevěné lišty

[](https://www.tkz.cz/wh/960-720/img/catalog/img/9508.jpg)[](https://www.tkz.cz/wh/960-720/img/catalog/img/5890.jpg)Závěs + návlek

Záskočka + doraz okenní

[](https://www.bernat.cz/editor/image/eshop_products_other_pictures/120/filename_120_l.jpg) [](https://www.obrazky.cz/?q=okenn%C3%AD+z%C3%A1sko%C4%8Dka&url=https%3A%2F%2Fwww.satos.cz%2Fdata%2Feshop%2Fsoubory%2F18042%2Fnahled__015485.jpg&imageId=f4d25b995d34265d&data=lgLEEHSHzeVxRxiO4g6FeaYQyxTEME9unKMniDPHZJbpXOEGjMZG6d5f3u1yjAMfUPrB-fI8magGDRfgpDnv9qKnZSXzQs5bTFbbxALQWJPEAq1BxAIKyMQCN94%3D)