|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uveřejněno na profilu zadavatele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Naše zn. | 9822/2023-SŽ-SSV-Ú3 |  |
| Listů/příloh | 5/14 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | JUDr. Jaroslav Klimeš |  |
|  |  |  |
| Mobil | +420 722 819 305 |  |
| E-mail | KlimesJa@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 17. srpna 2023 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: **Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 8:**

SO 02-76-01  
V poskytnuté projektové dokumentaci chybí podklady pro tento objekt. Složka, kde by se měla nacházet projektová dokumentace je prázdná.

Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace pro tento stavební objekt.

**Odpověď:**

Chybějící soubory přiloženy. Soupis prací je beze změny.

Příloha:

000\_SO-76-01\_Sezpril.pdf

1.101 SO 02-76-01\_TS\_PDPS.pdf

1.102 SO 02-76-01\_Situace.pdf

1.103 SO 02-76-01\_Výpis prvku

**Dotaz č. 9:**

B.8.2 Přístupy na staveniště

V poskytnuté projektové dokumentaci chybí podklady v části B.8.2.  
Složky „**03\_mapy**“ a „**05\_schemata**“ jsou prázdné.

Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace

**Odpověď:**

Adresář B.8.2. je prázdný, obsah části B.8.2.Výkres je v samostatném souboru. Přístupy na staveniště jsou zakresleny v Situačním výkrese C.1, v koordinační situaci C.3 a v Technické zprávě POV B.8.1. na straně č.3.

**Dotaz č. 10:**

V poskytnuté projektové dokumentaci jsme nenalezli Výjimku z druhové ochrany chráněných živočichů.

Žádáme zadavatele o sdělení, ve které části dokumentace se tento dokument nachází, případně jeho doplnění.

**Odpověď:**

Výjimka z druhové ochrany chráněných živočichů není uplatněna.

KÚ ve svém vyjádření ze dne 16.3.2017 (č.j. KUJI 16458/2017 – viz příloha) rozhodl o tom, že nepovede řízení o výjimce a stanovil podmínky pro provádění stavby z hlediska ochrany ZCHD. Tyto podmínky je třeba dodržet.

Příloha:

KÚ výjimky vyjádření § 50

**Dotaz č. 11:**

V dokumentech zadávací dokumentace nejsou souhlasná stanoviska obcí ke kácení v jednotlivý katastrálních územích.   
Žádáme o jejich doplnění.

**Odpověď:**

Rozhodnutí o kácení obcí Kozlov, Křižanov, Ořechov, Osová Bitýška, Sviny, Vlkov v příloze.

Příloha:

*OÚ KOZLOV\_Dodatek.pdf*

*OÚ KOZLOV\_ROZHODNUTÍ\_KÁCENÍ.pdf*

*OÚ KŘIŽANOV\_ROZHODNUTÍ O KÁCENÍ.pdf*

*OÚ OŘECHOV\_ROZHODNUTÍ\_KÁCENÍ.pdf*

*OÚ OSOVÁ BÍTÝŠKA\_ROZHODNUTÍ\_KÁCENÍ.pdf*

*OÚ SVINY\_VYJÁDŘENÍ KE KÁCENÍ\_23.pdf*

*OÚ VLKOV\_ROZHODNUTÍ\_KÁCENÍ.pdf*

**Dotaz č. 12:**

SO 02-76-01 – individuální protihluková opatření

V přiložené složce SO chybí dokumentace,

Žádáme zadavatele o doplnění

**Odpověď:**

Viz. dotaz č. 8

**Dotaz č.13:**ZTP, bod 4.10.3  
„*Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu \*.KML a/nebo \*.GPX.*“

a) Mají být data pro import seznamy souřadnic jednotlivých tras kabelů, nebo je nutné převést do .kml/.gpx i grafiku( linie kabelů ) z .dgn?

**Odpověď:**

Stačí seznamy souřadnic, není třeba vyznačovat linie kabelů z výkresů v .dgn.

b) Dostane zhotovitel stavby k dispozici seznamy souřadnic jednotlivých stávajících tras kabelů/resp. výkresy jednotlivých stávajících kabelů v .dgn?

**Odpověď:**

Zhotovitel dostane seznamy souřadnic všech stávajících kabelových tras, které má objednatel k dispozici.

**Dotaz č.14:**   
SO 02-92-01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 112018 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM | KUS | 61,000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  - poražení stromu a osekání větví  - spálení větví na hromadách nebo štěpkování  - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  - vytrhání nebo vykopání pařezů  - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  - zásyp jam po pařezech* |  |  |
| 3 | 112028 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM | KUS | 7,000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  - poražení stromu a osekání větví  - spálení větví na hromadách nebo štěpkování  - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  - vytrhání nebo vykopání pařezů  - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  - zásyp jam po pařezech* |  |  |
| 4 | 112048 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM | KUS | 2 333,000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  - poražení stromu a osekání větví  - spálení větví na hromadách nebo štěpkování  - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:  - vytrhání nebo vykopání pařezů  - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  - zásyp jam po pařezech* |  |  |

SO 90-90

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | R015160 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE VČETNĚ DOPRAVY | T | 850,300 |
|  |  |  | *Evidenční položka* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *1. Položka obsahuje:   – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu   – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů   – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  2. Položka neobsahuje:   – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem  3. Způsob měření:  Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.* |  |  |

a) Domníváme se, že v soupisu prací SO 90-90 chybí položka na odvoz a uložení pařezů, jejichž uložení na trvalé skládce je ve srovnání s uložením dřevní hmoty značně rozdílné.  
  
Žádáme zadavatele o doplnění položky na likvidaci pařezů.

**Odpověď:**

Do soupisu prací byla doplněna položka č. 11 (R015161.901 NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY SMÝCENÝCH STROMŮ VČETNĚ DOPRAVY) s výměrou 200 T.

Tato změna vyvolá změnu v SO 90-90 v pol.č.1 (R015161.901).

b) V položkách kácení je odvoz do 20km a v položce poplatku za skládku je uvedeno včetně dopravy. Chápeme správně, že odvoz do 20km je na místo dočasné skládky a nejedná se tak o duplicitu s odvozem na trvalou skládku?

**Odpověď:**

Ano, odvoz do 20 km v položkách kácení je myšlen jako dočasná manipulace např. na dočasnou skládku, na svozové místo apod.

**Dotaz č.15:**  
ZTP, bod 2.1.1  
*„Projektová dokumentace „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“, zpracovatel SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno, datum 06/2022.*

*Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace v otevřené formě.“*

Poskytne zadavatel také tištěnou verzi projektové dokumentace?

**Odpověď:**

ANO, poskytne.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

*000\_SO-76-01\_Sezpril.pdf*

*1.101 SO 02-76-01\_TS\_PDPS.pdf*

*1.102 SO 02-76-01\_Situace.pdf*

*1.103 SO 02-76-01\_Výpis prvku*

*KÚ výjimky vyjádření § 50.pdf*

*OÚ KOZLOV\_Dodatek.pdf*

*OÚ KOZLOV\_ROZHODNUTÍ\_KÁCENÍ.pdf*

*OÚ KŘIŽANOV\_ROZHODNUTÍ O KÁCENÍ.pdf*

*OÚ OŘECHOV\_ROZHODNUTÍ\_KÁCENÍ.pdf*

*OÚ OSOVÁ BÍTÝŠKA\_ROZHODNUTÍ\_KÁCENÍ.pdf*

*OÚ SVINY\_VYJÁDŘENÍ KE KÁCENÍ\_23.pdf*

*OÚ VLKOV\_ROZHODNUTÍ\_KÁCENÍ.pdf*

XDC\_Vlkov\_Krizanov\_zm04\_20230823

XLS\_Vlkov\_Krizanov\_zm04\_20230823

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace