# Příloha č. 2 Rámcové dohody

# Bližší specifikace - Nákup čteček čárových kódů

**Specifikace plnění / Specifikace předmětu veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je rámcová smlouva na dodávku čteček čárových kódů, které budou sloužit pro potřeby inventarizace na jednotlivých organizačních jednotkách SŽ. Předpokládaný počet dodaných čteček je 81 ks.

**Detailní specifikace**

Čtečka čárových kódů:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Displej | typ |  | IPS |
|  | dotykový panel |  | Multi-touch panel, Možno ovládat rukavicemi, Možno ovládat mokrýma rukama |
|  | rozlišení displeje | min. | HD 1140x720 |
|  | úhlopříčka displeje | min. | 5,4" |
| Baterie | kapacita baterie | min. | 4000 mAH |
|  | vyměnitelná baterie |  | ano |
| Senzory a snímače | typ snímání |  | Area image |
|  | snímač čárových kódů |  | 2D |
|  | senzory |  | Gravitační senzor, Senzor přiblížení, Světelný senzor, Vibrační motor |
| Výkonnostní parametry | počet jader procesoru | min. | 8 |
|  | operační paměť | min. | 3GB |
|  | vnitřní paměť | min. | 32GB |
|  | slot pro rozšiřitelnou paměťovou kartu |  | ano |
| Vlastnosti | konektivita |  | OTG, USB-C, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC |
|  | Dual SIM + paměťová karta |  | ano |
|  | průmyslové krytí |  | IP65 |
|  | zadní fotoaparát |  | ano (rozlišení min. 10Mpx) |
|  | utilita pro konfiguraci způsobu čtení ČK (BroadCast receiver) |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem/dodavatelem. |  | 24 měsíců |