**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Dodávka osobních pracovních prostředků pro OŘ Praha 2024-2025; Část II. Ochrana hlavy“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré požadované parametry uvedené v Dílu 2 přílohy 3 Jednotkový ceník Výzvy k podání nabídky na specifikaci oděvních a ochranných pomůcek (materiál, velikosti, provedení   
a jiné.)

|  |  |
| --- | --- |
| P.Č. | Popis |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Přilba ochranná pro stavbu a průmysl, lehká, 6-ti bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost do 1000 VAC |
| **2.** | Přilba ochranná pro práci ve výškách. Ochrana proti elektrickému nebezpečí roztaveným rozstřikujícím kovům, proti elektrickému oblouku. Ochrana proti nárazu. Možnost připevnění příslušenství. Minimálně 6-ti pruhové zavěšení |
| **3.** | Lesnický komplet 3M, přilba, odklopná drátěná mřížka , mušlový chránič sluchu, ochrana proti dešti – plachetka na zátylku |
| **4.** | Kukla z pružného materiálu |
| **5.** | Kukla pro svářeče – plastová svářečská kukla se snadno vyměnitelnými skly, sklo do sv. kukly, tmavost 06-11 |
| **6.** | Štít ochranný obličejový + sluchátka |
| **7.** | Štít ochranný ke křovinořezu samostatný – celoobličejový štít s náhlavním držákem |
| **8.** | Štít ochranný obličejový s náhlavním nosičem určen k ochraně očí a obličeje při broušení |
| **9.** | Svářecí štít do ruky z plastu s nízkou hmotností |
| **10.** | Obličejový štít s ocelovou mřížkou, pružná gumová páska pro uchycení |
| **11.** | Kukla svářečská samostmívací , je vhodná pro sváření i broušení. Umožňuje nastavení ztmavení filtru v hodnotách DIN 9 - 13 |
| **12.** | Kukla pod přilbu úpletová s otvorem pro tvář – 100% akryl |

\*doplní dodavatel