**Bližší specifikace předmětu dodávek**

**Předmět plnění:**

Dodávka plně nabitých akumulátorových baterií pro kolejová vozidla s dovozem do místa plnění u kupujícího.

**Parametry předmětu plnění:**

* napětí 12 V
* kapacita min. 180 Ah
* startovací proud min. 1000 A
* polarita 3, oba póly vlevo
* pól 1 (plus Ø 19,5, mínus Ø 17,9 mm)
* typ uchycení B00
* rozměry: délka max. 515 mm, šířka max. 225 mm, výška max. 225 mm
* záruka 24 měsíců od převzetí objednatelem

**Provedení:**

* bezúdržbové
* se zvýšenou odolností proti otřesu, cyklickému zatěžování a vibracím
* s vysokou životností

**Další požadavky:**

Baterie musí splňovat požadavky dle normy ČSN EN 50342-1 ED.2, klasifikace E4/V3.

Při převzetí baterií obdrží kupující od prodávajícího dodací a záruční listy.

**Místo plnění:**

Beroun, K Nádraží 139, areál Správy Železnic, státní organizace.