|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 802/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 17/5 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 19. ledna 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

„**Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 4:**

1. p. č. 137 975111R01 Podchycení konstrukcí při bourání vč. pronájmu a odstranění KPL 1,000

Dle uvedeného množství m.j. 1 KPL nelze zodpovědně ocenit položku, žádáme o upřesnění množství, nebo stanovení pevné ceny.

1. p. č. 545 764000000.RKotl Kotlík ( svod/žlab) dle výpisu prvků a výkresů KPL 1,000

Množství m.j. 1 KPL znamená 1 ks?

1. p. č. 337 768R\_002R 2R KOVOVÁ MADLA SCHODIŠŤ KPL 1,000

"Specifikace repase:

JEDNÁ SE O VEŠKERÁ ZÁBRADLÍ A MADLA SCHODIŠŤ V OBJEKTU – budou obroušeny, chybějící prvky doplněny, v případě poškozeny nahrazeny – navařeny o nové části, pevně ukotveny do zdi do původní pozice. Budou opatřeny novým nátěrem RAL 9005 mat dle technologie „sanace stávajících povrchů ocelových prvků“. Mosazná madla nebo madla z jiných drahých kovů a nerezi: madla budou očištěna, doplněna chybějícími prvky ze stávajícího materiálu a provedení, pevně přikotvena do podkladu ve stáv. místě. Povrch bude vyleštěn nebo jinak upraven dle stávajícího provedení.

Žádáme o doplnění množství m.j. a rozdělení položky dle materiálu (ocel, mosaz).

**Odpověď:**

Ad1) Do popisu položky číslo 137 byla dopsána výměra podchycení (2000 m2 a doba pronájmu

(45 dní).

Ad2) Do výkazu výměr položky číslo 545 byla dopsáno množství 1 KPL pro prvek výpisu 136/K.

Ad3) Položku číslo 137 upřesňujeme následovně: č. 137 – změna MJ z KPL na M, úprava popisu na očištění nerezových madel + doplnění výměry, nová položka číslo 916 – nové nerez madlo, nová číslo 917 – očištění + nátěr dřevěných madel schodišť.

**Dotaz č. 5:**

Žádáme zadavatele o vysvětlení položek s úvodním textem „NEOCEŇOVAT….“. Těchto položek je v různých objektech VV celkem 54 a týkají se vždy oddílu „R015: Likvidace odpadů a doprava“.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **R015** |  | **Likvidace odpadů a doprava** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | 162751117 | 901 | NEOCEŇOVAT - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 742,960 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *3.5=3.500 [A]  Mezisoučet: A=3.500 [B]  17.2=17.200 [C]  Mezisoučet: C=17.200 [D]  214.5=214.500 [E]  Mezisoučet: E=214.500 [F]  507.760=507.760 [G]  Mezisoučet: G=507.760 [H]  Celkem: A+C+E+G=742.960 [I]* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 171201221 | 903 | NEOCEŇOVAT - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | T | 401,198 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *742.960\*1.8=1 337.328 [A]  Mezisoučet: A=1 337.328 [B]  1337.328\*0.3 Přepočtené koeficientem množství=401.198 [C]* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 171201231 | 904 | NEOCEŇOVAT - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | T | 936,130 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *742.960\*1.8=1 337.328 [A]  Mezisoučet: A=1 337.328 [B]  1337.328\*0.7 Přepočtené koeficientem množství=936.130 [C]* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 997006512 | 915 | NEOCEŇOVAT - Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | T | 158,606 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 997006519 | 916 | NEOCEŇOVAT - Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km | T | 1 586,060 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *158.606\*10=1 586.060 [A]  Mezisoučet: A=1 586.060 [B]* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 997013602 | 917 | NEOCEŇOVAT - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | T | 120,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *120=120.000 [A]* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 997013631 | 918 | NEOCEŇOVAT - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | T | 31,982 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *158.606=158.606 [A]  Mezisoučet: A=158.606 [B]  -120=- 120.000 [C]  Mezisoučet: C=- 120.000 [D]  -6.624=-6.624 [E]  Mezisoučet: E=-6.624 [F]  Celkem: A+C+E=31.982 [G]* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 997013645 | 922 | NEOCEŇOVAT - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | T | 6,624 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *6.624=6.624 [A]  Mezisoučet: A=6.624 [B]* |  |  |  |  |  |  |  |

**Odpověď:**

V souladu s interním nařízením Správy železnic s. o. jsou odpady vzniklé při stavbě uvedeny v soupisu prací dvakrát, jednou jsou uvedeny v jednotlivých SO a PS s popisem NEOCEŇOVAT, podruhé jsou uvedeny v samostatném SO 90-90. Množství odpadů na obou místech je shodné. Uchazeč ocení pouze odpady v SO 90-90.

**Dotaz č. 6:**

Žádáme zadavatele o vysvětlení těchto položek a co přesně má jejich plnění zahrnovat?

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

**Odpověď:**

Rozsah Publicity (položka soupisu prací číslo 4) je uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách (ZTP) bod 4.7. Osvědčení o shodě a osvědčení o bezpečnosti (položka číslo 5 a 6) po realizaci stavby vychází z Nařízení Komise EU o interoperabilitě železničních systému. Posouzení interoperability v rámci projektu stavby je uvedeno v dokladové části dokumentace stavby. Osvědčení vydává Výzkumný ústav železniční.

**Dotaz č. 7:**

Žádáme zadavatele o opravu měrné jednotky u položek č. 439 a 441 na m2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439 | 767640111 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | | KUS | | 1,800 | | | 0 | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | CS ÚRS 2023 02 | |
|  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | *dle výpisu'  'typ 5'  5/D1.8=1.800 [A]  Mezisoučet: A=1.800 [B]  Celkem: A=1.800 [C]* | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |
| 441 | 767640221 |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku | KUS | | 24,900 | | 0 | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | CS ÚRS 2023 02 | |
|  |  |  | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  |  | *typ 11'  16/D4.1=4.100 [A]  Mezisoučet: A=4.100 [B]  'typ 12'  17/D3.4=3.400 [C]  Mezisoučet: C=3.400 [D]  19/D4.2=4.200 [E]  Mezisoučet: E=4.200 [F]  20/D13.2=13.200 [G]  Mezisoučet: G=13.200 [H]  Celkem: A+C+E+G=24.900 [I]* |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |

**Odpověď:**

Měrná jednotka (MJ) u položky číslo 439 a 441 byla opravena na kusy souladu s výpisem prvků.

**Dotaz č. 8:**

Žádáme zadavatele o kontrolu, zda položky č. 491 a 492 nejsou zdvojené s položkami č. 898 a 899.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491 | 766660713 |  | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | | | KUS | | 129,000 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | CS ÚRS 2023 02 | | |
|  |  |  | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | *pozice,označení dle výpisu prvků'  600/1970 mm3=3.000 [A]  Mezisoučet: A=3.000 [B]  700/1970 mm28=28.000 [C]  Mezisoučet: C=28.000 [D]  800/1970 mm90=90.000 [E]  Mezisoučet: E=90.000 [F]  900/1970 mm8=8.000 [G]  Mezisoučet: G=8.000 [H]  Celkem: A+C+E+G=129.000 [I]* | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 492 | 54915200.R |  | plech okopový Al dle výpisů | | | KUS | | 129,000 | | 0,0004 | | 0,0516 | | 0,00 | | 0,00 | | R-položka | | |
|  |  |  | plech okopový Al dle výpisů | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 898 | 766660713.1 | | |  | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | | KUS | | 129,000 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | [bez vazby na CS] |
|  |  | | |  | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | *pozice,označení dle výpisu prvků'  600/1970 mm3=3.000 [A]  Mezisoučet: A=3.000 [B]  700/1970 mm28=28.000 [C]  Mezisoučet: C=28.000 [D]  800/1970 mm90=90.000 [E]  Mezisoučet: E=90.000 [F]  900/1970 mm8=8.000 [G]  Mezisoučet: G=8.000 [H]  Celkem: A+C+E+G=129.000 [I]* | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 899 | 54915200.R.1 | | |  | plech okopový Al dle výpisů | | KUS | | 129,000 | | 0,0004 | | 0,0516 | | 0,00 | | 0,00 | | [bez vazby na CS] |
|  |  | | |  | plech okopový Al dle výpisů | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

**Odpověď:**

Položky číslo 898 a 899 byly v přiloženém aktualizovaném soupisu prací zrušeny z důvodu duplicity s položkou číslo 491 a 492.

**Dotaz č. 9:**

Žádáme zadavatele o kontrolu položek, proč jsou položky 485 a 487 v oddíle č.64 Osazování výplní a všechny ostatní dveře jsou uvedeny v oddíle 766 Konstrukce truhlářské a chybí k nim dodaná montážní položka.

Nejsou položky č.485 a 487 zdvojené s položkami č. 892 a 894?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485 | 61162086.R900 |  | dveře jednokřídlé laminát HPL plné 900x1970-2100mm vč.zadlabovacího zámku dle specifikace ve výpisu prvků | KUS | 8,000 | 0,0195 | 0,156 | 0,00 | 0,00 | R-položka |
|  |  |  | dveře jednokřídlé laminát HPL plné 900x1970-2100mm vč.zadlabovacího zámku dle specifikace ve výpisu prvků |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *pozice,označení dle výpisu prvků'  900/1970 mm8=8.000 [A]  Mezisoučet: A=8.000 [B]  Celkem: A=8.000 [C]* |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 487 | 61161025.R700 |  | dveře jednokřídlé  protipožární EI (EW) plné 700x1970-2100mm dle výpisu prvků | KUS | 1,000 | 0,0175 | 0,0175 | 0,00 | 0,00 | R-položka |
|  |  |  | dveře jednokřídlé  protipožární EI (EW) plné 700x1970-2100mm dle výpisu prvků |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *dle výpisu'  700/1970 mm1=1.000 [A]  Mezisoučet: A=1.000 [B]* |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 892 | 61162086.R900.1 |  | dveře jednokřídlé laminát HPL plné 900x1970-2100mm vč.zadlabovacího zámku dle specifikace ve výpisu prvků | KUS | 9,000 | 0,0195 | 0,1755 | 0,00 | 0,00 | [bez vazby na CS] |
|  |  |  | dveře jednokřídlé laminát HPL plné 900x1970-2100mm vč.zadlabovacího zámku dle specifikace ve výpisu prvků |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *pozice,označení dle výpisu prvků'  900/1970 mm8=8.000 [A]  OS.341=1.000 [B]  Mezisoučet: A+B=9.000 [C]  Celkem: A+B=9.000 [D]* |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 894 | 61161025.R700.1 |  | dveře jednokřídlé  protipožární EI (EW) plné 700x1970-2100mm dle výpisu prvků | KUS | 1,000 | 0,0175 | 0,0175 | 0,00 | 0,00 | [bez vazby na CS] |
|  |  |  | dveře jednokřídlé  protipožární EI (EW) plné 700x1970-2100mm dle výpisu prvků |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *dle výpisu'  700/1970 mm1=1.000 [A]  Mezisoučet: A=1.000 [B]* |  |  |  |  |  |  |  |

**Odpověď:**

Položky číslo 892 a 894 byly v přiloženém aktualizovaném soupisu prací zrušeny z důvodu duplicity s položkou číslo 485 a 487. Položky číslo 485 a 487 byly přemístěny z dílu 64 do dílu 766.

Zároveň byla opravena výměra počtu dveří u položky číslo 890, 480, 484 a zrušena položka číslo 911 v souladu s výpisem prvků.

**Dotaz č. 10:**

Žádáme zadavatele o kontrolu, zda položky č. 486 a 489 nejsou zdvojené s položkami č.893 a 896.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 486 | 766660021 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | KUS | 31,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *dle výpisu'  700/1970 mm1=1.000 [A]  Mezisoučet: A=1.000 [B]  800/1970 mm30=30.000 [C]  Mezisoučet: C=30.000 [D]  Celkem: A+C=31.000 [E]* |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489 | 766660022 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |  | |
|  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | *dle výpisu'  900/1970 mm4=4.000 [A]  Mezisoučet: A=4.000 [B]* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 893 | 766660021.1 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | KUS | 31,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | [bez vazby na CS] |  |
|  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *dle výpisu'  700/1970 mm1=1.000 [A]  Mezisoučet: A=1.000 [B]  800/1970 mm30=30.000 [C]  Mezisoučet: C=30.000 [D]  Celkem: A+C=31.000 [E]* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 896 | 766660022.1 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | [bez vazby na CS] |  |
|  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dle výpisu'  900/1970 mm4=4.000 [A]  Mezisoučet: A=4.000 [B] |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Odpověď:**

Položky číslo 893 a 896 byly v přiloženém aktualizovaném soupisu prací zrušeny z důvodu duplicity s položkou číslo 486 a 489.

**Dotaz č. 11:**

Žádáme zadavatele o doplnění správného počtu k položce č. 734. Dle výpisu zámečnických výrobků a výkresu v PD mají být 2ks, ve VV je pouze 1ks.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 734 | 767000000.RZ218 |  | Dveře nákladní výtah - kompletní dodávka+montáž dle specifikace prvku Z/218 | KPL | 1,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R-položka |
|  |  |  | Dveře nákladní výtah - kompletní dodávka+montáž dle specifikace prvku Z/218 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *1=1.000 [A]  Mezisoučet: A=1.000 [B]* |  |  |  |  |  |  |  |

Obsah obrázku text, diagram, řada/pruh, mapa

Popis byl vytvořen automaticky

**Odpověď:**

U položky číslo 734 byla opravena výměra z 1 na 2 KPL v souladu s výpisem prvků.

**Dotaz č. 12:**

Žádáme zadavatele o upřesnění položky č. 578 Kotvení…. – výměra 3 KPL. K čemu má být tato položka vztažena a chybí specifikace?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 578 | 950000000.Rkotv |  | Kotvení (lepené kotvy, kotevní šrouby atd.) - kompletní dodávka+montáž dle statického posudku | KPL | 3,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R-položka |
|  |  |  | Kotvení (lepené kotvy, kotevní šrouby atd.) - kompletní dodávka+montáž dle statického posudku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *1\*3=3.000 [A]  Mezisoučet: A=3.000 [B]* |  |  |  |  |  |  |  |

**Odpověď:**

Kotvení dle položky číslo 578 je určeno pro střešní světlík dle výkresu D.2.2.01\_SO-04-71-01.01\_136.B\_VÝPIS PSV\_K-CE SVĚTLÍK.

**Dotaz č. 13:**

Žádáme zadavatele o opravu měrné jednotky u položek č.221 a 222. Výměra je uvedena v m2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 28376143 |  | klín izolační spád do 5% EPS 200 | M3 | 1 280,703 | 0,03 | 38,42109 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | klín izolační spád do 5% EPS 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *1219.717\*1.05 Přepočtené koeficientem množství=1 280.703 [A]* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 28376103 |  | klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa | M3 | 444,717 | 0,02625 | 11,673821 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *423.54\*1.05 Přepočtené koeficientem množství=444.717 [A]* |  |  |  |  |  |  |  |

**Odpověď:**

Výměra u položek číslo 221 a 222 byla upřesněna na m3, plocha byla vynásobena průměrnou tloušťkou spádového klínu 10 cm.

**Dotaz č. 14:**

Žádáme zadavatele o kontrolu položek č. 227, 685 a 686. Máme za to, že položka č.227 je totožná s položkami 685 a 686.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **761** |  | **Konstrukce prosvětlovací** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 227 | 761111791 |  | Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné montáž rozměr 190 x 190 x 80 mm | M2 | 29,000 | 0,04035 | 1,17015 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné montáž rozměr 190 x 190 x 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *1SB 13.5=13.500 [A]  5SB 15.5=15.500 [B]  Celkem: A+B=29.000 [C]* |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 685 | 761111111 |  | Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka | M2 | 15,200 | 0,10035 | 1,52532 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *dle výpisu prvků'  'typ 5'  5/SB15.2=15.200 [A]  Mezisoučet: A=15.200 [B]  Celkem: A=15.200 [C]* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 686 | 761611111 |  | Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka | M2 | 13,500 | 0,09235 | 1,246725 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *dle výpisu prvků'  'typ 1'  1/SB13.5=13.500 [A]  Mezisoučet: A=13.500 [B]  Celkem: A=13.500 [C]* |  |  |  |  |  |  |  |

**Odpověď:**

Položka číslo 227+228 byla v přiloženém aktualizovaném soupisu prací zrušena z důvodu duplicity s položkou číslo 685 a 686.

**Dotaz č. 15:**

Jako dodavatel žádáme zadavatele o objasnění, zdůvodnění, proč uvádí velmi dlouhou dobu vázanosti nabídky dodavatele, než bude moci být zahájeno plnění díla. Žádáme zadavatele o zvážení zkrácení lhůty 12 měsíců na měsíců 6, kdy je povinen od účinnosti smlouvy o dílo stanovit datum zahájení plnění. Zadavatel si je zcela jistě vědom skutečnosti, že dodavatel musí do doby zahájení a dále po dobu samotné realizace držet nejen svou cenovou nabídku, ale rovněž vázat kapacity, které ale nemohou celou dobu do zahájení plnění být kdykoli, po velmi dlouhou dobu nečinně připraveny. Proto žádáme zadavatele o zvážení zkrácení lhůty pro oznámení zahájení díla na poloviční lhůtu vůči té, která je uvedena ve smluvních podmínkách. Smluvní podmínky by měly být stanoveny přiměřeně, což ostatně spadá pod základní zásadu zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž lhůtu v délce 12 měsíců pro zahájení realizace díla lze jako nepřiměřenou označit.

**Odpověď:**

Z Pod-čl. ZOP plyne následující: Objednatel musí stanovit Datum zahájení prací do 12 kalendářních měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo. Zadavatel uvedené ustanovení aplikuje v plné míře, což považuje za přiměřené, přičemž Zadavatel Datum zahájení prací stanovuje zároveň s ohledem ke stanoveným Postupným závazným milníkům podle Pod-čl. 4.28 ZOP. Zadavatel trvá na zachování uvedeného ustanovení, které je součástí standardních smluvních podmínek Zadavatele, používaných v obdobných případech. Ke změně ve smyslu § 99 ZZVZ nepřistoupí.

**Dotaz č. 16:**

Žádáme zadavatele o objasnění ustanovení pod-článku 20.9 ZOP FIDIC, ve kterém je vyloučena aplikace § 1765 a § 1766. Z jakého důvodu tak zadavatel činí? Toto ustanovení umožňuje smluvním stranám provést nápravu případné budoucí nepředvídané nevyváženosti, což nelze vyloučit a z důvodu nepředvídatelnosti jí nelze zamezit. Toto ustanovení chrání obě smluvní strany, proto žádáme zadavatele o úpravu smluvních podmínek, tedy vypuštění z pod-článku 20.9. Za současného stavu se jedná o nevyvážené ustanovení, porušující zákon o zadávání veřejných zakázek.

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na zachování uvedeného ustanovení, které je součástí standardních smluvních podmínek Zadavatele, používaných v obdobných případech. Zadavatel dále uvádí, že dle jeho soudu k řešení budoucích „nepředvídatelných nevyvážeností“ poskytuje Smlouva odpovídající katalog dalších institutů. Ke změně ve smyslu § 99 ZZVZ nepřistoupí.

**Dotaz č. 17:**

Ve VV SO 04-71-01\_700, část VZT není u vybraných položek uveden popis, jen technické parametry. Rovněž žádáme o doplnění popisu u vybraných položek: pol. 215-219, pol. 254-257, pol.č. 298-301, pol.č. 341-344, pol.č. 377-380, pol.č. 54-55, pol.č. 15-16, pol. č. 28-30, pol.č. 35, pol. č. 97-100, pol.č. 121-124, pol. č. 140-142, pol. č. 185, viz např:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | R240030015 |  | - o250mm, 30% tvarovek | bm | 36,000 |
|  |  |  | - o250mm, 30% tvarovek |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 16 | R240030016 |  | - o200mm, 30% tvarovek | bm | 60,000 |
|  |  |  | - o200mm, 30% tvarovek |  |  |

**Odpověď:**

Při importu mezi rozpočtovými SW (KROS, ASPE) a MS Excel se nenaimportovaly některé popisy, z toho důvodu zasíláme přílohou slepý výkaz výměr v Excelu, který obsahuje upřesňující popisy (specifikace) k jednotlivým položkám vzduchotechniky.

**Dotaz č. 18:**

Ve VV SO 04-71-01\_700, část VZT není u ALP potrubí uveden tlumič ALP potrubí. Pokud je s ním počítáno, žádáme o jeho doplnění do VV.

**Odpověď:**

Viz odpověď na dotaz číslo 17.

**Dotaz č. 19:**

Ve VV SO 04-71-100 je u pol. č. 478 uvedeno 16 ks vnitřních dveří do sanitárních příček, ale dle výpisu PSV SO-04-71-01.01\_139\_VÝPIS PSV\_DVEŘE VNITŘNÍ A DĚLÍCÍ PŘÍČKY WC je vnitřních dveří celkem 18 ks. Žádáme o úpravu VV.

**Odpověď:**

Výměra položky byla opravena na 18 kusů dle výpisu.

**Dotaz č. 20:**

Musí výtahy splňovat drážní normu S10? V technické zprávě se píše pouze o prosklení ocelové konstrukce šachty.

**Odpověď:**

Výtahy budou provedeny v souladu se SŽ 10 – Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic. Předpis zasíláme přílohou.

**Dodatečná informace zadavatele – v soupisu prací pro SO 04-71-01\_100 byla přesunuta položka číslo 575 z dílu 64 do 781, položka číslo 216 z dílu 64 do dílu 713.**

**Dotaz č. 21:**

Skladba S3 - tepelná izolace z kamenné vaty tl. 40mm - není v rozpočtu. Prosíme o doplnění slepého rozpočtu.

**Odpověď:**

Montáž izolace je uvedena v položce číslo 213, dodávka izolace v položce 216. Přílohou zasíláme seznam figur, ze kterých jsou zřejmé výměry dle skladeb.

**Dotaz č. 22:**

Skladba S4- tepelná izolace z kamenné vaty tl. 40mm - není v rozpočtu. Prosíme o doplnění slepého rozpočtu

**Odpověď:**

Montáž izolace je uvedena v položce číslo 213, dodávka izolace v položce 216.

**Dotaz č. 23:**

Položka č.  202 - "plochá střecha" - montážní položka na lepenou fólii, ale v položce č. 203 je TPO fólie kotvená. Co platí?

**Odpověď:**

TOP fólie bude dle skladeb, tedy kotvená. Položka číslo 202 byla opravena na kotvenou.

**Dotaz č. 24:**

Položka č. 304 a 305 "plochá střecha" - kde se má montovat? V PD jsme nenašli.

**Odpověď:**

Jedná se o zastřešení dle skladby F31.

**Dotaz č. 25:**

V rozpočtu "plochá střecha" chybí střešní vpusti/přepady – prosíme o doplnění slepého rozpočtu. V PD je uvedeno že má být střešní vpusť s vlhkostním čidlem - co je to za vpusť? Nic takového jsme nenašli.

**Odpověď:**

Do aktualizovaného soupisu prací byla doplněna nová položka číslo 918,919,921 v díle 712.

**Dotaz č. 26:**

V rozpočtu "klempířské prvky", popř. "plochá střecha" chybí systémové klempířské prvky k TPO fólie (rohové, koutové lišty, tmelící lišty atd) - prosíme o doplnění slepého rozpočtu.


**Odpověď:**

Do aktualizovaného soupisu prací byla doplněna nová položka číslo 920, 922 v díle 712.

**Dotaz č. 27:**

Žádáme zadavatele o upřesnění výměry u položek č.201 a 202 v objektu D.2.2.1 Pozemní stavební objekt – výpravní budova. Ve VV jsou uvedeny 4ks, ale ve výpisu prvků je jich uvedeno 5ks.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **D8** |  | **Informační systém - PS 04-02-70.X\_650** |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 201 | IS-OHM |  | Hlasový majáček pro nevidomé, napájení 230V - OHM | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | R-položka |
|  |  |  | Hlasový majáček pro nevidomé, napájení 230V - OHM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 220960113 |  | Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  |  | Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Odpověď:**

Platí výkaz výměr.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

* SŽ\_S10
* D.2.2.01\_SO-04-71-01.04\_700\_4\_001-Vykaz\_materialu-rozpocet\_SLEPY
* XDC\_VB\_Ostrava-Vítkovice\_XX012024\_zm02
* XLS\_VB\_Ostrava-Vítkovice\_XX012024\_zm02
* seznam\_figur

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace