|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | |  |  |  |
| OZN | NÁZEV | POPIS | MATERIÁL | POČET | POZNÁMKA |
| OV/01 | Automat dveřního  zámku |  |  |  |  |
| OV/02 | Obloukové pevné  madlo | Madlo se zásobníkem toaletního papíru. Délka madla 900 mm. Nosnost min. 150 kg. Uchycení na stěnu pomocí 6 nerez šroubů (průměr a upevňovací prvek použít dle podkladu) | Nerezová ocel AISI 304 | 1 | Dodávka OŘ |
| OV/03 | Obloukové sklopné  madlo | Madlo s piktogramem. Délka madla 800 mm. Nosnost min. 150 kg. Uchycení na st | Nerezová ocel AISI 304 | 1 | Dodávka OŘ |
| OV/04 | Zrcadlo pevné | Provedení antivandam, 800x400 mm, přisazená montáž na obklad, reflexní leštěný povrch, tl.  materiálu 4 mm | Nerezová ocel AISI 304 | 1 | Dodávka OŘ |
| OV/05 | Zrcadlo pevné | Provedení antivadal, 1000x400 mm, přisazené na obklad, reflexní leštěný povrch, tl. materiálu 4  mm | Nerezová ocel AISI 304 | 1 | Dodávka OŘ |
| OV/06 | Madlo svislé | Délka madla 500 mm. Nosnost min. 150 kg. Uchycení na st | Nerezová ocel AISI 304 | 1 | Dodávka OŘ |
| OV/07 | Odkládací polička | Provedení antivandal, 400x200 mm | Nerezová ocel  AISI 304 | 1 | Dodávka OŘ |
| OV/08 | Tlačítko splachovací | Provedení antivandal, mechanické ovládání, pro vestavěný modul s nádržkou a tlakovou vodou | Nerezová ocel  AISI 304 | 1 |  |
| OV/09 | Tlačítko splachovací  bezbariérové | Provedení antivandal, mechanické ovládání, pro vestavěný modul s nádržkou a tlakovou vodou, druhým tlačítkem pro bezbariárové WC | s | 1 |  |
| OV/10 | Zásobní hygienických  sáčků | ěnu, min. 100 ks sáčků, pouze pro WC ženy | Nerezová ocel  AISI 304 | 1 | Dodávka OŘ |
| OV/11 | Nouzove tlacitko  bezbarierových WC | Provedení antivandal, Napojení na nulovací tlačítko a optickou signalizaci nade dveřmi do WC | Nerezová ocel  AISI 304 | 1 | Dodávka OŘ |
| OV/12 | Nulovací tlačítko | Provedení antivandal, pro zrušení volání z bezbarierových WC | Nerezová ocel  AISI 304 | 1 | Dodávka OŘ |
| OV/13 | Zásobník na papírové ručníky | ěrek | Nerezová ocel  AISI 304 | 2 | Dodávka OŘ |
| OV/14 | Dávkovač tekutého  mýdla | Provedení antivandal, zavěšený na stěnu, manuální ovládání, uzamykatelný, obsah 1 l | Nerezová ocel  AISI 304 | 2 | Dodávka OŘ |
| OV/15 | Zásobník na toaletní  papír | Provedení antivandal, zavěšený na stěnu, uzamykatelný, pro role 290x100 mm | Nerezová ocel  AISI 304 | 1 | Dodávka OŘ |
| OV/16 | WC štětka | Provedení antivandal, závěsná | Nerezová ocel  AISI 304 | 2 | Dodávka OŘ |
| OV/17 | Koš na hygienické  potřeby | Provedení antivandal, závěsný na stěnu se snímatelným krytem a výkyvným/otevíravým víkem, pro sáčky velikosti 5-10 l | Nerezová ocel AISI 304 | 1 | Dodávka OŘ |
|  |  |  |  | 2 | Dodávka OŘ |
| OV/19 | Přebalovací pult | Závěsný, vertikální, sklopný | <Podle kategorie> | 1 | Dodávka OŘ |
| OV/20 | Háček na oděv | Provedení antivandal, kotvení pod obklad | Nerezová ocel  AISI 304 |  |  |
| OV/22 | Tlačítko splachovací | Provedení antivandal, mechanické ovládání, pro vestavěný modul s nádržkou a tlakovou vodou,  druhým tlačítkem pro bezbariárové WC | s  AISI 304 | 1 |  |
| OV/23 | Zádová opěrka | Doplněk bezbariérové WC mísy, nerezová trubka kotvená do WC | Nerezová ocel  AISI 304 | 1 | Součástí dodávky  WC |
| OV/24 | Revizní dvířka | Revizní dvířka uzamykatelná do zdiva 400 x 400 mm, Nerezová ocel broušená, cylindrický záme | k | 1 |  |
| OV/25 | Revizní dvířka | Revizní dvířka do SDK, materiál dle typu podhledu v konkrétní místnosti, 400x400mm, sklopná |  | 4 |  |