**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup akumulátorové pracovní techniky pro OŘ PHA 2024“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zboží** | **Požadované technické parametry** | | | **Výrobce \*** | |
|
| 1. **Akumulátorové stožárové osvětlení** | * Výkonný přenosný osvětlovací LED systém s třídou krytí IP54 a čtyřmi sklopnými světelnými hlavami otočnými v úhlu až 360° s možností ovládání pomocí aplikace. * Inteligentní nastavení intenzity svítivosti [1000–24000](tel:1000%20-%2024000) lm s dobou svícení až 24 hodin. * Pracovní osvětlení prostoru napájeno 12V vyjímatelným olověným akumulátorem. * Výsuvná podpěra světlených hlav vytažitelná do výšky 185 cm s aretací sklopných hlav zajišťující vysokou stabilitu osvětlení při úhlu světelného paprsku 90°. * Odolná proti nárazu. |  |  | |
| 1. **Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 300 mm2** | * AKU hydraulické krimpovací kleště na spojky a koncovky kabelů silou 60 kN * Rychloupínací otočná hlava o 360° * Umožňuje krimpovat spojky až do průřezu 300mm² Cu a Al * Univerzální uchycení pro nejběžnější čelisti U (čelisti ve tvaru C) na trhu   Vybavení:   * Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah * Nabíječka * Sada krimpovacích čelistí DIN22 CU 6-16 mm2 * Sada krimpovacích čelistí DIN22 AL 16-300mm2 |  |  | |
| 1. **Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 400 mm** | * Lisování „ C- odbočná spojka, materiál CU, na rozměry lan 120/120, 120/95, 120/70, 120/50“ * Lisování  spojek CU lana, namáhané v tahu „   120/120, 95/95, 70/70, 50/50 - DIN48085“ * Lisování spojek AlFe lana namáhané v tahu „240/240, 210/210 – DIN 46085“ * C-hlava otočná * Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah * Nabíječka |  |  | |
| 1. **Akumulátorové hydraulické nůžky do 45 mm2** | * Sada nožů pro řezání hliníkových vodičů vyztužených ocelí (ACSR), ocelových vodičů, jemných vláknových kabelů, nerezových lan a standardních měděných a hliníkových kabelů   Vybavení :   * Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah * Nabíječka |  |  | |

\*doplní dodavatel

Doplňující informace:

Akumulátory a nabíječky u zařízení pod číslem 2), 3) a 4) musí být vzájemně kompatibilní.

**Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení na ovládání tak na provádění běžné údržby.**