**Technická specifikace**

**Název veřejné zakázky:** **Nákup akumulátorové pracovní techniky pro OŘ PHA 2024**

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

### Akumulátorové stožárové osvětlení 13ks

### Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 300 mm2 2ks

### Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 400 mm 3ks

### Akumulátorové hydraulické nůžky do 45 mm2 3ks

### **Technická specifikace + vybavení:**

1. **Akumulátorové stožárové osvětlení** – Výkonný přenosný osvětlovací LED systém s třídou krytí IP54 a čtyřmi sklopnými světelnými hlavami otočnými v úhlu až 360° s možností ovládání pomocí aplikace.

* Inteligentní nastavení intenzity svítivosti [1000–24000](tel:1000%20-%2024000) lm s dobou svícení až 24 hodin.
* Pracovní osvětlení prostoru napájeno 12V vyjímatelným olověným akumulátorem.
* Výsuvná podpěra světlených hlav vytažitelná do výšky 185 cm s aretací sklopných hlav zajišťující vysokou stabilitu osvětlení při úhlu světelného paprsku 90°.
* Odolná proti nárazu.

1. **Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 300 mm2** - AKU hydraulické krimpovací kleště na spojky a koncovky kabelů silou 60 kN

* Rychloupínací otočná hlava o 360°
* Umožňuje krimpovat spojky až do průřezu 300mm² Cu a Al
* Univerzální uchycení pro nejběžnější čelisti U (čelisti ve tvaru C) na trhu

Vybavení:

* Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah
* Nabíječka
* Sada krimpovacích čelistí DIN22 CU 6-16 mm2
* Sada krimpovacích čelistí DIN22 AL 16-300mm2

1. **Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 400 mm –**

Lisování „ C- odbočná spojka, materiál CU, na rozměry lan 120/120, 120/95, 120/70, 120/50“

Lisování  spojek CU lana, namáhané v tahu „   120/120, 95/95, 70/70, 50/50 - DIN48085“

Lisování spojek AlFe lana namáhané v tahu „240/240, 210/210 – DIN 46085“

* C-hlava otočná
* Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah
* Nabíječka

1. **Akumulátorové hydraulické nůžky do 45 mm2 -** Sada nožů pro řezání hliníkových vodičů vyztužených ocelí (ACSR), ocelových vodičů, jemných vláknových kabelů, nerezových lan a standardních měděných a hliníkových kabelů

Vybavení :

* Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah
* Nabíječka

Akumulátory a nabíječky u zařízení pod číslem 2), 3) a 4) musí být vzájemně kompatibilní.

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení na ovládání tak na provádění běžné údržby.