# Specifikace předmětu veřejné zakázky –

# technické podmínky

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem veřejné zakázky: **Stroj pro ořez větví na dvoucestné rypadlo Liebherr 922** je dodávka hydraulické pily na ořez větví na dvoucestné rypadlo Liebherr 922 dle níže uvedených parametrů.
* Nabízený (dodávaný) stroj pro ořez větví požaduje zadavatel nový a nepoužitý. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ stroje pro ořez větví.

## 2. Označení stroje - základní

* 1x ks hydraulické pily pro ořez větví na dvoucestné rypadlo Liebherr 922 včetně požadovaného příslušenství

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list a záruční list předmětu koupě
* Prohlášení o shodě dodaného výrobku
* Návod k použití, údržbě a obsluze zařízení v českém jazyce
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku v místě dodání v den předání
* Dodavatel uvede v nabídce (v níže připojené tabulce této přílohy) adresu autorizovaného servisního střediska (adresa bude korespondovat s adresou uvedenou v Kupní smlouvě odst. 7.6).

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel doplní v úvodu **model (typ) stroje (výrobku).**
* Dodavatel uvede **u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu stroje).
* Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem 4. jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stroj pro ořez větví na dvoucestné rypadlo Liebherr 922** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE**  (dodavatel vyplní hodnoty odpovídající nabízenému stroji) |
| **NABÍZENÝ STROJ (model /typ):** | **--** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| Zařízení je kompatibilní s dvoucestným rýpadlem Liebherr A 922.1509 | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulický pohon | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní šířka, záběr | 190 - 200 cm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Přepravní šířka | Max. 230 cm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost bez nosiče a upínací desky | Max. 220 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Schopnost ořezu větví do průměru 16 cm | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální pracovní rychlost nosiče | 5 km/h | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Minimální průtok hydraulického oleje | Min. 50 l/min. při 180 Bar | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulické nastavení řezného úhlu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Provedení koncového řezacího nástroje – pilový kotouč | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Upínací adaptér Liebherr Likufix SW33 | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zařízení je vhodné do železničního provozu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Příslušenství a ostatní technické parametry | **-----** |  |
| Pracovní kapalina hydr. olej HLP | 40 L | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Součástí konstrukce je odkládací rám pro bezpečné uložení zařízení | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Ochrana zařízení proti poškození při nadměrném zatížení vychýlením sekacího ramene | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Při práci je kabina ve směru jízdy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nosič pily | 1 ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Upínací adaptér LIEBHERR Likufix SW33 | 1 ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |