**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   26. 04. 2023    11:20:12    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 1/5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2253** | Krnov (mimo) - Głuchołazy (PKP) (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl. | |
| *Číslo bodu:* | **693** | km: **20,486**  Katastrální území: Arnultovice u Jindřichova | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 518866,601 |
| *X =* | 1051866,255 |
| *Nadm. výška* | 355,388 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | hřebová značka - kámen M2 OTZ, nová výška z r.2022 (G90272O29021), původní bod č.578 | | |
| *Vyhotovil:* | Zeměměřictví Olšar | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2253KM000-026\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2253** | Krnov (mimo) - Głuchołazy (PKP) (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl. | |
| *Číslo bodu:* | **694** | km: **20,641**  Katastrální území: Arnultovice u Jindřichova | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 518910,596 |
| *X =* | 1051717,400 |
| *Nadm. výška* | 354,508 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 50°14'33.45147" |
| *Longitude* | E 17°32'53.62277" |
| *El. High* | 397.046 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | hřebová značka - kámen M2 OTZ, nová výška z r.2022 (G90272O29021), původní bod č.579 | | |
| *Vyhotovil:* | Zeměměřictví Olšar | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* | GTK2018 | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2253KM000-026\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   26. 04. 2023    11:20:12    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 2/5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2253** | Krnov (mimo) - Głuchołazy (PKP) (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl. | |
| *Číslo bodu:* | **754** | km: **20,847**  Katastrální území: Jindřichov ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 518986,126 |
| *X =* | 1051524,866 |
| *Nadm. výška* | 351,553 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | None |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | hřebová značka - kámen M2 OTZ | | |
| *Vyhotovil:* | GeoExact s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 25. 10. 2022 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272O29021 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2253** | Krnov (mimo) - Głuchołazy (PKP) (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl. | |
| *Číslo bodu:* | **696** | km: **21,050**  Katastrální území: Jindřichov ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 519050,627 |
| *X =* | 1051332,423 |
| *Nadm. výška* | 349,885 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | hřebová značka - kámen M2 OTZ, nová výška z r.2022 (G90272O29021) | | |
| *Vyhotovil:* | Zeměměřictví Olšar | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2253KM000-026\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   26. 04. 2023    11:20:12    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 3/5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2253** | Krnov (mimo) - Głuchołazy (PKP) (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **08** | Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl. | |
| *Číslo bodu:* | **755** | km: **21,166**  Katastrální území: Jindřichov ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 519126,878 |
| *X =* | 1051244,099 |
| *Nadm. výška* | 348,487 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | None |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | M2 |
| *Poznámka:* | hřebová značka - kámen M2 OTZ | | |
| *Vyhotovil:* | GeoExact s.r.o. | | |
| *Platnost (od – do):* | 25. 10. 2022 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | G90272O29021 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2253** | Krnov (mimo) - Głuchołazy (PKP) (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **E1** | žst. Jindřichov ve Sl. | |
| *Číslo bodu:* | **698** | km: **21,352**  Katastrální území: Jindřichov ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 519290,374 |
| *X =* | 1051153,523 |
| *Nadm. výška* | 349,283 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* | N 50°14'50.44728" |
| *Longitude* | E 17°32'31.83824" |
| *El. High* | 391.818 |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | GNSS |
| *Třída přesnosti:* | 1 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v ploše rampy nová výška z r.2022 (G90272O29021) | | |
| *Vyhotovil:* | Zeměměřictví Olšar | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* | GTK2018 | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2253KM000-026\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   26. 04. 2023    11:20:12    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 4/5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2253** | Krnov (mimo) - Głuchołazy (PKP) (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **E1** | žst. Jindřichov ve Sl. | |
| *Číslo bodu:* | **699** | km: **21,646**  Katastrální území: Jindřichov ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 519535,750 |
| *X =* | 1050994,235 |
| *Nadm. výška* | 347,985 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu vpusti ověřen v r.2022 (G90272O29021), původní bod č.583 | | |
| *Vyhotovil:* | Zeměměřictví Olšar | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2253KM000-026\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2253** | Krnov (mimo) - Głuchołazy (PKP) (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **E1** | žst. Jindřichov ve Sl. | |
| *Číslo bodu:* | **700** | km: **21,814**  Katastrální území: Jindřichov ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 519684,612 |
| *X =* | 1050909,453 |
| *Nadm. výška* | 347,975 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v základu lampy č.21 ověřen v r.2022 (G90272O29021 | | |
| *Vyhotovil:* | Zeměměřictví Olšar | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2253KM000-026\_EX | | |

**Geodetické údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Výpis z databáze Železničního bodového pole   Databáze:    **szgdb**  ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433  Pracoviště:   **SŽG, pracoviště Ostrava**  -   26. 04. 2023    11:20:12    -   Votoupal, Martin | **!!! Neřízená kopie !!!**  str. 5/5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2253** | Krnov (mimo) - Głuchołazy (PKP) (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Jindřichov ve Sl. - st.hr. ČR - PR | |
| *Číslo bodu:* | **701** | km: **21,938**  Katastrální území: Jindřichov ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 519778,756 |
| *X =* | 1050827,850 |
| *Nadm. výška* | 347,068 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v římse propustku ověřen v r.2022 (G90272O29021), původní bod č.584 | | |
| *Vyhotovil:* | Zeměměřictví Olšar | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2253KM000-026\_EX | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Traťový úsek:* | **2253** | Krnov (mimo) - Głuchołazy (PKP) (mimo) | |
| *Definiční úsek:* | **10** | Jindřichov ve Sl. - st.hr. ČR - PR | |
| *Číslo bodu:* | **702** | km: **22,058**  Katastrální území: Jindřichov ve Slezsku | |
| **Souřadnice** | **JTSK** |  |  |
| *Y =* | 519837,948 |
| *X =* | 1050724,696 |
| *Nadm. výška* | 348,234 |
| **Souřadnice** | **ETRS89** |
| *Latitude* |  |
| *Longitude* |  |
| *El. High* |  |  |
| *Výškový systém:* | Bpv |
| *Typ určení výšky:* | Nivelací |
| *Typ určení bodu:* | POL |
| *Třída přesnosti:* | 2 |
| *Splnění TKP:* | ANO |
| *Druh stabilizace:* | hřeb |
| *Poznámka:* | měřický hřeb v betonovém základu starý základ návěstidla, nová výška z r.2022 (G90272O29021), původní bod č.585 | | |
| *Vyhotovil:* | Zeměměřictví Olšar | | |
| *Platnost (od – do):* | 18. 8. 2015 - | | |
| *Transformační klíč:* |  | | |
| *Původ bodu:* | ZBP2253KM000-026\_EX | | |