Název akce: **„Nákup přívěsných vozíků pro OŘ PHA 2024“**

**Vozík pro přepravu svahové sekačky: 2x**

* Délka ložné plochy min. 3600 mm
* Šířka ložné plochy min. 1600 mm
* Umístění kol vně ložné plochy
* Bočnice s výškou 450 mm - 600 mm
* Váha přívěsu max 550 kg
* Pohotovostní hmotnost 1300 kg
* Rychlost jízdy (homologovaná) min. 100 Km/hod
* Počet náprav 1
* Brzdový systém s nápravami a nájezdovou brzdou
* Zakládací klíny
* Opěrné nohy zadní
* Odnímatelné bočnice hliníkové nebo dřevěné
* Bočnice opatřeny kolíčky pro uchycení plachty (sítě)
* Kotvící třmeny v podlaze min 4
* zadní zesílené nájezdové čelo min. 500 mm
* Zátěžové pneumatiky
* Závěsný systém přívěsu, uzamykatelný
* Opěrné kolečko na oji
* Připojení elektro 12V/13pin
* Rezervní kolo vč. držáku
* Hydraulické sklápění na ruční pohon
* Poziční LED osvětlení

**Sklopný přívěs za osobní automobil: 1x**

* Délka ložné plochy min. 4450 mm
* Šířka ložné plochy min. 2000 mm
* Umístění kol uvnitř ložné plochy
* Bočnice s výškou 330 mm - 400 mm
* Váha přívěsu max 850 kg
* Pohotovostní hmotnost 3500 kg
* Rychlost jízdy (homologovaná) min. 130 Km/hod
* Počet náprav 2
* Brzdový systém s nápravami a nájezdovou brzdou
* Zakládací klíny
* Opěrné nohy zadní
* Sklápěcí a odnímatelné bočnice hliníkové
* Odnímatelné rohové sloupky – provedení plato
* Bočnice opatřeny kolíčky pro uchycení plachty (sítě)
* Kotvící třmeny v podlaze min 10ks
* Zátěžové pneumatiky
* Nájezdy hliníkové délka min. 800 mm max. 1900mm
* Opěrné kolečko na oji
* Zámek přívěsného kloubu
* Připojení elektro 12V/13pin
* Nájezdy posuvné po celé šířce přívěsu
* Integrovaný box pro nájezdy
* Rezervní kolo vč. držáku
* Hydraulické sklápění na ruční pohon
* Poziční LED osvětlení
* Ruční naviják s tažnou sílou min. 900kg

Každý přívěsný vozík musí být nový, neregistrovaný.

Součástí dodání přívěsných vozíků bude předání dokladů splňujících veškeré podmínky pro přihlášení a provoz na pozemních komunikacích ČR - Prohlášení o shodě, tzv. COC listu odpovědnému zástupci OŘ Praha.