**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup přívěsných vozíků pro OŘ PHA 2024“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Vozík pro přepravu svahové sekačky | * Délka ložné plochy min. 3600 mm * Šířka ložné plochy min. 1600 mm * Umístění kol vně ložné plochy * Bočnice s výškou 450 mm - 600 mm * Váha přívěsu max 550 kg * Pohotovostní hmotnost 1300 kg * Rychlost jízdy (homologovaná) min. 100 Km/hod * Počet náprav 1 * Brzdový systém s nápravami a nájezdovou brzdou * Zakládací klíny * Opěrné nohy zadní * Odnímatelné bočnice hliníkové nebo dřevěné * Bočnice opatřeny kolíčky pro uchycení plachty (sítě) * Kotvící třmeny v podlaze min 4 * zadní zesílené nájezdové čelo min. 500 mm * Zátěžové pneumatiky * Závěsný systém přívěsu, uzamykatelný * Opěrné kolečko na oji * Připojeni elektro 12V/13pin * Rezervní kolo vč. držáku * Hydraulické sklápění na ruční pohon * Poziční LED osvětlení |  |  |
| Sklopný přívěs za osobní automobil | * Délka ložné plochy min. 4450 mm * Šířka ložné plochy min. 2000 mm * Umístění kol uvnitř ložné plochy * Bočnice s výškou 330 mm - 400 mm * Váha přívěsu max 850 kg * Pohotovostní hmotnost 3500 kg * Rychlost jízdy (homologovaná) min. 130 Km/hod * Počet náprav 2 * Brzdový systém s nápravami a nájezdovou brzdou * Zakládací klíny * Opěrné nohy zadní * Sklápěcí a odnímatelné bočnice hliníkové * Odnímatelné rohové sloupky – provedení plato * Bočnice opatřeny kolíčky pro uchycení plachty (sítě) * Kotvící třmeny v podlaze min 10ks * Zátěžové pneumatiky * Nájezdy hliníkové délka min. 800 mm max.1900mm * Opěrné kolečko na oji * Zámek přívěsného kloubu * Připojeni elektro 12V/13pin * Nájezdy posuvné po celé šířce přívěsu * Integrovaný box pro nájezdy * Rezervní kolo vč. držáku * Hydraulické sklápění na ruční pohon * Poziční LED osvětlení * Ruční naviják s tažnou sílou min. 900kg |  |  |

\*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě.

Každý přívěsný vozík musí být nový, neregistrovaný a dodaný včetně Prohlášení o shodě, tzv. COC listu.