**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů a norem**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup ručních přenosných radiostanic pro OŘ PHA 2024“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry a normy uvedené v Dílu 3 zadávací dokumentace s názvem Technická specifikace.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zboží** | **Požadované technické parametry** | | **Výrobce \*** | |
|
| **Ruční přenosná radiostanice** | - Mechanická odolnost robustní konstrukce v souladu s normou MIL-STD-810 G  - Režim provozu digitální i analogový  - Hlasová služba privátní/ skupinová  - Li-polymerová baterie s minimální kapacitou 2000 mAh  - Nabízená radiostanice musí mít platný souhlas SŽ s použitím na železniční dopravní cestě v majetku státu  - Přepínatelný VF výkon 1W/5W  - Minimální počet kanálů 100  - Maximální hmotnost radiostanice včetně baterie a antény 300 g  - Výdrž v provozu v režimu 5/5/90 v analogovém režimu minimálně 14 hodin při plném výkonu  - Barevný alfanumerický LCD displej  - Lokalizace menu radiostanice do českého jazyka  - Plnohodnotná numerická klávesnice s funkčními tlačítky  - Odolnost proti prachu a vodě minimálně dle IP67  - Součástí dodávky musí být radiostanice, nabíjecí baterie, anténa, nabíječ, klips na opasek, návod k obsluze  - Provozní teplota minimální rozsah: -25 °C\* ~ +55 °C  - Frekvenční rozsah 136-174 MHz  - Ladění dodaných radiostanic: VOS simplex 12 - 148,7125  TOS simplex 13 - 148,8375  SMV simplex 21 - 153,4875 |  |  |

\*doplní dodavatel

Doplňující informace:

Dodavatel se zavazuje, že zajistí dodávku náhradních dílů po celou dobu životnosti radiostanic.