# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem veřejné zakázky **MULČOVACÍ CEPOVÁ SEKAČKA** je nákup stroje určeného pro potřeby správy tratí při údržbě drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele;
* Nabízený (dodávaný) stroj požaduje zadavatel zakázky nový a nepoužitý. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ stroje“.

## 2. Specifikace strojů

* 1x mulčovací cepová sekačka s pohonem 4x4 bez sběrného koše.

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list a záruční list stroje;
* Prohlášení o shodě dodaného výrobku;
* Návod k obsluze a údržbě ke stroji včetně příslušenství v Českém jazyce;
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku u objednatele;
* Provádění předepsaných servisních úkonů dodavatelem v ceně stroje a v intervalech předepsaných výrobcem stroje na základě jeho servisního plánu obsahující výměny provozních kapalin a filtrů (olejových náplní motoru včetně filtrů, olejových náplní hydraulických systémů a okruhů včetně jejich filtrů, výměny filtrů vzduchových a likvidaci odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a jeho pozdějším znění, seřízení pracovních částí stoje zaručujících bezpečnost obsluhy a stroje). Požadavek se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení, vnějších pryžových částí, běžné údržby, doplňování PHM, nádrže AD-Blue, nebo údržby filtru pevných částic.

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel doplní v úvodu **model (typ) stroje (výrobku).**
* Dodavatel uvede **u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu stroje).
* Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem 4. jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MULČOVACÍ CEPOVÁ SEKAČKA** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE**  (dodavatel vyplní hodnoty odpovídající nabízenému stroji) |
| **NABÍZENÝ STROJ (model/typ):** | **-** | **"[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]"** |
| **MOTOR** | **-----** | **-----** |
| Zážehový (čtyř-taktní) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Objem motoru | min. 600 cm³ | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Jmenovitý výkon motoru | min. 15 kW | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **PODVOZEK a POHON** | **-----** | **-----** |
| Podvozek kolový | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pohon kol hydrostatický | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Trvalý pohon všech kol (4x4) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Uzávěrka diferenciálu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pojezdová rychlost plynule nastavitelná od 0km/hod | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální pojezdová rychlost vpřed | min. 7 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální pojezdová rychlost vzad | min. 6 km/hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Svahová dostupnost sekačky | min. 20° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Objem palivové nádrže | min. 15 l | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **ŽACÍ ÚSTROJÍ** | **-----** | **-----** |
| Cepový mulčovač | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Tvar cepů "Y" | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Centrální nastavení výšky z pozice obsluhy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pohon žacího ústrojí klínovým řemenem | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počet nastavitelných poloh | min. 5 poloh | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Plovoucí žací hlava | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní záběr žacího ústrojí | min. 1.000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Sběrný koš | NE | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Minimální výška žacího ústrojí | max. 50 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální výška žacího ústrojí | min. 100 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **ROZMĚRY a HMOTNOST CEPOVÉ SEKAČKY** | **-----** | **-----** |
| Šířka | max. 1.250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka | max. 2.000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní výška | max. 1.250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost stroje | max. 375 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **VYBAVENÍ, BEZPEČNOST, KOMFORT OBSLUHY A DOPLŇKY** | **-----** | **-----** |
| Ochranný rám obsluhy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Odpružená a stavitelná sedačka obsluhy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektrický startér | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počítadlo moto-hodin | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Servisní středisko ve smyslu odst. 6.5 a 7.6 Kupní smlouvy v dosahu maximálně do 100 km včetně od Místa plnění, tj. od  MES Olomouc, Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc  počítáno podle webové aplikace Google mapy, výběr: nejrychlejší varianta trasy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |