# Technická specifikace zakázky

## „Dodávka 2 kusů dálkově řízených pásových sekaček na trávu a křoví“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dodávka 2 kusů dálkové řízených pásových sekaček na trávu a křoví dle specifikace uvedené v příloze této zadávací dokumentace s názvem Technická specifikace zakázky, včetně zaškolení jeho obsluhy. (viz. místo plnění veřejné zakázky).

* nový stroj
* výkon motoru min. 12 HP
* obsah motoru min. 590 cm³
* maximální počet válců 2
* typ motoru: benzínový
* objem palivové nádrže (litry) min. 15 l
* maximální svahová dostupnost min. 45°
* pryžové pásy určené na travní drn
* pojezd pomocí elektromotorů
* proporcionální řízení
* ovládaní stroje pomocí dálkového rádiového ovladače
* nezávislé nastavení rychlosti pojezdu na dálkovém ovladači
* nezávislé nastavení otáček motoru na dálkovém ovladači
* varovné signály na dálkovém ovládání pomocí vibrací
* varovné signály na stroji pomocí barev na majáku
* náhradní akumulátor k dálkovému ovladači
* nabíječka akumulátoru dálkového ovládání
* nabíjení akumulátorů pomocí 12/24 V (auto zásuvka) a i 230 V (síťová zásuvka)
* celková hmotnost stroje max. 400 kg
* žací ústrojí 2 volně uložené nože
* pracovní záběr žacího ústrojí min. 79 cm
* nastavitelná výška sečení (i pomocí dálkového ovládání)
* možnost mulčování i sečení
* žací ústrojí s vertikální osou rotace
* délka stroje max. 135 cm
* šířka stroje max. 127 cm
* výška stroje max. 85 cm
* boční ochrana válečkového vedení pryžových pásů
* tlak na půdu max. 140 gr/cm2
* pracovní LED osvětlení