**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Obchodní firma/jméno** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup zdvihacích pracovních plošin pro OŘ PHA 2024“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Teleskopická pracovní plošina | * Pracovní výška min. 12 m * Výška podlahy pracovního koše min. 10 m * Stranový dosah min. 6,5 m * Nosnost pracovního koše min. 200 kg * Průjezdná šířka max. 1,5 m * Průjezdná výška max. 2 m * Celková hmotnost max. 2000 kg * Skladovací délka s odejmutým košem max. 4 m * Celková délka max. 5 m * šířkově nastavitelný pásový podvozek * otočný pracovní koš 90 + 90 ° * pohyblivé rameno koše 90 ° * vznětový motor * zásuvka 230V v pracovním koši * Automatické vyrovnávání opěr * Dálkové kabelové ovládání * Akustický signál náklonu * Nešpinící pojezdové pásy * Nouzové elektrické spouštění |  |  |
| Nůžková zvedací plošina | * pracovní výška min. 12 m * Pohon AKU * Nosnost pracovního koše min. 320kg * Celková hmotnost max. 3100kg * Světlá výška min. 12cm * Šířka plošiny min. 120cm * Výška plošiny se sklopeným zábradlím max. 200cm * Akumulátor 24V – min. 225Ah * Manuální nouzové spouštění * Zábrana pro ochranu proti pádu * Prodloužení pracovního koše vpředu |  |  |

\*doplní dodavatel

**Pozn.: Součástí dodávky bude předvedení a proškolení na ovládání a provádění běžné údržby.**