# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem předmětu plnění veřejné zakázky: **PODVALNÍK PRO PŘEVOZ STAVEBNÍCH STROJŮ**, je nákup přípojného vozidla kategorie O4 pro přepravu stavebních strojů a ISO kontejnerů, určeného pro potřebu správy tratí při údržbě drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.
* Nabízené (dodávané) přípojné vozidlo požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího vozidla“.
* Předání přípojného vozidla, funkční zkouška vozidla a zaškolení obsluhy u dodavatele, nebo jeho servisního partnera v dostupnosti max. 150 km od provozního střediska MES Olomouc, Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc (GPS:49.6012119N, 17.2738331E).
* Součástí nabídky musí být výkres podvalníku pro převoz stavebních strojů odpovídající níže uvedeným technickým parametrům.

## 2. Specifikace stroje

* 1x tandemový podvalník – přípojné vozidlo kategorie O4.

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list;
* Předávací protokol;
* Návod k použití, údržbě a obsluze k vozidla;
* COC list vozidla;
* Záruční list vozidla;
* Servisní knížka vozidla;
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu vozidla;
* Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců;
* Servisní středisko dodavatele (případně jeho servisního partnera) dostupné v okruhu do 150 km od provozního střediska MES Olomouc zřízeného u Oblastního ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava (OJ zadavatele).

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel doplní v úvodu **model (typ) vozidla (výrobku)**;
* Dodavatel uvede u **číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu vozidla / stroje);
* Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem 4. jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PODVALNÍK PRO PŘEVOZ STAVEBNÍCH STROJŮ** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO VOZIDLA**  (dodavatel vyplní hodnoty odpovídající nabízenému vozidlu) |
| **NABÍZENÉ PŘÍPOJNÉ VOZIDLO** (uvést model/typ)**:** | **-------------** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| **Základní technické parametry** | --------- | --------- |
| Svařovaná konstrukce z pevnostní oceli | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Maximální povolená hmotnost | 16.000 kg | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Technicky přípustná hmotnost | min. 18.000 kg | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pohotovostní hmotnost | max. 5.000 kg | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Užitečné zatížení | min. 11.000 kg | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Konstrukční rychlost | min. 90 km/hod | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Oj pevná pro horní závěs | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Oko 50 mm | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výška oje | 1.070 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Přední podpěra plynule stavitelné | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zadní podpěry stavitelné | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Celková délka vozidla (včetně oje a nájezdů v přepravní poloze) | max. 9.250 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Celková šířka vozidla | max. 2.550 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výška ložné plochy | max. 900 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Celková délka ložné plochy | min. 7.000 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka rovné ložné plochy bez zkosení | min. 6.250 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zkosená zadní část | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Celková šířka ložné plochy | min. 2.500 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozměr ráfků | R 17,5 | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozměr pneumatik | R 17,5 | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Blatníky + zástěrky | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Odpružení náprav vzduchové | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Brzdový systém vzduchový | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Parkovací brzda ovládaná "STOP" ventilem | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| ABS + ESP | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Sytém pro měření tlaku v pneumatikách | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Samo stavitelné brzdové páky | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vodotěsná elektroinstalace 24 V dle DIN (15pin) | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| LED osvětlení: přední bílá, boční oranžová poziční, zadní boční "tzv" tykadla, zadní sdružené svítilny a osvětlení RZ včetně držáku RZ | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Materiál podlahy | MODŘÍN | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Tloušťka podlahy | min. 40 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Jednodílné nájezdy | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šíře nájezdů | 600 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výplň nájezdů | MODŘÍN | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stranový posuv nájezdů k ose vozidla | min. 200 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Stahováky nájezdů | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Nájezdové rampy s podporou pneumatických vzpěr | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| **Specifikace vybavení a příslušenství** | --------- | --------- |
| Odnímatelné přední čelo | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| 4 páry otvorů pro odnímatelné kontejnerové zámky (rozteče pro kontejnery ISO 10' a 20') | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Odnímatelné kontejnerové zámky | min. 4 ks | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| V podlaze zapuštěná vázací oka 5 t | min. 6 párů | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pevná vázací oka v obvodovém rámu | min. 6 párů | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Podjezdové zábrany boční | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rezervní kolo včetně držáku | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kovové bedny na nářadí pod ložnou plochou | 2 ks | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šíře kovových beden na nářadí | min. 600 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zakládací klíny včetně držáku (min. 2ks) | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výstražný led maják | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní led osvětlení | 2 ks | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| **Povrchová úprava** | --------- | --------- |
| Otryskání ocelových povrchů | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Metalizace povrchu (šopování) | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vrchní nástřik polyuretanem | ANO | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| **Servisní středisko** ve smyslu čl. 3.1 a 7.6 Kupní smlouvy v dosahu maximálně do 150 km včetně od provozovny Kupujícího, tj. od provozního střediska MES Olomouc, Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc  (počítáno podle webové aplikace Google mapy, výběr: nejrychlejší varianta trasy)\* | ANO  *(dodavatel do posledního sloupce vepíše přesnou adresu servisního střediska)* | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
|  |  |  |

*\*servisním střediskem se rozumí provozovna dodavatele či jeho smluvního partnera, která je určena k provádění servisu a oprav na Předmětu koupě*