**Kategorie vozidla: P1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tovární značka | | *(vyplní účastník)* |
| Obchodní označení modelu | | *(vyplní účastník)* |
| **Parametr** | | **Požadovaná hodnota** |
| 1 | provedení | N1 Pick-Up; |
| 2 | počet dveří | 4 + 1 zadní výklopné |
| 3 | počet míst k sezení | 5 |
| 4 | motor | Vznětový |
| 5 | palivo | Nafta |
| 6 | min. exhalační norma | Dle aktuálně platné legislativy |
| 6 | min. výkon (kW) | 120 |
| 7 | min. točivý moment (Nm) | - |
| 8 | převodovka; do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod | min. 5 st., manuální |
| 9 | pohon kol | 4x4, s uzávěrkou diferenciálu |
| 10 | min. základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA v dm3 (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) | - |
| 11 | min. objem nákladového prostoru | - |
| 12 | min. objem palivové nádrže (dm3) | 75 |
| 13 | max. celková hmotnost [kg] | 3500 |
| 14 | min. užitečné zatížení [kg] | 700 |
| 15 | min. délka ložné plochy [mm] | 1500 |
| 16 | min. hmotnost přípojného bržděného přívěsu [kg] | 3000 |
| 17 | barva karoserie |  |
| 18 | barva interiéru | tmavě šedá nebo černá |
| 19 | min. délka (mm) | - |
| 20 | min. rozvor (mm) | 3000 |
| 21 | min. světlá výška (mm) | 200 |
| 22 |  | airbag řidiče a spolujezdce |
| kontrola zapnutí bezpečnostního pásu |
| elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí) |
| Imobilizér |
| posilovač řízení |
| hlavové opěrky pro všechny místa k sezení |
| denní svícení – automatické |
| klimatizace – mechanická nebo automatická |
| centrální zamykání |
| elektrické stahování oken |
| rádio - originální z výroby |
| HF sada - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem) |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| el. ovládaná zpětná zrcátka |
| Povinná výbava + reflexní vesty pro všechna místa k sezení |
| 23 | koberce/podlahy | gumová podlaha prostoru pro cestující (může být vyjímatelná), ochrana nákladového prostoru |
| 24 | pneumatiky, kola  dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla  značka pneumatik doporučená výrobcem vozidla | na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období |
| rezervní kolo |
| klíč na matice kol a příruční zvedák |
| 25 | záruka na celé vozidlo | min. 4 roky nebo 150 000 km |
| 26 | další | ochrana motoru a převodovky |
| tažné zařízení |
| dodání vozidla včetně: požadované palubní dokumentace, manuálů, 2 klíčů, min. 10l nafty v nádrži, druhé sady kol, povinné výbavy |
| 27 | další vhodné vybavení či parametry nabízené účastníkem zahrnuté v pořizovací ceně vozidla Cp. | *(vyplní účastník)* |