**Příloha 2 Rámcové dohody**

**Vymezení předmětu dílčích zakázek**

**„Dodávka čerpadel a servis přečerpávacích stanic a čerpacích jímek pro obvod   
OŘ PHA 2024-2026“**

**Předmět dílčích smluv:**

Zajištění provozu a oprav přečerpávacích stanic a čerpacích jímek, včetně náhradních dílů a navazujících komponent v obvodu Oblastního ředitelství Praha.

Jedná se zejména o dodávku čerpadel, mimořádné servisní zásahy a opravy zařízení pro zajištění provozuschopnosti.

Předmětem je i monitorování a evidence termínu revizí dle aktuální legislativy, proškolení obsluhy (pracovníků objednatele), poskytování telefonických konzultací, evidence zařízení včetně jejich základních parametrů, evidence historie prací na jednotlivých zařízeních, evidence provádění úkonů předepsaných výrobci jednotlivých zařízení dle plánu údržby.

Mimořádnými servisními zásahy se rozumí opravy na zařízení, dodávka materiálu a náhradních dílů v rámci mimořádnosti. Servisní zásahy mohou být vynuceny zejména havárií, neodborným zacházením, vandalismem, vyšší mocí, technickým stavem zařízení či nedostatky vůči platným technickým normám a předpisům.

Pokud zhotovitel zjistí při kontrole provozuschopnosti na určitém zařízení objednatele nesoulad s aplikovanými nebo obecně platnými předpisy či poškození zařízení, které omezuje jeho provozuschopnost, předloží objednateli ve lhůtě do pěti pracovních dní od provedení kontroly zprávu s uvedením nedostatků předmětného zařízení s návrhem na opatření k jejich odstranění v rámci servisních zásahů včetně cenové nabídky. Rozhodnutí o uskutečnění těchto opatření je zcela na uvážení a odpovědnosti Objednatele.

Plnění bude prováděno zejména na stávajícím zařízení:

Žst. Praha hl.n.:

* 4 ks čerpadel Amarex N F 65-220/024
* 3 ks čerpadel Amarex KRT F 80-250/54 UG-S

Žst. Beroun:

* 1 ks přečerpávací stanice DrainLift SANI-XL.16T/4C
* 1 ks přečerpávací stanice DrainLift SANI-L.16T/4C
* 2 ks přečerpávací stanice DrainLift SANI-L.16T/1

Žst. Kolín:

* 1 ks čerpadla Grundfos SEG.40.12.2.50B

Žst. Praha Zbraslav:

* 1 ks přečerpávací stanice Noria Tlakan P4 SMART-N3-KRG

Zajištění pohotovostních činností pro servisní zásahy v následujících časových lhůtách:

* Nástup k práci a předložení cenové nabídky do **24 hodin od nahlášení závady.**
* Havarijní výjezd v případě mimořádnosti (např. nouzové zajištění zařízení/výměna nefunkčního čerpadla) do **2h od nahlášení závady.**
* Akceptace objednávky do **24h od doručení**.
* Ukončení celkové opravy včetně dodání materiálu do **30 kalendářních dnů od akceptace objednávky.**

Vyzískaný železný šrot předá Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel dle pokynů Objednatele zajistí odvoz a uložení šrotu v okruhu do 100 km od místa plnění.