**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Obchodní firma/jméno** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem„**Nákup lesnických drapáků na klest pro OŘ PHA**“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Zadávací dokumentace.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Drapák na klest | * otvor pro rotátor 49 mm * obsah kleští 0,16 m2 * rozevření 106,5 cm * nosnost 1000 kg * hmotnost 85 kg * pracovní tlak 17,5 Mpa * přítlačná síla 6,5 kN |  |  |
| Propojovací díl | * horní otvor průměr 25 mm, šíře osazení 80 mm včetně čepu k jeřábu * dolní otvor na čep průměru 25 mm, včetně čepu, délky 171 mm * vnitřní světlost („uší“) u dolního otvoru 61,5 mm |  |  |
| Rotátor | * horní otvor pro spojení čepem 25 mm * šířka v místě spojení v horním otvoru 60 mm * spodní svislé připojení (s drapákem) průměru 49,5 mm * průměr otvoru na čep 25 mm |  |  |
| Propojovací hadice: | * délka 1000 mm * provedení 1 strana přímý spoj * 2 strana rohový spoj (90˚) |  |  |

\*doplní dodavatel