# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem veřejné zakázky: **POLYMEROVÉ PRAŽCE** je nákup a dodávka nových (nepoužitých) nevystrojených polymerových pražců určených pro opravu výhybek č. 15, 17 a 21 v žst. Bohumín (výměna stávajících dřevěných pražců za pražce polymerové), a to v požadovaném počtu a délkách, které odpovídají připojeným sestavám pražců pro výhybky č. 15, 17 a 21 v žst. Bohumín (Příloha č. 3 Dílu 3 Zadávací dokumentace).

Montáž polymerových pražců do výhybek není předmětem plnění veřejné zakázky, jejich instalace (montáž) bude provedena v rámci samostatného zadání zadavatelem v souladu s pokyny (Návodem k použití) výrobce polymerových pražců.

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list;
* Doklad o kvalitě dodávky s deklarací shody vlastností dle požadavků uživatele (plní funkci „Záručního listu“) – tzv. „Atest dodávky“;
* Pokyny výrobce (Návod k použití, popř. uživatelská příručka) v českém jazyce;
* Prohlášení o shodě podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., popř. doklad o uvedení na trh ve smyslu § 13b zákona č. 22/1997 Sb., minimálně formou čestného prohlášení;
* Čestné prohlášení o tom, že dodavatel/výrobce má se Zadavatelem uzavřené Technické podmínky dodací (dále jen „TPD“) na dodávky předmětu plnění s uvedením čísla těchto TPD nebo Souhlas SŽ GŘ Odboru traťového hospodářství s použitím předmětných pražců pro provozní ověřování;
* Odborný dozor Prodávajícího při montáži polymerových pražců.

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel doplní v úvodu **označení výrobku a výrobce.**
* Dodavatel uvede **u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného výrobku).
* Uvedené parametry, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem 4. jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Polymerový pražec**  (POPIS TECHNICKÉHO PARAMETRU) | POŽADOVANÉ PARAMETRY  (MINIMÁLNÍ TECHN.PODMÍNKY) | PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU  (dodavatel vyplní hodnoty odpovídající nabízenému výrobku) |
| **OZNAČENÍ (NÁZEV) VÝROBKU:** | **----------** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| **OZNAČENÍ VÝROBCE:** | **----------** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| RECYKLOVATELNOST | ano | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| ZATÍŽENÍ na NÁPRAVu (dvojkolí) | max. 22,5 t | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| MAX. RYCHLOST POJÍŽDĚNÍ (max. návrhová rychlost – požadavek ve vztahu k místu montáže – staniční koleje) | 60 km/hod. | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| ROZMĚRY PŘÍČNÉHO ŘEZU  (standardizovaný průřez výhybkových pražců pro celostátní a regionální dráhy provozované zadavatelem pro danou skupinu materiálu) | 160 mm x 260 mm | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dodávka požadovaných délek na míru a v počtu odpovídajícím požadavkům dle sestav pro výhybky č. 15, 17 a 21 v žst. Bohumín (Díl 3\_3 Zadávací dokumentace) | ano | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Přípustnost opracování (s pomocí běžného nářadí) | ano | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| Klasifikace podle Evropského katalogu odpadů umožňující odevzdání polymerového pražce subjektům zabývajícím se likvidací odpadu | ano | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |