**Příloha č. 1 Sestava pražců výhybka č. 15 žst. Bohumín**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Parametry polymerových pražců** | **Rozměry 260x160 mm** |  | **Rychlost 60 km/h** |  | **Max. zatížení na osu 22,5 t** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výhybkové pražce** |  |  | **Přípojné pražce** |  |  |  | **Délka celkem (m)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Délka (m)** | **Počet (ks)** |  | **Délka (m)** | **Počet (ks)** |  |  |  |
| 2,6 | 9 |  |  |  |  |  | 23,4 |
| 2,7 | 6 |  |  |  |  |  | 16,2 |
| 2,8 | 5 |  |  |  |  |  | 14,0 |
| 2,9 | 3 |  |  |  |  |  | 8,7 |
| 3,0 | 4 |  |  |  |  |  | 12,0 |
| 3,1 | 2 |  |  |  |  |  | 6,2 |
| 3,2 | 2 |  |  |  |  |  | 6,4 |
| 3,3 | 3 |  |  |  |  |  | 9,9 |
| 3,4 | 3 |  |  |  |  |  | 10,2 |
| 3,5 | 3 |  |  |  |  |  | 10,5 |
| 3,6 | 3 |  |  |  |  |  | 10,8 |
| 3,7 | 2 |  |  |  |  |  | 7,4 |
| 3,8 | 1 |  |  |  |  |  | 3,8 |
| 3,9 | 2 |  |  |  |  |  | 7,8 |
| 4,0 | 2 |  |  |  |  |  | 8,0 |
| 4,1 | 2 |  |  |  |  |  | 8,2 |
| 4,2 | 1 |  |  |  |  |  | 4,2 |
| 4,3 | 1 |  |  |  |  |  | 4,3 |
| 4,4 | 2 |  |  |  |  |  | 8,8 |
| 4,5 | 2 |  |  |  |  |  | 9,0 |
| 4,6 | 3 |  |  |  |  |  | 13,8 |
|  |  |  | 2,6 | 9 |  |  | 23,4 |
|  |  |  | 2,5 | 6 |  |  | 15,0 |
|  |  |  | 2,4 | 6 |  |  | 14,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 Ks |  |  | 21 Ks |  |  |  |
| **Celkem** |  | **82 ks** |  |  |  |  | **256,4** |