Příloha č. 2 b)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 2024 – 3. etapa 2024

Datum vydání: 25. 06. 2024

Obsah

[SEZNAM ZKRATEK 2](#_Toc170374504)

[Pojmy a definice 4](#_Toc170374505)

[1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 5](#_Toc170374506)

[1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 5](#_Toc170374507)

[1.2 Umístění stavby 5](#_Toc170374508)

[2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 8](#_Toc170374509)

[2.1 Projektová dokumentace 8](#_Toc170374510)

[2.2 Související dokumentace 8](#_Toc170374511)

[3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 9](#_Toc170374512)

[4. Zvláštní TECHNICKÉ podmímky a požadavky na PROVEDENÍ DÍLA 9](#_Toc170374513)

[4.1 Všeobecně 9](#_Toc170374514)

[4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 14](#_Toc170374515)

[4.3 Doklady překládané zhotovitelem 16](#_Toc170374516)

[4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 16](#_Toc170374517)

[4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 16](#_Toc170374518)

[4.6 Zabezpečovací zařízení 16](#_Toc170374519)

[4.7 Sdělovací zařízení 16](#_Toc170374520)

[4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 16](#_Toc170374521)

[4.9 Ostatní technologická zařízení 16](#_Toc170374522)

[4.10 Železniční svršek 16](#_Toc170374523)

[4.11 Železniční spodek 16](#_Toc170374524)

[4.12 Nástupiště 16](#_Toc170374525)

[4.13 Železniční přejezdy 16](#_Toc170374526)

[4.14 Mosty, propustky a zdi 16](#_Toc170374527)

[4.15 Ostatní inženýrské objekty 17](#_Toc170374528)

[4.16 Železniční tunely 17](#_Toc170374529)

[4.17 Pozemní komunikace 17](#_Toc170374530)

[4.18 Kabelovody, kolektory 17](#_Toc170374531)

[4.19 Protihlukové objekty 17](#_Toc170374532)

[4.20 Pozemní stavební objekty 17](#_Toc170374533)

[4.21 Trakční a energická zařízení 18](#_Toc170374534)

[4.22 Centrální nákup materiálu 18](#_Toc170374535)

[4.23 Životní prostředí 18](#_Toc170374536)

[5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 20](#_Toc170374537)

[6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 20](#_Toc170374538)

[7. PŘÍLOHY 21](#_Toc170374539)

**SEZNAM ZKRATEK**

**Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v TKP.** V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

|  |  |
| --- | --- |
| **AZI** | Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) |
| **BZ** | Bezpečnostní zábrana |
| **DDTS** | Dálková diagnostika technologických systémů |
| **DTMŽ** | Digitální technická mapa železnice |
| **ESD** | Elektronický stavební deník |
| **OUA** | Opravné a údržbové akce |
| **PD** | Projektová dokumentace |
| **SPS** | Správa pozemních staveb |
| **ÚMVŽST** | Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích |
| **ŽP** | Životní prostředí |

Pojmy a definice

* **Projektová dokumentace** (dále také „PD“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci považuje soubor dokumentů, které jednoznačným způsobem definují rozsah, lokalizaci a způsob provedení prací dané stavby. PD se tedy může pohybovat v rozsahu od technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném. dle stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“) či projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Byla-li projektová dokumentace zpracována projektantem, zajistí stavebník výkon dozoru projektanta (v souladu s § 161 odst. 2 a odst. 3 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Členění dokumentace a číslování stavebních objektů a objektů technických a technologických zařízení se provádí v souladu se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se popisového pole) a to i pro potřeby položkového rozpočtu.
* **Projektová dokumentace pro provádění stavby** (PDPS) je projektovou dokumentací, která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, Přílohy P7. Jedná se o dokumentaci, jejíž vypracování před zahájením stavby je povinen stavebník zajistit v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba povolena a musí obsahovat průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení.
* **Realizační dokumentace stavby** (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.
* **Dokumentace skutečného provedení stavby** (DSPS) je dokumentace, která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících opravných prací). Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
* **Zadávací dokumentace** (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
* **Etapa** je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací.
* **Technický dozor stavebníka** (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) stavebního zákona.
* Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu.
* **Pojmy s velkými začátečnými písmeny** použité v těchto **Zvláštních technických podmínkách** (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci.
* V ZTP jsou použité odkazy na **oddíly, články a podčlánky** souboru **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah** (dále jen „TKP“).

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
   1. Účel a rozsah předmětu Díla
      1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 2024 – 3. etapa 2024“, jejímž cílem je odstranění nepotřebných budov a objektů železniční dopravní infrastruktury.
      2. Rozsah Díla „Demolice objektů v obvodu OŘ OVA 2024 – 3. etapa 2024“ je odstranění staveb – pozemních objektů metodou postupného rozebírání od střechy po základy, včetně následných terénních úprav dotčených ploch, a další související činnosti, vše v souladu s Dokumentací bouracích prací a veřejnoprávními rozhodnutími, tj. tedy:

1. zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

(dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

* + 1. Rozsah díla je pro interní účely zadavatele rozdělen do těchto stavebních objektů či provozních souborů (odpovídá jednotlivým budovám v dané lokalitě – místě plnění):

SO 01 Střelná - objekt TÚDC

SO 02 Kunovice - objekt strážnice

SO 03 Vrbátky - výhybkářské stanoviště

SO 04 Přerov – kabelový domek

SO 05 Javorník ve Slezsku ON – oprava veřejných WC (část SO 03 Demolice oplocení)

SO 06 žst. Moravský Beroun – zděný sklad na p. č. 405/8, k. ú Ondrášov

SO 07 Střítež u Č. Těšína ON - optimalizace budovy zastávky (část SO 01 Budova zastávky – demolice přístřešku na kola včetně podlahy, SO 03 Demolice suché toalety a SO 04 Demolice kanalizační jímky

SO 08 Vyklizení objektů OŘ - oblast Olomouc

* 1. Umístění stavby
     1. „SO 01 Střelná - objekt TÚDC“

Stavba bude probíhat na trati č. 280

Kraj: Zlínský

Okres: Vsetín

Obec: Střelná

Katastrální území: Střelná na Moravě

P.č. dotčeného pozemku: st.332

Bližší popis: Jedná se o demolici tech. objektu. Odstraňovaný objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na žb patkách, tzv. unimobuňka. Konstrukci tvoří ocelový rám, který tvoří jak nosnou konstrukci vodorovnou, tak svislou. Výplň sestává ze sklolaminátových desek a izolačního materiálu. Sklon střechy cca 5°, krytina sklolaminát s izolací, povrchově opatřený gumoasfaltovým nátěrem. Objekt se nachází v blízkosti kolejiště, je napojen na účelovou komunikaci.

Zařazení tratě: celostátní dráha

* + 1. „SO 02 Kunovice - objekt strážnice“

Stavba bude probíhat v areálu Správy železnic, s. o.

Kraj: Zlínský

Okres: Uh. Hradiště

Obec: Uh. Hradiště

TUDU: 233102

Katastrální území: Sady

P. č. dotčeného pozemku: st.521

Bližší popis: Jedná se o demolici objektu strážnice. Odstraňovaný objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových pásech betonových prokládaných lomovým kamenem, zděný z plných pálených cihel, strop z k-ce dřevěné se skrytými trámy Je zastřešený sedlovou dřevěnou střechou 0°až 15°, střešní krytina z pozinkovaného plechu. Objekt je umístěn v uzavřeném areálu Správy železnic, s.o., v severní části je napojen na účelovou komunikaci.

Zařazení tratě: regionální dráha

* + 1. „SO 03 Vrbátky - výhybkářské stanoviště“

Stavba bude probíhat na trati č. 301

Kraj: Olomoucký

Okres: Prostějov

Obec: Vrbátky

TUDU: 2201F1

Katastrální území: Vrbátky

P.č. dotčeného pozemku: 1/1

Bližší popis: Jedná se o demolici výhybkářského stanoviště, Odstraňovaný objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových pásech betonových, prokládaných lomovým kamenem, zděný z plných pálených cihel. Vodorovné konstrukce dřevěné trámové se záklopy. Nosná konstrukce střechy sedlová dřevěná. Sklon střechy sedlové 40°, střešní krytina – osinkocementové šablony. Objekt se nachází v blízkosti kolejiště, není přímo napojen na komunikaci.

Zařazení tratě: celostátní dráha

* + 1. „SO 04 Přerov – kabelový domek“

Stavba bude probíhat na trati č. 270

Kraj: Olomoucký

Okres: Přerov

Obec: Přerov

TUDU: 190202

Katastrální území: Přerov

P.č. dotčeného pozemku: 6517/2

Bližší popis: Jedná se o demolici kabelového domku. Odstraňovaný objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových pásech betonových prokládaných kamenem, zděný z plných pálených cihel. Vodorovné konstrukce monolitické železobetonové trámové. Nosná konstrukce střechy železobetonová plochá, sklon střechy 5°, krytina z pozinkovaného plechu. Objekt se nachází v blízkosti kolejiště, je napojen na účelovou komunikaci.

Zařazení tratě: celostátní dráha

* + 1. „SO 05 Javorník ve Slezsku ON – oprava veřejných WC“

Stavba bude probíhat na trati č. 295

Kraj: Olomoucký

Okres: Jeseník

Obec: Javorník

Katastrální území: Javorník - ves

P.č. dotčeného pozemku: 421/1, 418/1, 417

Bližší popis: Jedná se o odstranění ocelového a dřevěného oplocení v žst. Javorník ve Sl. v celkové délce 175 m. Oplocení se nachází v žel. stanici, dotčené místo demolicí oplocení je napojeno na pozemní komunikaci.

* + 1. „SO 06 žst. Moravský Beroun – zděný sklad na p. č. 405/8, k. ú Ondrášov“

Stavba bude probíhat na trati č. 310

Kraj: Olomoucký

Okres: Olomouc

Obec: Moravský Beroun

Katastrální území: Ondrášov

P.č. dotčeného pozemku: 405/8

Bližší popis: Jedná se o odstranění jednopodlažního objektu zděného skladu se sedlovou střechou, včetně odpojení odstraňované stavby od přípojky IS. Odstraňovaný objekt se nachází v blízkosti kolejiště, je napojen na pozemní komunikaci.

* + 1. „SO 07 Střítež u Č. Těšína ON – optimalizace budovy zastávky“

Stavba bude probíhat na trati č. 322

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Frýdek - Místek

Obec: Střítež

TUDU: 253101

Katastrální území: Střítež [757934]

P.č. dotčeného pozemku: 395, 1199/1

Bližší popis: Jedná se o odstranění přístřešku na kola, suché toalety a demolici kanalizační jímky. Odstraňované objekty se nachází bezprostředně u budovy zastávky a jsou napojeny na pozemní komunikaci.

Zařazení tratě: Jednokolejná regionální neelektrizovaná železniční trať

* + 1. „SO 08 Vyklizení objektů OŘ - oblast Olomouc“

Stavba bude probíhat v objektech výpravních budov – OŘ Ostrava, oblast Olomouc

Kraj: Olomoucký

Katastrální území: Lukavice na Moravě, Hoštejn, Dolní Lipová

Bližší popis: Jedná se o vyklízení prostor ve VB v olomoucké oblasti. Jednotlivé VB jsou napojeny na pozemní komunikaci.

1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
   1. Projektová dokumentace
      1. Dokumentace bouracích prací stavby „DEMOLICE - Střelná – objekt TÚDC“, včetně dokladové části (PD1) – týká se SO 01 (Díl 3\_1 Zadávací dokumentace)
      2. Dokumentace bouracích prací stavby „DEMOLICE OBJEKTU: IC6000378935 Kunovice – objekt strážnice“, včetně dokladové části (PD2) - týká se SO 02 (Díl 3\_2 Zadávací dokumentace)
      3. Dokumentace bouracích prací stavby „DEMOLICE OBJEKTU: IC5000206347 Vrbátky – výhybkářské stanoviště“, včetně dokladové části (PD3) – týká se SO 03 (Díl 3\_3 Zadávací dokumentace)
      4. Dokumentace bouracích prací stavby „DEMOLICE OBJEKTU: IC6000379184 Přerov – kabelový domek“, včetně dokladové části (PD4) - týká se SO 04 (Díl 3\_4 Zadávací dokumentace)
      5. Projektová dokumentace „Javorník ve Slezsku ON – Oprava veřejných WC – PD“, část SO 03 Demolice oplocení včetně dokladové části (PD5) – týká se SO 05 (Díl 3\_5 Zadávací dokumentace)
      6. Projektová dokumentace „Demolice objektu OŘ Ostrava: žst. Moravský Beroun – Zděný sklad na parcele č. 405/8; kat. území Ondrášov“, včetně dokladové části (PD6) – týká se SO 06 (Díl 3\_6 Zadávací dokumentace)
      7. Projektová dokumentace „Střítež u Českého Těšína ON – optimalizace budovy zastávky - PD“, část SO 01 Budova zastávky – demolice přístřešku na kola včetně podlahy, SO 03 Demolice suché toalety a SO 04 Demolice kanalizační jímky, včetně dokladové části (PD7) – týká se SO 07 (Díl 3\_7 Zadávací dokumentace)
   2. Související dokumentace
      1. SO 01 Střelná - objekt TÚDC

-Souhlas s odstraněním stavby dráhy č. j.: DUCR-76883/23/Bt ze dne 15. prosince 2023 (součástí dokladové části PD1).

* + 1. SO 02 Kunovice - objekt strážnice

-Souhlas s odstraněním stavby dráhy č. j.: DESU/001/001688/24 ze dne 19. února 2024.

-Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty v ŽST Kunovice, regionální dráhy Vl. průsmyk st.hr. – St. Město u Uh. Hradiště (TÚ 2302) č. j.: 41996/2023-SŽ-GŘ-011 ze dne 20. června 2023 (součástí dokladové části PD2).

* + 1. SO 03 Vrbátky - výhybkářské stanoviště

-Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty v ŽST Vrbátky, celostátní dráhy Olomouc hl. n. – Nezamyslice (TÚ 2201) č. j.: 80701/2023-SŽ-GŘ-011 ze dne 23. listopadu 2023 (součástí dokladové části PD3).

* + 1. SO 04 Přerov – kabelový domek

-Povolení odstranění stavby dráhy č. j.: DESU/032/004296/24 ze dne 11. dubna 2024.

-Oznámení o postradatelnosti zařízení železniční dopravní cesty celostátní dráhy Prosenice – Česká Třebová (TÚ 1902) č. j.: 42008/2023-SŽ-GŘ-011 ze dne 20. června 2023 (součástí dokladové části PD4).

* + 1. SO 05 Javorník ve Slezsku ON – oprava veřejných WC

-Povolení stavebního úřadu č.j.: ………… ze dne ……………

Č.j. a datum povolení bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. Povolení stavebního úřadu bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vybranému dodavateli.

* + 1. SO 06 žst. Moravský Beroun – zděný sklad na p. č. 405/8, k. ú Ondrášov

-Povolení odstranění stavby dráhy č. j.: DUCR-67354/23/Sj ze dne 8. listopadu 2023 (součástí dokladové části PD6).

* + 1. SO 07 Střítež u Č. Těšína ON - optimalizace budovy zastávky

-Stavební povolení pro stavbu dráhy č. j.: DUCR-72357/23/Bt ze dne 29. listopadu 2023 (součástí dokladové části PD7).

* + 1. SO 08 Vyklizení objektů OŘ - oblast Olomouc

-Technická zpráva včetně dokladové části, tj. výkresové části (půdorysy) a fotodokumentace (TZ) (Díl 3\_8 Zadávací dokumentace)

1. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
   * 1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.
     2. U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.
2. Zvláštní TECHNICKÉ podmímky a požadavky na PROVEDENÍ DÍLA
   1. Všeobecně
      1. **ZTP** jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.
      2. Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.
         1. Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“.
         2. V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“
         3. Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije.
         4. Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
         5. Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

* + - 1. V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.

* + - 1. V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6.
      2. Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS zpracována…“.
      3. Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
      4. V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“.
      5. V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních dní.
      6. V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů…“
      7. Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
      8. Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti Stavby.

* + - 1. Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

* + - 1. V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.
      2. V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“.
      3. V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.
      4. V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení.
      5. V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek.
      6. V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

* + - 1. V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů.
      2. Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:

DSPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy P9. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace a RDS pro zhotovovací práce.

* + - 1. Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se nepoužije.
      2. Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5.
      3. Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se nepoužije
      4. V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…\*.XML (datový předpis XDC)“.
      5. Čl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP.
    1. Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.
       1. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1.4 těchto ZTP.
       2. Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.
       3. Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla.
       4. V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.
       5. Neobsazeno.
       6. Neobsazeno.
       7. Neobsazeno.
       8. Neobsazeno.
       9. **U majetkoprávního vypořádání s ČD** se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci **UMVŽST.**
       10. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky **nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.**
       11. Pokud je **podzemní vedení** a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.
       12. Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.
       13. Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.
       14. Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo.
       15. V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce.
       16. Neobsazeno.
       17. Neobsazeno.
       18. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) **zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury.**
       19. V případě plánované výluky (vypnutí) **přejezdového zabezpečovacího zařízení,** Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.
       20. V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.
       21. Neobsazeno.
       22. **Změny během výstavby**, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ SM105.
       23. neobsazeno.
       24. neobsazeno.
       25. neobsazeno.
       26. neobsazeno.
       27. Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení **s plánem BOZP** Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.
       28. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.
       29. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno.
       30. **Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím** (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) **zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“),** tak **aby součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů,** a to již před uvedením do provozu / zkušebního provozu.
       31. Pro přesnou **identifikaci podzemních sítí,** metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity **RFID markery**. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:
           1. **Silová** **zařízení a kabely** (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – **červený marker** [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.
           2. **Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker** [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.
           3. **Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker** [383,0 kHz] trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.
           4. **Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker** [101,4 kHz] - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
           5. **Zabezpečovací zařízení – fialový marker** [66,35 kHz] - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
           6. **Odpadní voda – zelený marker** [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.
       32. Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).
       33. U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.
       34. U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.
       35. Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.
       36. Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.
    2. Neobsazeno.
    3. V zastavěném území a jeho blízkosti **nelze provádět hlučné stavební činnosti v době nočního klidu.** Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných možností, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových stránkách příslušné obce).
    4. Neobsazeno.
    5. Neobsazeno.
    6. Neobsazeno.
    7. Neobsazeno.
    8. Neobsazeno.
    9. Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované koleje. **Zhotovitel nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle provozované nevyloučené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu**. Tyto „omezovače“ musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční, tak aby nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevyloučené koleje. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout.
    10. V případě prací, kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu, a to při striktním dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí být práce strojů přerušena“.
    11. Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.11 – 4.1.12 těchto ZTP je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. 20.25 Obchodních podmínek.
    12. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č. SŽ PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5\_1 Zadávací dokumentace).
    13. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5\_2 Zadávací dokumentace).
    14. Neobsazeno.
  1. Zeměměřická činnost zhotovitele
     1. Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

Kontakt AZI Objednatele bude na vyžádání Zhotovitele v případě potřeby dodán.

* + 1. Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
    2. V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.
    3. V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech.
    4. Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).
    5. Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.
    6. Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ.
    7. Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace po 30.6.2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30.6.2024 mohou být vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ
    8. Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů.
    9. Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele.
    10. Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ.
    11. Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů.
    12. Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ.
    13. Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole.
    14. Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.
    15. Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.
    16. V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.
    17. V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).
    18. Neobsazeno.
    19. Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni\_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.
    20. Neobsazeno.
    21. V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.
    22. Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.
    23. Neobsazeno.
    24. Neobsazeno.
    25. Neobsazeno.
  1. Doklady překládané zhotovitelem
     1. Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.
     2. Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.
  2. Dokumentace zhotovitele pro stavbu
     1. Součástí předmětu díla není vyhotovení Realizační dokumentace stavby.
  3. Dokumentace skutečného provedení stavby
     1. DSPS se pro danou stavbu nevyhotovuje.
  4. Zabezpečovací zařízení
     1. Neobsazeno.
  5. Sdělovací zařízení
     1. Neobsazeno.
  6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
     1. Neobsazeno.
  7. Ostatní technologická zařízení
     1. Neobsazeno.
  8. Železniční svršek
     1. Neobsazeno.
  9. Železniční spodek
     1. Neobsazeno.
  10. Nástupiště
      1. Neobsazeno.
  11. Železniční přejezdy
      1. Neobsazeno.
  12. Mosty, propustky a zdi
      1. Neobsazeno.
  13. Ostatní inženýrské objekty
      1. Neobsazeno.
  14. Železniční tunely
      1. Neobsazeno.
  15. Pozemní komunikace
      1. Neobsazeno.
  16. Kabelovody, kolektory
      1. Neobsazeno.
  17. Protihlukové objekty
      1. Neobsazeno.
  18. Pozemní stavební objekty
      1. **SO 01 Střelná - objekt TÚDC**

Odstraňovaný objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na žb patkách, tzv. unimobuňka. Konstrukci tvoří ocelový rám, který tvoří jak nosnou konstrukci vodorovnou, tak svislou. Výplň sestává ze sklolaminátových desek a izolačního materiálu. Sklon střechy cca 5°, krytina sklolaminát s izolací, povrchově opatřený gumoasfaltovým nátěrem. Objekt se nachází v blízkosti kolejiště, je však napojen přes účelovou komunikaci (p.č.2552/1) na místní obslužnou komunikaci v obci Střelná.

Objekt není napojen na žádnou z přípojek technické infrastruktury.

* + 1. **SO 02 Kunovice - objekt strážnice**

Jedná se o demolici objektu strážnice v k. ú. Sady na parcele č. st.521, je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových pásech betonových prokládaných lomovým kamenem, zděný z plných pálených cihel, strop z k-ce dřevěné se skrytými trámy Je zastřešený sedlovou dřevěnou střechou 0°až 15°, střešní krytina z pozinkovaného plechu. Objekt se nachází v uzavřeném areálu Správy železnic, s. o. v blízkosti kolejiště. Areál je v severní části napojen na účelovou komunikaci (p. č. 192/10) a ta dále na místní komunikaci (p. č. 793/11) v obci Uherské Hradiště.

Stavba bude odpojena od elektrické energie z rozvodu SŽ SEE. Odpojení objektu od technické infrastruktury bude provedeno odborně způsobilou osobou dle pokynů příslušných správců sítí před zahájením odstraňování stavby.

* + 1. **SO 03 Vrbátky - výhybkářské stanoviště**

Odstraňovaný objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových pásech betonových prokládaných lomovým kamenem, zděný z plných pálených cihel. Vodorovné konstrukce dřevěné trámové se záklopy. Nosná konstrukce střechy sedlová dřevěná. Sklon střechy sedlové 40°, střešní krytina – osinkocementové šablony. Staveniště se nachází v blízkosti kolejiště a není přímo napojeno na pozemní komunikace. Odvoz suti bude řešen buď drážními vozidly na překládací plochu (parc. č. 1/1), nebo automobil. mechanizací za předpokladu příznivých klimatických podmínek a v posklizňovém období po okolních pozemcích (p. č. 1/18, 1/1, 301, 302 a 303 - zhotovitel předem požádá vlastníky dotčených pozemků o souhlas s přepravou suti a zásyp. materiálu), a dále po místní obslužné komunikaci v obci Vrbátky.

Stavba bude odpojena od elektrické energie. Stavba není napojena na vodovodní ani kanalizační přípojku. Po odstranění stavby bude vyvezena a dezinfikována žumpa, proraženo její dno a zasypána inertním materiálem.

* + 1. **SO 04 Přerov – kabelový domek**

Odstraňovaný objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, založený na základových pásech betonových prokládaných kamenem, zděný z plných pálených cihel. Vodorovné konstrukce monolitické železobetonové trámové. Nosná konstrukce střechy železobetonová plochá, sklon střechy 5°, krytina z pozinkovaného plechu. Přístup k objektu je veden po veřejné komunikaci (p.č.6500/4) a dále po přilehlé účelové komunikaci (p.č.6599).

Před zahájením bouracích prací je nutno prověřit odpojení objektu od elektro přípojky. Ostatní přípojky IS se zde nevyskytují.

* + 1. **SO 05 Javorník ve Slezsku ON – oprava veřejných WC**

část SO 03 Demolice oplocení

Jedná se o odstranění ocelového(drátěného) a dřevěného oplocení v žst. Javorník ve Slezsku, připevněného na ocelových sloupcích, částečně s betonovou podezdívkou, v celkové délce oplocení 175 m. Součástí prací bude také vyčištění a zapravení oploceného pozemku.

* + 1. **SO 06 žst. Moravský Beroun – zděný sklad na p. č. 4058, k. ú Ondrášov**

Jedná se o odstranění jednopodlažního objektu zděného skladu se sedlovou střechou, včetně odpojení odstraňované stavby od přípojky IS. Odstraňovaný objekt se nachází v blízkosti kolejiště, je napojen na pozemní komunikaci.

* + 1. **SO 07 Střítež u Č. Těšína ON - optimalizace budovy zastávky**

část SO 01 Budova zastávky – demolice přístřešku na kola včetně podlahy, tento objekt je tvořen z ocelových sloupků a zastřešen trapézovým plechem a opláštěn poplastovaným pletivem – bude kompletně odstraněn.

část SO 03 Demolice suché toalety – stávající dřevěný objekt suchých toalet se sedlovou střechou, opatřenou asfaltovým šindelem bude kompletně odbourán, včetně základových k-cí. Po demolici bude plocha vyčištěna, ohumusována a osetá travní směsí.

část SO 04 Demolice kanalizační jímky – nevyužívaná jímka bude vyčerpána a vydezinfikována, poté postupně bourána, dno jímky bude proraženo. Po demolici bude tento prostor zasypán štěrkodrtí.

Odstraňované objekty se nachází v blízkosti kolejiště, jsou napojeny na pozemní komunikaci.

* + 1. **SO 08 Vyklizení objektů OŘ - oblast Olomouc**

Jedná se o vyklízení prostor (místností) dle položkového soupisu prací ve VB v olomoucké oblasti. Jednotlivé VB jsou napojeny na pozemní komunikaci.

* 1. **Trakční a energická zařízení**
     1. Neobsazeno.
  2. **Centrální nákup materiálu**
     1. **Materiál železničního svršku - CNM-II**
        1. Neobsazeno.
     2. **Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ**
        1. Neobsazeno.
     3. **Materiál dodávaný objednatelem (mimo CNM)**
        1. Neobsazeno.
  3. Životní prostředí
     1. Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit TDS **vady a nedostatky v Projektové dokumentaci**, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, **budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí** (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla.
     2. **Ochrana přírody a krajiny**
        1. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy.
        2. Neobsazeno.
        3. Neobsazeno.
        4. Neobsazeno.
     3. **Nakládání s odpady**
        1. Zhotovitel předloží TDS nejméně 10 dní před dokončením Díla **Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ SM096**, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. TDS zajistí kontrolu Závěrečné zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele.
        2. TDS nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím protokolu/respektive v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.
        3. Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle **Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace staveb**, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady
        4. Neobsazeno.
        5. Neobsazeno.
        6. **Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat.** Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra.
        7. Demolice budou realizovány v souladu **s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi** (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole TDS a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné objekty.
        8. **Zhotovitel stavby si zajistí rozsah** **zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.**
        9. **Polohy a vzdálenosti** **zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení.** **o povolení záměru Umístění** **zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.**

1. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
   * 1. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:

* Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů.
  + 1. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:
* termín zahájení a ukončení stavby
  + 1. Závazným pro Zhotovitele jsou níže uvedené termíny a rozsah výluk (jsou-li nastaveny), které jsou uvedeny v následující tabulce (uvedené milníky musí vedle dalšího korespondovat s požadavkem na doložení Harmonogramu postupu prací dle Zadávací dokumentace – dle čl. 9.1, třetí odrážka Dílu 1 Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky):

Stavební postupy /Etapy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Postup/Etapa** | **Činnosti** | **Typ výluky** | **Doba pro dokončení** |
|  | Zahájení stavby (stavebních prací) – dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.7 SOD |  | do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy  (předpoklad srpen 2024) |
| 1. Stavební postup / Etapa | Přípravné práce | Bez výluky | srpen 2024 |
| 2. Stavební postup / Etapa | Stavební práce | Bez výluky | srpen – září 2024 |
| Dokončení stavebních prací |  |  | do 3 měsíců ode dne zahájení stavby |
|  | Dokončení Díla |  | do 3 měsíců ode dne zahájení stavby |
|  |  |  |  |

1. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
   * 1. **Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele** (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), **vše v platném znění.**
     2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/  
dokumenty-a-predpisy) a **https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Odbor servisních služeb, OHČ

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: [**typdok@spravazeleznic.cz**](mailto:typdok@spravazeleznic.cz)

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

1. PŘÍLOHY
   * 1. Neobsazeno.