**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup akumulátorové pracovní techniky pro OŘ PHA 2024“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zboží** | **Požadované technické parametry** | | | **Výrobce \*** | |
|
| 1. **Akumulátorové stožárové osvětlení** | * Výkonný přenosný osvětlovací LED systém s třídou krytí IP54 a čtyřmi sklopnými světelnými hlavami otočnými v úhlu až 360° s možností ovládání pomocí aplikace. * Inteligentní nastavení intenzity svítivosti [1000–24000](tel:1000%20-%2024000) lm s dobou svícení až 24 hodin. * Pracovní osvětlení prostoru napájeno 12V vyjímatelným olověným akumulátorem. * Výsuvná podpěra světlených hlav vytažitelná do výšky 185 cm s aretací sklopných hlav zajišťující vysokou stabilitu osvětlení při úhlu světelného paprsku 90°. * Odolná proti nárazu. |  |  | |
| 1. **Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 300 mm2 + sady matric** | * Krimpovací kleště na spojky a koncovky kabelů. * Minimální krimpovací síla 60kN.   Vybavení:   * Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah * Nabíječka * Sada krimpovacích matric CU 6-16 mm2 * Sada krimpovacích matric AL 10-300 mm2 * Sada krimpovacích matric DIN 6-300 mm2 |  |  | |
| 1. **Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 400 mm2 + sady matric** | * Krimpovací kleště pro lisování spojek CU lan 120/120, 95/95, 70/70 a 50/50, které jsou namáhané v tahu (např. nosná lana trakčního vedení). * Minimálníkrimpovací síla 120kN.   Vybavení:   * Sada krimpovacích matric dle DIN 6–300 mm2 * Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah * Nabíječka |  |  | |
| 1. **Akumulátorové hydraulické nůžky do ø 25 mm + stříhací matrice** | * Stříhání ACSR (AlFe) do průměru 25mm, ocelových vodičů do 15mm, jemných vodičů, nerezových lan do průměru 10mm, trolejový Cu drát o průměru 15mm a jiných Cu a Al vodičů do průměru 25mm. * Minimálníkrimpovací řezná síla 55kN   Vybavení:   * Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah * Nabíječka |  |  | |

\*doplní dodavatel

Doplňující informace:

**Akumulátory a nabíječky u zařízení pod číslem 2), 3) a 4) musí být vzájemně kompatibilní.**

**Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení na ovládání a na provádění běžné údržby.**