**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE**

**Název akce:** **„Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou“**

**Zájmové území v km:** 46,1 – 48,6 a 57,5 – 59,1

**Traťový úsek:** 2071

**Stupeň:** DSP+PDPS

**Část:** E.5 – Geodetický podklad

**Datum:** 4/2023

**Kraj:**  Vysočina

**Okres:** Žďár nad Sázavou

**Kat. území**: Nové Město na Moravě 706418

Pohledec 706426

Kundratice u Rozsoch 742422

Rozsochy 742431

**Investor:** Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

**Objednavatel:** Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

**Zhotovitel**: GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o.,Masarykovo náměstí 63/43, 697 01 Kyjov

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Bpv výškový systém: Balt – po vyrovnání

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

ŽBP Železniční bodové pole

KN Katastr nemovitostí

GP Geometrický plán

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka

PS Provozní soubor

SO Stavební objekt

SŽ Správa železnic, státní organizace

SŽG Správa železniční geodézie

ČD České dráhy, a.s.

**2. MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST**

**2.1. Seznam nemovitostí dotčených stavbou**

**PUPFL do 50 m**

**Seznam sousedních nemovitostí**

**Bilance ploch**

Stavba „Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov – Žďár nad Sázavou“ se nachází v katastrálním území

Nové Město na Moravě [706418], obec Nové Město na Moravě [596230], okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina (DKM),

Pohledec [706426], obec Nové Město na Moravě [596230], okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina (DKM),

Kundratice u Rozsoch [742422], obec Rozsochy [596647], okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina (KMD),

Rozsochy [742431], obec Rozsochy [596647], okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina (KMD).

Nemovitosti dotčené stavbou jsou přehledně uspořádány ve formě tabulek po jednotlivých katastrálních územích, s rozdělením na nemovitosti drážní a mimodrážní. V tabulkách je uvedeno číslo listu vlastnictví, vlastník, výměra, druh pozemku, druh záboru, BPEJ a číslo SO, popřípadě PS, který se nemovitosti dotýká.

Drážními nemovitostmi se pro tento účel rozumí nemovitosti ve vlastnictví Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Dočasné zábory mimodrážních nemovitostí jsou dočasné s délkou trvání do jednoho roku.

Stavba nevyvolává potřebu trvalých záborů mimodrážních nemovitostí.

Stavbou nedochází k dotčení pozemků zemědělského půdního fondu a nedochází k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavbou dochází k dotčení ochranného pásma ochrany geodetického bodu. Dochází k dotčení chráněné krajinné oblasti - II.- IV.zóny.

Rozsah věcných břemen bude upřesněn dle geometrických plánů pro zřízení věcného břemene dle zaměření skutečného provedení stavby, rozsah GP na vyznačení změn v KN dle skutečného provedení stavby – není navrženo.

**2.2. Situace nemovitostí dotčených stavbou**

Nemovitosti dotčené stavbou jsou graficky zobrazeny na podkladě účelové katastrální mapy.

Účelová katastrální mapa byla zpracována na podkladě platné katastrální mapy, v níž byly obvyklým způsobem vyznačeny drážní pozemky.

Pro přehlednost byly dále doplněny osy kolejí, staničení trati.

**2.3. Údaje z katastru nemovitostí**

Údaje z katastru nemovitostí byly pořízeny v rozsahu částečných výpisů z listů vlastnictví drážních organizací (drážní nemovitosti dotčené stavbou) a částečných výpisů z listů vlastnictví mimodrážních nemovitostí dotčených stavbou.

Listy vlastnictví jsou seřazeny po katastrálních územích a vzestupně dle čísel listů vlastnictví.

Aktuální informace o dotčených parcelách a sousedních parcelách lze získat nahlížením do katastru nemovitostí na serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrální na internetové adrese [http://nahlizenidokn.cuzk.cz](http://nahlizenidokn.cuzk.cz/).

**3. NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ**

Jako vytyčovací síť pro vytyčení stavby a pro následné zaměření skutečného provedení stavby bude použito drážní bodové pole.

V přehledu drážní bodové pole – vytyčovací sítě jsou zobrazeny body s rozlišením na body, které zůstanou v průběhu stavby zachovány, které budou zničeny, pomocné body (dočasně stabilizovány) a které mohou být při náležité ochraně zachovány.

Bod vytyčovací sítě v průběhu stavby bude

Zachován: 796, 971, 595, 596, 798, 597, 799, 598, 800, 801, 802, 803, 841, 986, 987, 843, 977, 845, 846, 847, 541, 890, 891, 543, 544, 990, 893, 546, 894, 895, 547, 548.

Zničen: -

Může být zachován (při náležité ochraně): -

Pomocné body: -

Body vytyčovací sítě je nutno před použitím pro vytyčování ověřit kontrolním měřením.

**4. KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES**

Koordinační vytyčovací výkres PS byl zapracován do platné katastrální mapy s vyznačením vytyčovaných bodů a se zjednodušeným zákresem průběhu jednotlivých PS a SO.

Vytyčovací výkresy a seznam souřadnic vytyčovaných bodů jednotlivých PS a SO byly převzaty od Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno.

Pro přesnost vytyčení platí ČSN 730420-1 a ČSN 730420-2.

**5. OBVOD STAVBY**

Obvod stavby je určen vnějším obvodem pozemků (částí pozemků) dotčených stavbou. Tyto pozemky jsou vyznačeny v přílohách grafické části dokumentace 5. Obvodem stavby byly dotčeny mimodrážní pozemky.

Seznam souřadnic (JTSK) lomových bodů obvodu stavby byl vytvořen na podkladě platné katastrální mapy, v níž jsou obvyklým způsobem vyznačeny drážní pozemky. Pro přehlednost jsou dále doplněny osy kolejí, staničení trati. Obvod stavby je pak definován vnější hranicí označenou dle legendy v grafické části. Drážními pozemky se pro tento účel rozumí pozemky ve vlastnictví ČR – Správa železnic, státní organizace a České dráhy, a.s. V prostorech katastrální mapy DKM a KMD byly souřadnice převzaty z mapy a přečíslovány. V prostorech katastrální mapy KM-D a grafické, měřítka 1:2880, byly souřadnice odsunuty. V těchto případech se doporučuje vyhotovit Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

**6. GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY**

Podrobné údaje o použitých geodetických a mapových podkladech jsou uvedeny v části 6 této geodetické dokumentace (6 – Geodetické a mapové podklady).

Geodetické a mapové podklady byly ověřeny kontrolním měřením.

Při stanovení správných hodnot a průběhu staničení nebo při manipulaci s polohou staničníků v terénu je nutné postupovat dle předpisu „SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah“. Dále pak případná konzultace se správcem hodnot staničení SŽG a v souladu se stanoviskem MOK (místní odborné komise).

Mapové podklady odpovídají TKP staveb státních drah.

**7. GEOMETRICKÉ PLÁNY**

Geometrické plány budou vyhotoveny po zaměření skutečného provedení stavby.

**8. VÝSLEDNÝ ELABORÁT**

1 Technická zpráva

2 Majetkoprávní část

1 Seznam nemovitostí dotčených stavbou

PUPFL do 50 m

Seznam sousedních nemovitostí

Bilance ploch

2.1- 2.5 Situace nemovitostí dotčených stavbou

3 Údaje z katastru nemovitostí

4 Záborový elaborát – soubory DGN

3 Návrh vytyčovací sítě

1 Vytyčovací síť – Místopisy drážního bodového pole

2.1-2.5 Vytyčovací síť – vytyčovací sítě

3 Vytyčovací síť - Seznam souřadnic drážního bodového pole

4 Koordinační vytyčovací výkres

1 Koordinační vytyčovací výkres – Seznam souřadnic

2.1-2.5 Koordinační vytyčovací výkres – Grafická část

5 Obvod stavby

1 Obvod stavby – Seznam souřadnic

2.1-2.5 Obvod stavby – Grafická část

6 Geodetické a mapové podklady

Kyjov, 4/2023 Vítězslav Vyskočil, Petr Putna

Ověřil: Ing. Svatopluk Stokláska

Dne:

Číslo ověření: