**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno**

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup sloupového zvedáku pro OŘ PHA 2024“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Specifikace předmětu koupě Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Sloupový zvedák | * Nosnost: min. 10000 kg – 1 zvedák/sloup   min 40 000 kg – 4 zvedáky/sloupy   * Nejnižší poloha patky: min. 300 mm * Nejvyšší poloha patky: min. 2000 mm * Užitečný zdvih: min. 1750 mm * Rychlost zdvihu: min. 350 mm/min. * Umístění břemene: měnitelná patka vysunutí: min. 400 mm * Řiditelná oj pro transport zvedáků je umístěna na boku (tj. pojezd ve směru osy vozidla) * Konstrukční šířka podstavy zvedáku bez oje: min. 750 mm * Konstrukční hloubka podstavy zvedáku: min. 1500 mm * Hmotnost: min.1500 kg - max 1700 kg / 1 zvedák-sloup * Pohon: 4 x 3 kW, 400 V, IP 55 * Ovládací prvky: ochrana IP 55 * Propojení kabelů křížem mezi sloupy není dovoleno * Vzdálenost mezi stojany max. 15 m * Světelná signalizace chodu na každém zvedáku * Asistence montáže zařízení včetně propojovacích kabelů vrchem |  |  |

\*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě a odborné proškolení obsluhy objednatele.