# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem akce: **NÁKUP PÁSOVÉHO RYPADLA**, je nákup pásového rypadla o pohotovostní hmotnosti min. 5.500 kg, určeného pro potřebu správy tratí při údržbě drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele;
* Nabízené (dodávané) pásové rypadlo požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předvádějícího stroje“;
* Předání funkčního celku – pásového rypadla, funkční zkoušky a zaškolení obsluhy u zadavatele na provozním středisku:
  + MES Olomouc, Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc

## 2. Specifikace stroje

* 1x pásové rypadlo;
* Splnění podmínek pro provoz stroje dle platné legislativy v ČR.

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list/předávací protokol;
* Prohlášení o shodě výrobku;
* Návod k použití, údržbě a obsluze pásového rypadla;
* Záruční list pásového rypadla;
* Servisní knížka pásového rypadla;
* Záruka na jakost po dobu minimálně 36 měsíců/2.000 MTH;
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu pásového rypadla;
* Servisní středisko dodavatele (případně jeho servisního partnera) dostupné v okruhu do 100 km od provozního střediska MES Olomouc. (Adresa servisního střediska bude uvedena v Kupní smlouvě odst. 7.6).

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel doplní v úvodu **model (typ) výrobku**;
* Dodavatel uvede u **číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu stroje);
* Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem 4. jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo opačná odpověď) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PÁSOVÉ RYPADLO** | **POŽADOVANÉ PARAMETRY** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE** (dodavatel vyplní hodnoty odpovídající nabízenému stroji) |
| **NABÍZENÝ STROJ (MODEL/TYP):** | **----------** | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Provozní hmotnost | min. 5.5 t - max. 8 t | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výkon motoru | min. 40 kW | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Emisní norma | min. STAGE V | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Šíře pryžových pásů | 400 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hloubkový dosah | min. 3.750 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výsypná výška při zavřené lžíci | min. 4.250 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rypná síla – lžíce dle ISO | min. 45.000 N | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rypná síla – násada dle ISO | min. 27.500 N | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Otáčení výložníku vlevo | min. 60° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Otáčení výložníku vpravo | min. 50° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Celkový rozsah otáčení výložníku | min. 125° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Ovládání otáčení výložníku na joysticku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní délka | max. 6.000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní šířka | max. 2.000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní výška | max. 2.750 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Funkce plovoucí radlice | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Přídavné okruhy na rameni | min. 2 okruhy | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulický rychloupínač | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulický přidržovač na rameni stroje | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Kabina s ochranou TOPS/ROPS/FOPS | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Odpojovač baterie | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zabezpečení stroje proti krádeži (imobilizér, nebo kód) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní osvětlení na kabině stroje | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Pracovní osvětlení na rameni/výložníku | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zpětná zrcátka | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výstražné osvětlení oranžové barvy | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektrické čerpadlo pro plnění PHM | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Topení | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Klimatizace automatická | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rádio | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hasicí přístroj | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Lžíce | 300 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Lžíce | 500 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Naklápěcí svahová lžíce | min. 1.400 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Servisní středisko\* ve smyslu odst. 7.6.1 Kupní smlouvy v dosahu maximálně do 100 km včetně od provozního střediska Kupujícího, tj. od  MES Olomouc, Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc  počítáno podle webové aplikace Google mapy, výběr: nejrychlejší varianta trasy | ANO  dodavatel do posledního sloupce vepíše přesnou adresu servisního střediska) | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |