|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 8767/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 4/2 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 9. srpna 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10

„**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec Králové hl.n.**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 96:**

SO 22-74-01.02

23 R74C973-26 PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST

HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 12-15 KPL 1,000

24 R74C973-26 1 PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST

HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 16-17 KPL 1,000

V dokumentaci není žádná specifikace ani dokumentace jakým způsobem jsou řešeny provizorní stavy při osvětlení nástupišť.

Prosíme o doplnění PD.

**Odpověď:**

V rámci stavebních postupů v části B je popsána časová posloupnost výstavby zastřešení. V rámci uvedené položky je vyspecifikován materiál pro provizorní opatření pro daný stavební postup. V případě změny stavebních postupů a změny systému napájení od projektovaného stavu, specifikace obsahuje veškerý uvedený materiál včetně montáže nutný pro připojení v rámci provizorního napájení. V případě, že stavba bude probíhat dle přesných stavebních postupů tato položka nebude využita.

**Dotaz č. 97:**

SO 22-74-02.02

23 R74C973-26 PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST

HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 3-6 KPL 1,000

V dokumentaci není žádná specifikace ani dokumentace jakým způsobem jsou řešeny provizorní stavy při osvětlení nástupišť.

Prosíme o doplnění PD.

**Odpověď:**

V rámci stavebních postupů v části B je popsána časová posloupnost výstavbyzastřešení. V rámci uvedené položky je vyspecifikován materiál pro provizorní opatření pro daný stavební postup. V případě změny stavebních postupů a změny systému napájení od projektovaného stavu, specifikace obsahuje veškerý uvedený materiál včetně montáže nutný pro připojení v rámci provizorního napájení. V případě, že stavba bude probíhat dle přesných stavebních postupů tato položka nebude využita.

**Dotaz č. 98:**

SO 22-74-03.02

23 R74C973-26 PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY – ŽST

HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 3-6 KPL 1,000

V dokumentaci není žádná specifikace ani dokumentace jakým způsobem jsou řešeny provizorní stavy při osvětlení nástupišť.

Prosíme o doplnění PD.

**Odpověď:**

V rámci stavebních postupů v části B je popsána časová posloupnost výstavby zastřešení. V rámci uvedené položky je vyspecifikován materiál pro provizorní opatření pro daný stavební postup. V případě změny stavebních postupů a změny systému napájení od projektovaného stavu, specifikace obsahuje veškerý uvedený materiál včetně montáže nutný pro připojení v rámci provizorního napájení. V případě, že stavba bude probíhat dle přesných stavebních postupů tato položka nebude využita.

**Dotaz č. 99:**

SO 22-74-04.02

23 R74C973-26 PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST

HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 2-6 KPL 1,000

V dokumentaci není žádná specifikace ani dokumentace jakým způsobem jsou řešeny provizorní stavy při osvětlení nástupišť.

Prosíme o doplnění PD.

**Odpověď:**

V rámci stavebních postupů v části B je popsána časová posloupnost výstavby zastřešení. V rámci uvedené položky je vyspecifikován materiál pro provizorní opatření pro daný stavební postup. V případě změny stavebních postupů a změny systému napájení od projektovaného stavu, specifikace obsahuje veškerý uvedený materiál včetně montáže nutný pro připojení v rámci provizorního napájení. V případě, že stavba bude probíhat dle přesných stavebních postupů tato položka nebude využita.

**Dotaz č. 100:**

SO 22-74-05.02

23 R74C973-26 PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY – ŽST

HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 3-6 KPL 1,000

22 R74C973-26 1 PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST

HRADEC KRÁLOVÉ - POSTUP 0-2 KPL 1,000

V dokumentaci není žádná specifikace ani dokumentace jakým způsobem jsou řešeny provizorní stavy při osvětlení nástupišť.

Prosíme o doplnění PD.

**Odpověď:**

V rámci stavebních postupů v části B je popsána časová posloupnost výstavby zastřešení. V rámci uvedené položky je vyspecifikován materiál pro provizorní opatření pro daný stavební postup. V případě změny stavebních postupů a změny systému napájení od projektovaného stavu, specifikace obsahuje veškerý uvedený materiál včetně montáže nutný pro připojení v rámci provizorního napájení. V případě, že stavba bude probíhat dle přesných stavebních postupů tato položka nebude využita.

**Dotaz č. 101:**

SO 22-30-53

9 742524 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6-AYKCY PŘES 300 MM2

M 512,000

Prosíme o upřesnění výše uvedené položky. Uvedená délka 512 m je součet délek jednožilového kabelu (4x128m), nebo se jedná o délku jednoho kabelu 1x500 mm2 a výsledná délka je potom tedy 2048 m.

**Odpověď:**

Uvedená délka 512m je součet délek jednožilového kabelu (4x128m). V popisu položky byla délka upřesněna.

**Dotaz č. 102:**

SO 22-81-04

Dle technické zprávy je součásti dodávka a montáž nové skříně zpětného vedení o více praporcích.

Ve výkazu výměr tato položka chybí.

Zhotovitel doporučuje doplnit do výkazu výměr tyto položky.



Prosíme o zvážení námi navrhovaného řešení.

**Odpověď:**

Položka 74C785 „PŘIPOJENÍ KABELŮ A LAN VE SKŘÍNI ZPĚTNÉHO VEDENÍ 12-16 PRAPORCŮ VČETNĚ SKŘÍNĚ A PODSTAVCE“ byla doplněna v rámci Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Položky 74C786 „PŘÍPLATEK ZA OBEZDĚNÍ JEDNOHO DÍLU SKŘÍNĚ ZPĚTNÉHO VEDENÍ“ a 747532 „ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍCÍHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ“ byly doplněny do výkazu výměr.

**Dotaz č. 103:**

V části E\_05\_GeodetDok v E\_05\_02\_1\_001\_Nemovitosti\_dotcene\_stavbou je mimo jiné na straně 101 v k.ú. Předměřice nad Labem parcela 900/7. Parcela patří Českým drahám a jako nabyvatel části pacely je SŽ - nárok dle UMVŽST. Ve výkrese E\_05\_02\_2\_007 je v legendě napsáno UMVŽST ČD k SŽ – nemovitosti, které v rámci UMVŽST přecházejí na ČR - Správu železnic, státní organizaci.

Vyplývají z těchto informací nějaké požadavky na činnost, kterou bude pro převod zajišťovat zhotovitel stavby, např. vyhotovení geometrického plánu?

**Odpověď:**

V současné chvíli se výkup mimo ÚMVŽST nepředpokládá. Pokud by u tohoto konkrétního pozemku vznikla potřeba odkoupit pozemek v průběhu realizace stavby, pak Zadavatel předpokládá odkup celého pozemku bez nutnosti zpracování geometrického plánu.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

XDC\_HK-Pardubice-Chrudim\_20240808\_ZM09

XLS\_HK-Pardubice-Chrudim\_20240808\_ZM09

V Olomouci dne 9. 8. 2024

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace