# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem akce: **Kontejner plechový s pevnou podlahou vč. elektroinstalace** je nákup kontejnerů určených pro potřebu správy tratí a správy elektro při údržbě železničního svršku, spodku a trakčního vedení za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.
* Nabízené (dodávané) výrobky požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitých, případně „předváděcích“ výrobků“.

## 2. Specifikace

* 10x Kontejner plechový s pevnou ocelovou podlahou 20"/32 m3 včetně elektroinstalace

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list (slouží současně jako záruční list)
* Návod k použití, údržbě a obsluze zařízení v českém jazyce
* Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců

## 4. Technická specifikace

* Dodavatel doplní v úvodu **model (typ) výrobku**;
* Dodavatel uvede u **číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu stroje);
* Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem 4. jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo opačná odpověď) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
* V případě požadavku na více než 1ks u stejného výrobku (viz oddíl 2 Specifikace) musí model (typ) výrobku být totožný pro všechny požadované kusy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KONTEJNER PLECHOVÝ s pevnou podlahou vč. elektroinstalace | POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU (dodavatel vyplní hodnoty odpovídající nabízenému výrobku) |
| NABÍZENÝ VÝROBEK (model/typ): | **-** | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| VNITŘNÍ ROZMĚR min. 5895 x 2340 x 2375 mm | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| VNĚJŠÍ ROZMĚR min. 6055 x 2430 x 2590 mm | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| RÁMOVÁ KONSTRUKCE – OHÝBANÝ PROFIL | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| BARVA RAL5010 MODRÁ | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA – 1 ZÁKLAD a 2 VNĚJŠÍ | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| PODLAHA – RÝHOVANÝ PLECH O SÍLE min. | **4 mm** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| STĚNA – PROFILOVANÝ PLECH min. | **1,4 mm** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| STŘECHA – PROFILOVANÝ PLECH min. | **1,4 mm** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| DVOUKŘÍDLÁ PLECHOVÁ VRATA S TĚSNĚNÍM | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| ÚHEL OTEVÍRÁNÍ VRAT min. | **260°** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| UZAVÍRÁNÍ NA POZINKOVANÉ TYČE | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |
| ELEKTROINSTALACE – rozvaděč, min. 2 x světlo vnitřní, vypínač, zásuvka 240 V | **ANO** | "[VLOŽÍPRODÁVAJÍCÍ]" |