**Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů**

**Účastník:**

**Obchodní firma/jméno** Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.

IČO Klikněte sem a zadejte text.

Právní forma Klikněte sem a zadejte text.

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem **„Nákup smykových nakladačů včetně příslušenství pro OŘ PHA 2024“**, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce \* | Model  (typ, označení) \* |
|
| Pásový smykový nakladač pro mechanizační středisko SMS | * kroutící moment: min. 250 Nm * Výkon: min. 50 kW * zdvihový objem: min. 2,200 cm3 * palivo: motorová nafta * Hydrostatický pohon všech kol   nezávislý pro pravou a levou stranu   * provozní hmotnost stroje: min. 3500 kg * joystickové ovládání * možnost regulace rychlosti pojezdu  nezávislé na otáčkách motoru * bod přetížení: min. 2500 kg * užitečná nosnost: min. 950 kg * vertikální zdvih ramen * výška stroje: min. 1950 mm - max. 2000 mm * **š**íře stroje: min. 1700 mm - max. 1710 mm * výsypná výška  na hraně lopaty: min. 2300 mm - max. 2350 mm * objem palivové nádrže: min.130 L * Pryžové pásy šíře: min. 300 mm - max. 330 mm * odpružené sedadlo řidiče * bezpečnostní pás a bezpečnostní rám * prosklená kabina s topením a manuální klimatizací podle normy ROPS a FOPS, * přední a zadní pracovní osvětlení * volitelné ovládání joysticky * elektrická řídící sada pro přídavná zařízení * dorazy v pístnicích * přídavná čelní hydraulika * parkovací brzda * rychloupínací spojka * diagnostický systém * nivelizace pracovního zařízení   **Prohlášení o shodě, technický průkaz, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce**.  Příslušenství:   * paletizační rám * paletizační vidle délky min. 100 cm * nakládací lopata šíře: min. 180 cm * hydraulické bourací kladivo 200 – 400 kg * kombinovaná lopata šíře min. 180 cm * průmyslová lopata s  přidržovačem šíře min. 180 cm * cepová sekačka šíře min. 175 cm |  |  |
| Smykový nakladač pro správu SEE | * kroutící moment: min. 200 Nm * zdvihový objem: min. 2,200 cm3 * výkon: min. 40 kW * palivo: motorová nafta * provozní hmotnost  stroje: min. 2.800 kg - max. 3000 kg * Hydrostatický pohon všech kol  nezávislý pro pravou a levou stranu * joystickové ovládání * možnost regulace rychlosti pojezdu  nezávislé na otáčkách motoru * bod přetížení min.1800 kg * užitečná nosnost: min. 900 kg * vertikální zdvih ramen * výška stroje: min. 1950 mm - max. 2000 mm * šíře stroje: min. 1600 mm - max. 1700 mm * výsypná výška  na hraně lopaty: min. 2200 mm - max. 2400 mm * objem palivové nádrže: min. 90L * sada 4ks vzduchových pneu s disky min. 10x16,5 se zesílenými boky * odpružené sedadlo řidiče * bezpečnostní pás a bezpečnostní rám * prosklená kabina s topením podle normy ROPS a FOPS * klimatizace * přední a zadní pracovní osvětlení * dorazy v pístnicích * přídavná čelní hydraulika * parkovací brzda * rychloupínací spojka na přídavná zařízení * diagnostický systém * nivelizace pracovního zařízení   **Prohlášení o shodě, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce**.  Příslušenství:   * paletizační rám * paletizační vidle délky: min. 100 cm * nakládací lopata šíře: min. 180 cm * kombinovaná lopata šíře: min. 180 cm * průmyslová lopata s přidržovačem šíře: min. 170 cm |  |  |

\*doplní dodavatel

**Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení na ovládání a na provádění běžné údržby.**