|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 9228/2024-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 5/7 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Renáta Majerová |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 724 932 325 |  |  |
| E-mail | Majerova@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 27. srpna 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 18

„**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 254:**

**PS 19-01-11.2, ŽST Ceská Trebová, vjezdová skupina, provizorní SZZ.**

Zadavatel se v rámci odpovědi na dotaz č. 246 nevyjádřil k rozdílnému množství u dodávek/montáží stožárových návěstidel (soupis prací stále 15 ks, výpočet 17ks). Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Na základě prověření bylo množství u položek č.41 a č.42 upraveno na 17 kusů.

**Dotaz č. 255:**

**PS 19-01-11.2, ŽST Ceská Trebová, vjezdová skupina, provizorní SZZ.**

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 246 opravil množství u položek dodávek a montáží snímačů počítače náprav na 70ks, ale položku pro demontáž ponechal 53ks. Opravdu se bude demontovat jen 53ks ze 70ks? Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Na základě prověření bylo množství v položce č.53 upraveno na 70 kusů.

**Dotaz č. 256:**

**PS 19-01-11.2, ŽST Ceská Trebová, vjezdová skupina, provizorní SZZ.**

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 250 přidal do soupisu prací položky pro zřízení a následné zrušení provizorního přejezdu v km 0,343.

1. Žádáme zadavatele o prověření množství 2ks u pol. č. 83 (RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ – DEMONTÁŽ)
2. Žádáme zadavatele o opravu množství u pol. č. 90 (PRÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ) na 2ks, jelikož přejezd je dle SS dvoukolejný.
3. Žádáme zadavatele o prověření množství 2ks u pol. č. 86 (SKRÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ – DEMONTÁŽ)

**Odpověď:**

1. **Byl upraven soupis prací.**

Na základě prověření bylo množství v položce č.83 upraveno na 1 kus.

1. Provizorní přejezd vede jen přes jednu stávající kolej, do mezery, která vznikne po zrušení kolejí 1 a 2. Proto jeden kus.
2. **Byl upraven soupis prací.**

Množství v položce č.86 bylo upraveno na 1 kus.

**Dotaz č. 257:**

**PS 19-01-11.2, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, provizorní SZZ.**

V soupisu prací se nachází položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTU SVETLÉ ŠÍRKY DO 120 MM | M | 1 235,000 |
| 8 | 702112 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTU SVETLÉ ŠÍRKY PRES 120 DO 250 MM | M | 1 320,000 |

Předpokládáme správně, že se požadují zemní, plastové, běžně používané, zavedené žlaby?

**Odpověď:**

Ano, jedná se o zemní plastový žlab, běžně používaný na SŽ.


**Dotaz č. 258:**


**PS 19-01-12, ŽST Ceská Trebová, úprava zarízení DKV.**

V TZ je uvedeno:

„





“

1. V ZD je k dispozici výkres ovládacího pultu, ve kterém jsou zakreslené pouze demontované prvky bez nových prvků, což je v rozporu s TZ. Žádáme zadavatele o vysvětlení.
2. V soupisu prací se nevyskytuje položka pro úpravu ovládacího pultu. Předpokládáme správně, že tyto úpravy uchazeči ocení do položky č. 1 „ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANU NEBO SKRÍNÍ“?
3. V ZD se nevyskytuje kabelová dokumentace a soupis prací neobsahuje žádné položky pro zřízení nového kabelu, jak uvádí TZ. Žádáme zadavatele o vysvětlení.
4. V soupisu prací se nachází pol. č. 2 „PRESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ – DEMONTÁŽ“ s množstvím 5ks. Vzhledem k absenci situačního schéma pro toto PS a také jakýchkoliv informací ohledně přestavníků v TZ žádáme zadavatele o prověření, které přestavníky se předpokládá demontovat.

**Odpověď:**

a) **Byla upravena tato příloha 1.001 Technická zpráva**.

b) Ano, úpravy se ocení do položky č.1

c) Nová kabelová trasa nebude zřizována, **Byla upravena tato příloha 1.001 Technická zpráva**.

d) **Byla upravena předmětná příloha 1.001 Technická zpráva**. Specifikace demontovaných přestavníků byla v TZ doplněna.

**Dotaz č. 259:**

**PS 19-01-71.3, ŽST Ceská Trebová, vjezdová skupina, úprava ETCS.**

V situačním schématu bylo nalezeno celkem 33ks upravovaných/redukovaných návěstidel. Ve výkazu výměr se nachází celkem 32ks i u položky přezkoušení. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Množství v položce č.6 bylo upraveno na 17 kusů. Množství v položce č.1 bylo upraveno na 33 kusů.

**Dotaz č. 260:**

**PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ.**

Ve schématu i tabulce kabelů chybí délka u těchto kabelů:

Kabel č. 2187, EY-7P

Kabel č. 5180, EY-3P

Kabel č. 5618, 5620, 5622, 5624, vše EY-3P

Žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď:**

**Byla upravena tato příloha 2.701 Schéma kabelů a 2.702 Tabulka kabelů.**

Byly doplněny délky u uvedených kabelů.

**Byl upraven soupis prací.**

Množství v položkách č.19 a č.23 bylo upraveno na 315,254 KMPÁR.

**Dotaz č. 261:**

**PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ.**

V tabulce kabelů chybí kabel č. 1681 a ve schématu kabelů chybí dimenze tohoto kabelu (ZE, 665m). Žádáme zadavatele o doplnění.

**Odpověď:**

**Byla upravena tato příloha 2.701 Schéma kabelů a 2.702 Tabulka kabelů.**

Byla doplněna dimenze uvedeného kabelu

**Byl upraven soupis prací.**

Společně s odpovědí na dotaz č.262 bylo upraveno množství v položkách č.22 a č.26 na 3702,67 KMPÁR.

**Dotaz č. 262:**

**PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ.** V tabulce kabelů je uveden kabel č. 5686 (ZE, 570m) s dimenzí 16P. Ve schématu kabelů je tento kabel s dimenzí 24P. Žádáme zadavatele o sesouhlasení požadavku na tento kabel.

**Odpověď:**

**Byla upravena tato příloha 2.702 Tabulka kabelů.**

Byla upravena dimenze na 24P

**Byl upraven soupis prací.**

Společně s odpovědí na dotaz č.261 bylo upraveno množství v položkách č.22 a č.26 na 3702,67 KMPÁR.

**Dotaz č. 263:**

**PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ.**

Z kabelové dokumentace vyplývají následující požadavky na kabely:

CYKY 3x2,5 – 250m (5 kabelů, 10 ukončení)

CYKY 3x10 – 3 235m (8 kabelů, 16 ukončení)

CYKY 3x16 – 535m (11 kabelů, 22 ukončení)

CYKY 4x16 – 105m (3 kabely, 6 ukončení)

CYKY 4x25 – 800m (1 kabel, 2 ukončení)

AYKY 4x95 – 2 760m (1 kabel, 2 ukončení)

EY 10XN 0,8 – 220m (7 kabelů, 14 ukončení)

V soupisu prací se v tomto ohledu vyskytují položky, které těmto kabelům/délkám/počtům zcela neodpovídají:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 742F13 | KABEL NN NEBO VODIC JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 700,000 |
| 15 | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 400,000 |
| 16 | 742G12 | KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 260,000 |
| 17 | 742L11 | UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 12,000 |
| 18 | 742L12 | UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 8,000 |

Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Položka č. 14 byla zrušena.

Množství v položce č.15 bylo upraveno na 250 m. Množství v položce č.16 bylo upraveno na 3770 m. Množství v položce č.17 bylo upraveno na 10 kusů. Množství v položce č.18 bylo upraveno na 44 kusů.

Byla doplněna položka č.119 (742H12), č.120 (742H13), č.121 (742H24), č.122(742L13), č.123 (742L14), č.124 (75I222), č.125 (75I22X), č.126 (75IH11).

**Dotaz č. 264:**

**PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ.**

Dle kabelové dokumentace se předpokládá vybudování optického kabelu (12 vláken) v délce 3 235m, tj. 38,82 KMVLÁKNO, (8 kabelů, 16 ukončení). V soupisu prací postrádáme odpovídající položky včetně ukončení, měření, patchcordy apod. (viz TZ odst. 3.2.2.8). Žádáme zadavatele o doplnění odpovídajících položek do soupisu prací.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Byly doplněny položky č. 116 (75I811), č. 117 (75IH61) a č. 118 (R75IK21).

**Dotaz č. 265:**

**PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ.**

V soupisu prací se nachází položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTU SVETLÉ ŠÍRKY DO 120 MM | M | 3 240,000 |
| 9 | 702112 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTU SVETLÉ ŠÍRKY PRES 120 DO 250 MM | M | 3 270,000 |

Předpokládáme správně, že se požadují zemní, plastové, běžně používané, zavedené žlaby?

**Odpověď:**

Ano, jedná se o zemní plastový žlab, běžně používaný na SŽ.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 4. 10. 2024 na den **7. 10. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 04.10.2024 a nahrazujeme datem **07.10.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

PS 19-01-12\_1.001\_26.8.2024.pdf

PS 24-01-11.1\_2.701\_26.8.2024.pdf

PS 24-01-11.1\_2.702\_26.8.2024.pdf

XDC\_Ceska-Trebova-cast1-zm12-20240827.xml

XDC\_Ceska-Trebova-cast2-zm12-20240827.xml

XLS\_Ceska-Trebova-cast1-zm12-20240827.xlsx

XLS\_Ceska-Trebova-cast2-zm12-20240827.xlsx

V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023

Správa železnic, státní organizace