# Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

* Základním požadavkem akce: **Štěpkovač na pásovém podvozku**, je nákup dvou štěpkovačů dřevní hmoty na pásovém podvozku, určeného pro potřebu ST Olomouc při údržbě drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele;
* Nabízené (dodávané) štěpkovače na pásovém podvozku požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předvádějícího stroje“;
* Předání funkčních celků – štěpkovačů, funkční zkoušky a zaškolení obsluhy u zadavatele na provozním středisku:
  + MES Olomouc – Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc

## 2. Specifikace stroje

* 2x štěpkovač na pásovém podvozku s DO pro pojezd;
* Splnění podmínek pro provoz stroje dle platné legislativy v ČR.

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

* Dodací list/předávací protokol;
* Prohlášení o shodě výrobků;
* Návod k použití, údržbě a obsluze štěpkovače na pásovém podvozku;
* Záruční listy štěpkovačů;
* Servisní knížky ke štěpkovačům;
* Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců;
* Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu štěpkovačů;
* Servisní středisko dodavatele (případně jeho servisního partnera) dostupné v okruhu do 100 km od provozního střediska MES Olomouc, Pavlovičky 126,  
  779 00 Olomouc

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

* Dodavatel doplní v úvodu **model (typ) výrobku**;
* Dodavatel uvede u **číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů** účastník uvede **ANO/NE** (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu stroje);
* Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem 4. jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo opačná odpověď) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
* V případě požadavku na více než 1ks u stejného výrobku (viz oddíl 2 Specifikace) musí model (typ) výrobku být totožný pro všechny požadované kusy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ŠTĚPKOVAČ NA PÁSOVÉM PODVOZKU** | POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU (dodavatel vyplní hodnoty odpovídající nabízenému výrobku) |
| NABÍZENÝ VÝROBEK (model/typ): | **-** | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **MOTOR** | **-----** |  |
| Vznětový | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výkon motoru | min. 25 HP | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Startér elektrický | ANO | ----- |
| **PODVOZEK a POHON** | **-----** |  |
| Podvozek pásový | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Naklápěcí rám podvozku (násypky) | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Svahová dostupnost stroje | min. 20° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dálkové (rádiové) ovládání pojezdu stroje | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **NÁSYPKA A VKLÁDACÍ ÚSTROJÍ** | **-----** |  |
| Maximální průměr zpracovatelného materiálu | min. 160 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hydraulicky poháněné, vertikálně uložené podávací válce | min. 2 ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Průměr štěpkovacího rotoru | min. 600 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počet nožů na rotoru | min. 2 ks | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozměry vkládacího otvoru (minimální) | 160 x 240 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Délka štěpky | max. 15 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Regulace rychlosti vkládání materiálu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Vkládací násypka otočná | min. 270° | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektronické ovládání směru otáčení podávacích válců na obou stranách vkládacího žlabu | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| **VYBAVENÍ, BEZPEČNOST, KOMFORT OBSLUHY** | **-----** |  |
| Jištění proti přetížení | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rádiové ovládání včetně nabíječky baterií | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Náhradní baterie | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Počítadlo moto-hodin | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Elektrický naviják součástí stroje s tažnou silou min. 500 kg | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Závěsné oka pro manipulaci hydraulickou rukou | ANO | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní délka | max. 2.500 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní šířka | max. 1.500 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Transportní výška | max. 2.000 mm | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Hmotnost stroje | max. 1.300 kg | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Servisní středisko\* ve smyslu odst. 7.6 Kupní smlouvy v dosahu maximálně do 100 km včetně od provozního střediska Kupujícího, tj. od MES Olomouc, Pavlovičky 126, 779 00 Olomouc 'počítáno podle webové aplikace Google mapy, výběr: nejrychlejší varianta trasy´ | **ANO** dodavatel do posledního sloupce vepíše přesnou adresu servisního střediska) | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |